- Haut
- Prise de vue
- Procédures de base
- Réglages pour la prise de vue

# Réglages pour la prise de vue

Pour la prise de vue, suivez les étapes suivantes.

Changez le réglage de la molette <CC FILTER>/<ND FILTER> en fonction des conditions d’éclairage.

Pour plus de détails sur un exemple de réglage de la molette <CC FILTER>/<ND FILTER>, reportez-vous à la section « Prises de vue et enregistrement (caméra) ».

Utilisez le commutateur <WHITE BAL>.

#### Lorsque la balance des blancs est déjà mémorisée

- Positionnez le commutateur <WHITE BAL> sur <A> ou <B>.

#### Si la balance des blancs ou des noirs n’est pas encore mémorisée et que vous n’avez pas le temps de régler la balance des blancs :

- Positionnez le commutateur <WHITE BAL> sur <PRST>. La balance des blancs correspondant au filtre est automatiquement ajustée selon le réglage de la molette <CC FILTER>/<ND FILTER>.

#### Pour ajuster la balance des blancs sur place

- Sélectionnez le filtre correspondant aux conditions d’éclairage. Positionnez le commutateur <WHITE BAL> sur <A> ou <B>, prenez un sujet blanc au centre de l’écran et suivez les étapes ci-dessous pour ajuster la balance des blancs.

Poussez le commutateur <AUTO W/B BAL> vers le côté <AWB> pour ajuster la balance des blancs. (Réglage de la balance des blancs)

Poussez le commutateur <AUTO W/B BAL> vers le côté <ABB> pour ajuster la balance des noirs. (Réglage de la balance des noirs)

Poussez le commutateur <AUTO W/B BAL> vers le côté <AWB> pour réajuster la balance des blancs.

Orientez la caméra vers le sujet et ajustez la mise au point et le zoom.

Lorsque vous utilisez l’obturateur électronique, réglez le mode d’obturation et la vitesse d’obturation. (Réglage de l’obturateur électronique)

REMARQUE

- Si vous filmez des sujets très lumineux (par ex. le soleil ou un éclairage), la zone environnante de l’objet peut être colorée.

Haut de page