- Haut
- Prise de vue
- Sélection du signal d’entrée audio et réglage du niveau d’enregistrement
- Réglage du niveau d’enregistrement

# Réglage du niveau d’enregistrement

Vous pouvez sélectionner la méthode de réglage du niveau d’enregistrement parmi le réglage manuel avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>, le réglage par élément de menu, ou le réglage automatique sur cette caméra.

## Sélection de la méthode de réglage du niveau d’enregistrement

Assignez deux canaux audio à la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> dans le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [SÉLECT VOL.].

Deux canaux audio non assignés sont ajustés automatiquement, ou réglés par élément de menu. [CH1/2] est assigné à la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> dans les réglages d’usine.

[CH1/2] | Assigne la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> aux canaux audio 1 et 2. Les commutateurs <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4> sont également activés pour les canaux audio 1 et 2. Le canal audio 3 et 4 sont ajustés automatiquement. Le réglage automatique se désactive lorsque le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [NIV. CH3]/[NIV. CH4] → [MANUEL] est défini. Le niveau d’enregistrement peut également être réglé avec [CONTRÔLE NIV. CH3]/[CONTRÔLE NIV. CH4].
[CH3/4] | Assigne la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> aux canaux audio 3 et 4. Les commutateurs <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4> sont également activés pour les canaux audio 3 et 4. Les canaux audio 1 et 2 vont être ajustés automatiquement. Le réglage automatique se désactive lorsque le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [NIV. CH1]/[NIV. CH2] → [MANUEL] est défini. Le niveau d’enregistrement peut également être réglé avec [CONTRÔLE NIV. CH2]/[CONTRÔLE NIV. CH1].

## Lorsque la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> est assignée à [CH1/2]

#### Sélection de la méthode de réglage du niveau d’enregistrement des canaux audio 1 et 2

Pour la méthode de réglage du niveau d’enregistrement des canaux audio 1 et 2, sélectionnez <AUTO> (réglage automatique) ou <MANU> (réglage manuel avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>) avec le commutateur <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4>.

Lorsque <MANU> est sélectionné, le niveau d’enregistrement des canaux audio 1 et 2 est réglé avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>.

#### Réglage avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>

Réglez la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> tout en visualisant l’indicateur de niveau du canal audio de la fenêtre d’affichage ou l’indicateur de niveau audio du moniteur LCD. Lorsqu’elle dépasse 0 dB, la barre supérieure affiche trois segments pour indiquer que le niveau d’enregistrement est trop élevé. Réglez-la afin qu’elle ne dépasse pas 0 dB.

#### Réglage avec la molette <F.AUDIO LEVEL>

Si vous êtes seul(e) à utiliser la caméra, l’utilisation de la molette <F.AUDIO LEVEL> pour ajuster le niveau d’enregistrement est recommandée. Sélectionnez au préalable le canal audio à ajuster, et tout en visualisant l’indicateur de niveau audio de l’écran du viseur, ajustez le niveau d’enregistrement avec la molette <F.AUDIO LEVEL> pour empêcher que le niveau d’enregistrement soit trop élevé.

Pour régler le niveau d’enregistrement avec la molette <F.AUDIO LEVEL>, activez/désactivez la molette <F.AUDIO LEVEL> en réglant le commutateur <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2> dans le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [VOL. AVANT CH1]/[VOL. AVANT CH2].

[OFF] : désactivé

[AVANT] : activé quand <FRONT> est sélectionné pour le signal d’entrée

[SANS FIL] : activé quand <W.L.> est sélectionné pour le signal d’entrée

[ARRIÈRE] : activé quand <REAR> est sélectionné pour le signal d’entrée

[TOUT] : activé pour tous les signaux d’entrée

#### Réglage du niveau d’enregistrement des canaux audio 3 et 4

Le réglage automatique s’active lorsque le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [NIV. CH3]/[NIV. CH4] → [AUTO] est défini. Quand ces éléments sont réglés sur [MANUEL], le réglage automatique cesse de fonctionner et le niveau d’enregistrement peut être ajusté dans le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [CONTRÔLE NIV. CH3]/[CONTRÔLE NIV. CH4].

## Lorsque la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> est assignée à [CH3/4]

#### Sélection de la méthode de réglage du niveau d’enregistrement des canaux audio 3 et 4

Pour la méthode de réglage du niveau des canaux audio 3 et 4, sélectionnez <AUTO> (réglage automatique) ou <MANU> (réglage manuel avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>) avec le commutateur <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4>.

Lorsque <MANU> est sélectionné, le niveau d’enregistrement des canaux audio 3 et 4 est réglé avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>.

#### Réglage avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>

Le réglage peut être effectué avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> comme lorsque la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> est assignée aux canaux audio 1 et 2.

#### Réglage avec la molette <F.AUDIO LEVEL>

Comme pour les canaux audio 1 et 2, les canaux audio 3 et 4 peuvent être assignés à la molette <F.AUDIO LEVEL>. Si vous êtes seul(e) à utiliser la caméra, l’utilisation de la molette <F.AUDIO LEVEL> pour ajuster le niveau d’enregistrement est recommandée.

#### Réglage du niveau d’enregistrement des canaux audio 1 et 2

Le réglage automatique s’active lorsque le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [NIV. CH1]/[NIV. CH2] → [AUTO] est défini. Quand ces éléments sont réglés sur [MANUEL], le réglage automatique cesse de fonctionner et le niveau d’enregistrement peut être ajusté dans le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [CONTRÔLE NIV. CH1]/[CONTRÔLE NIV. CH2].

## Sélection de la méthode de réglage

#### Lorsque le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [SÉLECT VOL.] → [CH1/2] est sélectionné

Canal audio 1, canal audio 2 | Canal audio 3, canal audio 4
--- | ---
Commutateur <AUDIO SELECT CH1/3> Commutateur <AUDIO SELECT CH2/4> | Méthode de réglage | [NIV. CH3] [NIV. CH4] | Méthode de réglage
<MANU> | Réglé manuellement avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> | [MANUEL] | Réglé avec [CONTRÔLE NIV. CH3]/[CONTRÔLE NIV. CH4]
<AUTO> | Réglage automatique | [AUTO] | Réglage automatique

#### Lorsque le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [SÉLECT VOL.] → [CH3/4] est sélectionné

Canal audio 1, canal audio 2 | Canal audio 3, canal audio 4
--- | ---
[NIV. CH1] [NIV. CH2] | Méthode de réglage | Commutateur <AUDIO SELECT CH1/3> Commutateur <AUDIO SELECT CH2/4> | Méthode de réglage
[MANUEL] | Réglé manuellement avec [CONTRÔLE NIV. CH1]/[CONTRÔLE NIV. CH2] | <MANU> | Réglé manuellement avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>
[AUTO] | Réglage automatique | <AUTO> | Réglage automatique

L’état de sélection de la méthode de réglage du niveau d’enregistrement peut être vérifiée sur l’écran AUDIO de l’affichage de vérification de mode. (Écran AUDIO)

[AUDIO]

[MIC POWER(MENU)]

[ON]([FRONT]), [OFF]([REAR])

[VOL. SELECT]

[CH1/2]

État de sélection de la méthode de réglage de niveau

[A.IN]

[LEVEL]

[F.VOL.]

[LIMITER]

[LOWCUT]

[CH1]

[FRONT]

[AUTO]

[OFF]

[OFF]

[CH2]

[FRONT]

[AUTO]

[OFF]

[OFF]

[CH3]

[REAR]

[AUTO]

[OFF]

[CH4]

[REAR]

[AUTO]

[OFF]

[CH1]

[CH2]

Haut de page