- Haut
- Fonctionnement
- Éléments de cible pour le fichier de scène/le fichier d’installation/l’initialisation
- Menu [AUTRES]

# Menu [AUTRES]

Item | SCENE | SETUP | INITIALIZE
--- | --- | --- | ---
[FICHIER] | [FICHIER SCÈNE (CARTE SD)] | — | — | —
| [FICHIER CONFIG. (CARTE SD)] | — | — | —
| [FICHIER CONFIG. (MÉMOIRE)] | — | — | —
| [FICHIER CAC (CARTE SD)] | — | — | —
| [FICHIER OPTIQUE (CARTE SD)] | — | — | —
| [FICHIER OPTIQUE (MÉMOIRE)] | — | — | —
| [SLOT POUR CHARGEMENT/SAUV.] | — | ✓ | ✓
[BATTERIE] | [SOURCE ENTRÉE CC] | — | ✓ | ✓
| [BATTERIE ENTRÉE CC] | [CHARGÉE] | — | ✓ | ✓
|  | [VOLTAGE FAIBLE] | — | ✓ | ✓
|  | [PLUS DE VOLTAGE] | — | ✓ | ✓
| [BATTERIE EMBARQUÉE] | [SEL BATTERIE] | — | ✓ | ✓
|  | [CHARGÉE] | — | ✓ | ✓
|  | [VOLTAGE FAIBLE] | — | ✓ | ✓
|  | [PLUS DE VOLTAGE] | — | ✓ | ✓
|  | [INFO FAIBLE] | — | ✓ | ✓
|  | [INFO FIN] | — | ✓ | ✓
[GENLOCK] | [GENLOCK] | — | ✓ | ✓
| [PHASE H GROSSIÈRE] | — | ✓ | ✓
| [PHASE H PRÉCISE] | — | ✓ | ✓
[BARRES COULEURS] | [TYPE BARRES COULEURS] | — | ✓ | ✓
| [TEST TONALITÉ] | — | ✓ | ✓
[LED] | [ROUGE ENREG] | — | ✓ | ✓
| [ACCÈS LED] | — | ✓ | ✓
| [LED CONNECTEUR LAN] | — | ✓ | ✓
| [LED DE STREAMING] | — | ✓ | ✓
[HORLOGE] | [PARAM. HORLOGE] | — | — | —
| [ZONE HORAIRE] | — | — | —
| [FORMAT DATE] | — | ✓ | ✓
[GPS] | — | ✓ | ✓
[APPAREIL USB] | [MODE LECT. CARTE] | — | — | —
| [MODE ENTRETIEN] | — | — | —
[INFORMATION] | [VERSION] | — | — | —
| [DURÉE D’UTILISATION] | — | — | —
| [MISE À JOUR] | — | — | —
[LANGUAGE] | — | ✓ | ✓
[REINITIALISER. MENU] | — | — | —

Haut de page