- Haut
- Prise de vue
- Fonction spéciale d’enregistrement
- Fonction de contrôle de l’enregistrement

# Fonction de contrôle de l’enregistrement

- Après la fin de l’enregistrement, appuyez sur la touche <RET> de l’objectif pour lire automatiquement les dernières secondes du clip que vous venez d’enregistrer.

  Vérifiez si la vidéo a été enregistrée correctement. Après la lecture, la caméra est de nouveau prête à commencer l’enregistrement.

- La fonction de contrôle de l’enregistrement peut être assignée à une touche USER. Effectuez le réglage dans le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] → [ASSIGN1] à [ASSIGN5] → [VERIF ENR].

La vérification de REC ne fonctionne pas dans les cas suivants.

- Lorsque l’alimentation est allumée/coupée

- Lors du redémarrage

- Lorsque vous appuyez sur la touche <THUMBNAIL>

- Lorsque la carte mémoire est insérée/éjectée

- Lors du formatage de la carte mémoire

- Lorsque le logement pour carte cible d’enregistrement commute par la pression sur la touche USER assignée à [SEL SLOT]

- Lors de la commutation sur [MODE LECT. CARTE]

- Lorsque le réglage se fait sur le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS] → [ENR. SIMUL]

- Lorsque l’un des réglages suivants est modifié

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER]

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.]

  - Menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS]

REMARQUE

- Effectuez le réglage dans le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [BOUTON RET.] → [VERIF ENR].

- Pendant le contrôle de l’enregistrement, l’image de lecture est reproduite non seulement sur le viseur, mais également aux bornes de sortie vidéo (bornes <SDI OUT1>, <SDI OUT2> et <HDMI>). Notez que quand un périphérique de sauvegarde est connecté et qu’une image de sauvegarde est en cours d’enregistrement, l’image de lecture subissant actuellement un contrôle de l’enregistrement est enregistrée.

Haut de page