- Haut
- Description des pièces
- Section des fonctions de prises de vue et enregistrement/lecture
- Section des fonctions de prises de vue et enregistrement/lecture (Enregistreur)

# Section des fonctions de prises de vue et enregistrement/lecture (Enregistreur)

1. Touche <REC>

   La touche <REC> permet de lancer l’enregistrement. L’enregistrement est arrêté en appuyant sur cette touche de nouveau.

   Effectue la même opération que la touche <VTR> de l’objectif à fixer.

2. Lampe d’accès de carte 1/Lampe d’accès de carte 2/Lampe d’accès de carte 3

   Indique l’état d’accès à l’enregistrement et à la lecture de la carte mémoire.

3. Logement pour carte 1

   Ce logement pour carte est destiné uniquement à la carte expressP2.

4. Borne <USB DEVICE>

   En mode de périphérique USB, la caméra peut être raccordée à l’ordinateur par le câble USB type C pour transférer des données. Dans ce cas, les opérations d’enregistrement, de lecture et de prise de vue de la caméra sont impossibles.

5. Logement pour carte 2/Logement pour carte 3

   Ces logements pour carte sont destinés aux cartes microP2 et SD.

6. Touche <REV ()>

   Appuyez dessus pendant la lecture pour effectuer une lecture en retour rapide.

   Appuyez dessus pendant la pause pour reprendre la lecture au début du clip.

7. Touche <STOP ()>

   Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

8. Touche <FWD ()>

   Appuyez dessus pendant la lecture pour effectuer une lecture rapide.

   Appuyez dessus pendant la pause au cours de la lecture pour reprendre la lecture au début du clip suivant.

9. Touche <PLAY/PAUSE (/)>

   Permet de lire un clip.

   La lecture est mise en pause lorsque vous appuyez dessus pendant la lecture.

10. Commutateur <SDI OUT 2 CHARACTER>

    Commande la superposition des caractères dans la sortie vidéo de la borne <SDI OUT2>.

    Commande la superposition des caractères dans la sortie vidéo de la borne <HDMI> lorsque le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [SEL. SIGNAL] → [SORTIE SDI 2] est défini.

    <ON> : superpose le caractère.

    <OFF> : ne superpose pas le caractère.

11. Borne <USB2.0 HOST>

    Peut se connecter via un réseau local sans fil lorsque le module sans fil (en option) compatible avec la caméra est monté.

    En outre, le raccordement du câble USB et de l’iPhone/iPad ou du périphérique Android permettra de se connecter au réseau à l’aide du partage de connexion par USB.

12. Borne <HDMI>

    Il s’agit de la borne de sortie destinée aux vidéos.

    Le signal de sortie peut être commuté avec le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [SEL. SIGNAL].

    [SORTIE SDI 1(2160p)] : suit le réglage du signal de sortie provenant de la borne <SDI OUT1>.

    [SORTIE SDI 2] : suit le réglage du signal de sortie provenant de la borne <SDI OUT2>.

    Le réglage de la superposition des caractères peut être commuté dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [SEL. SIGNAL].

13. Borne <LAN>

    Permet de raccorder le câble de réseau local 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.

    Utilisez un câble de réseau local de catégorie 7.

14. Borne <SDI OUT1>

    Il s’agit de la borne de sortie uniquement destinée au SDI.

    Sélectionnez un signal de sortie dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1] → [FORMAT SORTIE].

    La superposition des caractères est réglée dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1] → [CHAR SORTIE SDI].

15. Borne <SDI OUT2>

    Cette borne est la borne de sortie vidéo du moniteur.

    Sélectionnez un signal de sortie dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 2] → [FORMAT SORTIE].

    La superposition des caractères peut être réglée avec le commutateur <SDI OUT 2 CHARACTER> indépendamment de la borne <SDI OUT1>.

    REMARQUE

    - Utilisez un câble 5C-FB ou supérieur pour vous raccorder aux bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>.

Haut de page