- Haut
- Connexion réseau
- Paramètres réseau
- Spécification des paramètres réseau à l’aide de l’outil de configuration

# Spécification des paramètres réseau à l’aide de l’outil de configuration

## Réglages de la caméra

Dans le menu [RÉSEAU] → [UTILITÉ] → [RÉGLAGE IP FACILE], sélectionnez un paramètre autre que [DÉSACTIVER].

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [UTILITÉ] → [TITRE CAMERA IP FACILE].

Entrez le nom (pseudo) de la caméra.

Le nom entré sera le nom à afficher sur l’écran EASY IP Setup Software.

## Installation du logiciel

Téléchargez et installez EASY IP Setup Software (EasyIPSetup.exe) à partir du site Web suivant. (Windows)

https://pro-av.panasonic.net/

#### EASY IP Setup Software (EasyIPSetup.exe)

Configurez les paramètres réseau de la caméra.

## Exécution des réglages de la caméra à l’aide de EASY IP Setup Software

Les réglages du réseau de la caméra peuvent être effectués à l’aide de EASY IP Setup Software.

S’il y a plusieurs caméras, il convient d’effectuer les réglages sur chaque caméra.

Si les réglages ne peuvent pas être spécifiés à l’aide de EASY IP Setup Software, spécifiez les réglages de la caméra dans le menu [RÉSEAU].

REMARQUE

- La fonction EASY IP Setup Software est utilisable uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

  - Le menu [RÉSEAU] menu → [UTILITÉ] → [RÉGLAGE IP FACILE] est réglé sur un paramètre autre que [DÉSACTIVER]

- La caméra ne fonctionne pas correctement une fois les paramètres réseau spécifiés si l’adresse IP est identique à celle d’un autre périphérique du même réseau.

  Définissez une adresse IP pour la caméra.

- EASY IP Setup Software ne peut pas être utilisé à partir d’un autre sous-réseau via un routeur.

- Utilisez Ver.4.25R00 ou une version ultérieure pour EASY IP Setup Software.

## Procédure de réglage

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Lancez EASY IP Setup Software.

Cliquez sur [Search]. (Fig. 1)

Cliquez sur l’adresse MAC/IPv4 de la caméra à définir, puis cliquez sur [Network settings]. (Fig. 2)

- Quand des adresses IP se chevauchent, les numéros de caméra en chevauchement s’affichent dans le champ [Duplicate IPv4 address] de la caméra correspondante.

Entrez chacun des éléments de réglage du réseau, puis cliquez sur [Save]. (Fig. 3)

- La configuration du réseau depuis EASY IP Setup Software est impossible dans les cas suivants :

  - Lorsque le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [PARTAGE DE CONNEXION PAR USB] est défini

  - Lorsque le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [WLAN] est défini et que le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT] est défini

- Terminer le réglage de la caméra peut prendre environ deux minutes après avoir cliqué sur [Save].

  Les réglages deviennent non valides si l’alimentation secteur externe, le câble LAN ou le module sans fil est débranché avant la fin des réglages. Spécifiez à nouveau les paramètres.

REMARQUE

- Il est possible de vérifier l’adresse IP assignée à la caméra en cliquant sur l’élément [Search] de EASY IP Setup Software lors de l’utilisation du serveur DHCP.

- La caméra ne prend pas en charge le paramètre IPv6 en raison de EASY IP Setup Software.

- Autorisez l’accès à tous les ports pour UDP lors de la mise en place d’un pare-feu (logiciels compris).

- Il est impossible de définir certains éléments sur cette caméra.

- L’élément [View Camera Screen] affiché sur la Fig. 1 et la Fig. 2 ne fonctionne pas sur cette caméra.

Haut de page