- Haut
- Prise de vue
- Réglage de l’obturateur électronique
- Réglage du mode et de la vitesse d’obturation

# Réglage du mode et de la vitesse d’obturation

Activez le commutateur <SHUTTER> pour régler la vitesse d’obturation en mode d’obturation.

La touche <SYNCHRO SCAN> sur le côté permet de modifier la vitesse d’obturation en mode de balayage synchrone.

Il est possible de restreindre la plage de sélection de vitesses d’obturation ou de sélectionner l’utilisation du mode de balayage synchrone au préalable dans chaque élément du menu [CAMÉRA] → [VITESSE OBTURATEUR].

Une fois sélectionnée, la vitesse d’obturation est enregistrée même après que la caméra est arrêtée.

Poussez le commutateur <SHUTTER> positionné sur <OFF> vers <ON>.

[POSITION1] s’active.

Poussez le commutateur <SHUTTER> de <ON> vers <SEL>, et répétez cette opération jusqu’à ce que le mode ou la vitesse d’obturation de votre choix s’affiche sur l’écran du viseur.

- Si tous les modes et vitesses d’obturation sont disponibles, le changement d’affichage se fait dans l’ordre suivant.

  [POSITION1], [POSITION2], [POSITION3], [POSITION4], [POSITION5], [POSITION6], [SCAN SYNCHRO]

REMARQUE

- Quel que soit le mode d’obturation dans lequel l’obturateur électronique est utilisé, plus la vitesse d’obturation est élevée, plus la sensibilité de la caméra diminue.

- Lorsque l’ouverture est en mode automatique, elle s’ouvre de plus en plus et la profondeur de champ devient moins profonde au fur et à mesure que la vitesse d’obturation augmente.

- Sous un éclairage fluorescent ou un système d’éclairage à décharge, des barres horizontales peuvent apparaître sur l’écran. Si cela se produit, une modification de la vitesse d’obturation peut corriger ce problème.

- Un sujet qui se déplace rapidement dans le champ de la caméra peut apparaître déformé lorsqu’il est filmé. Cela est dû à la méthode appliquée pour la lecture des signaux à partir du capteur d’image (capteur MOS) et ne constitue pas un dysfonctionnement.

- Le mode d’obturation est désactivé quand la fonction de super gain numérique est active.

## Affichage de l’écran du viseur relatif à l’obturateur

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Affichage de l’état du viseur ».

Haut de page