- Haut
- Présentation
- Utilisation de la caméra sur un système
- Périphériques de configuration de base

# Périphériques de configuration de base

Équipement nécessaire pour les prises de vue avec la caméra, comme les objectifs, les batteries, etc.

Nom de la pièce | Numéro de la pièce | Remarque
--- | --- | ---
Viseur électronique HD couleur | AG-CVF15G/AJ-CVF25G/AJ-CVF50G | « Ajustement et réglage du viseur »
Microphone stéréo à électret super directionnel (alimentation fantôme +48V) | AJ-MC900G | « Utilisation du microphone avant »
Objectif (type baïonnette) | FUJINON/CANON | « Montage et ajustement de l’objectif »
Batterie | Batterie Anton/Bauer*1 Série Dionic/Hytron/Titon/Digital | « Fixation et réglage de la batterie »
Carte SD*2 Carte expressP2*2 Carte microP2*2 | Visitez le centre d’aide du site Web*2 | « Cartes mémoire »

Un support de batterie est fourni en standard sur l’unité principale.

Pour connaître les dernières informations non incluses dans ces modes d’emploi, consultez le centre d’aide sur le site Web suivant.

https://pro-av.panasonic.net/

Haut de page