- Haut
- Fonctionnement
- Fonctionnement de base du menu
- Configuration du menu

# Configuration du menu

Le menu est structuré en niveaux classés selon l’utilisation prévue et la fréquence de réglage.

S’affiche en appuyant sur la touche <MENU>.

Menu [VIGNETTE] | Effectue la confirmation ou la suppression du clip enregistré. Peut être défini lorsque l’écran des miniatures s’affiche.
Menu [CAMÉRA] | Définit la fonction de base de la caméra. Ne peut pas être défini lorsque l’écran des miniatures s’affiche.
Menu [FICHIER SCÈNE] | Définit les réglages concernant les fichiers de scène. Définit le réglage détaillé de la qualité d’image de la vidéo prise à l’aide de la caméra. En outre, la sélection du fichier de scène, l’écriture des données de fichier de scène sur la mémoire de la caméra et le chargement de la mémoire de la caméra peuvent être effectués. Ne peut pas être défini lorsque l’écran des miniatures s’affiche.
Menu [AUDIO] | Définit la fonction d’entrée/sortie du son.
Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] | Permet de configurer les réglages de la sortie externe, les informations à afficher sur le moniteur LCD ou le viseur, ainsi que le format de sortie.
Menu [ENREGISTREMENT] | Définit les différents éléments dans la fonction d’enregistrement.
Menu [RÉSEAU] | Définit le réglage concernant la fonction réseau.
Menu [SYSTÈME] | Permet de configurer les réglages relatifs au format d’enregistrement de fichiers vidéo et audio.
Menu [AUTRES] | Permet de configurer les réglages d’écriture/chargement/initialisation du fichier utilisateur dans la mémoire de la caméra, ainsi que d’autres réglages.

####

Menu [OPTION]

Un menu spécial est préparé en tenant compte de fonctions supplémentaires à l’avenir.

S’affiche lorsque vous appuyez sur la touche <MENU> tout en maintenant la touche <SHIFT>.

Haut de page