- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [RÉSEAU]

# Menu [RÉSEAU]

Permet de spécifier les réglages de la fonction de réseau.

## [SÉL. APPAREIL]

Sélectionnez le périphérique connectant un appareil externe (ordinateur, etc.) à la caméra.

Il se peut que la caméra redémarre une fois le réglage modifié.

[LAN] | Connexion via un réseau local câblé.
[WLAN] | Connexion via un réseau local sans fil.
[PARTAGE DE CONNEXION PAR USB] | Permet le raccordement à un iPhone/iPad ou à un périphérique Android à l’aide du partage de connexion par USB.
[OFF] | Pas de connexion.

(Réglage d’usine : [OFF])

## [FONCT. RÉSEAU]

Sélectionne la fonction de réseau de la caméra.

[STREAMING] | Active la fonction de diffusion continue
[STREAMING (4K)] | Active la fonction de diffusion continue 4K.
[NDI|HX] | Active la fonction NDI|HX.
[OFF] | Permet de désactiver la fonction du réseau.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- L’enregistrement et l’affichage des vignettes sont impossibles lorsque [STREAMING (4K)] ou [NDI|HX] est sélectionné.

## [IP À DISTANCE]

Procédez aux réglages pour la télécommande IP. (Télécommande avec l’application CX ROP)

### [ACTIVER / DÉSACTIVER]

Permet de définir s’il faut activer la fonction de télécommande IP.

[ACTIVER] | Active la fonction de télécommande IP.
[ACTIVER(MAINTIEN)] | Active la fonction de télécommande IP. Une fois l’opération de télécommande rendue possible, l’état de connexion est conservé sauf si le réglage est modifié explicitement en [DÉSACTIVER] ou si la caméra est mise hors tension.
[DÉSACTIVER] | Désactive la fonction de télécommande IP.

(Réglage d’usine : [DÉSACTIVER])

REMARQUE

- Sélectionnez [ACTIVER(MAINTIEN)] lors de l’utilisation du protocole d’une caméra distante.

- Le port 80 est utilisé pour le protocole d’une caméra distante.

- Le menu entier se ferme immédiatement après la sélection de [DÉSACTIVER] tout étant connecté à une télécommande.

### [PORT CX ROP]

Indique le numéro de port de veille pour la connexion à CX ROP.

(Réglage d’usine : [49152])

### [PORT DE CONTRÔLE À DISTANCE]

Indique le numéro de port de veille pour la connexion à une télécommande.

(Réglage d’usine : [49154])

### [COMPTE UTILSR]

Enregistre un nouveau compte d’utilisateur à utiliser pour l’authentification dans la fonction de réseau de la caméra. (Maximum de dix comptes)

La limite de caractères du nom de compte d’utilisateur et du mot de passe est la suivante.

- Nom de compte d’utilisateur : maximum de 31 caractères

- Mot de passe : entre 8 et 15 caractères

### [LISTE COMPTE]

Affiche une liste de comptes d’utilisateur enregistrés.

Par ailleurs, un écran de confirmation permettant de supprimer l’utilisateur enregistré s’affiche lorsqu’un utilisateur est sélectionné.

## [TÉLÉCHARGER]

Définit la fonction de chargement qui va transférer le clip enregistré sur la caméra à un dispositif de serveur du réseau par liaison avec un service cloud.

### [ACTIVER / DÉSACTIVER]

Active/désactive la fonction de chargement de la caméra vers le dispositif de serveur.

[ACTIVER] | Active la fonction de chargement.
[DÉSACTIVER] | Désactive la fonction de chargement.

(Réglage d’usine : [DÉSACTIVER])

### [INFO. CONNEXION]

Sélectionnez l’emplacement où doivent être acquises les informations de connexion en vue du chargement.

[MÉMOIRE] | Utilise les informations enregistrées dans la mémoire de la caméra. Il est nécessaire de charger les informations de connexion du fichier sur la carte SD avec [CHARGER (CARTE SD)] sous [TÉLÉCHARGER] et de les enregistrer dans la mémoire de la caméra au préalable.
[CARTE SD] | Utilise les informations du fichier dans la carte SD.

(Réglage d’usine : [MÉMOIRE])

### [DONNÉE TYPE]

Affiche le type de données d’informations de connexion. (Ne peut être modifié)

[--] | Il n’y a pas d’informations de connexion.
[CLOUD] | Il s’agit d’une information de connexion pour le service cloud à charger.

(Réglage d’usine : [--])

### [CHARGER (CARTE SD)]

Le fichier d’informations de connexion est chargé depuis la carte SD et enregistré dans la mémoire de la caméra lorsque [INFO. CONNEXION] est réglé sur [MÉMOIRE].

### [EFFACER (MÉMOIRE)]

Efface les informations de connexion en vue du chargement enregistrées dans la mémoire de la caméra.

## [STREAMING]

Procède aux réglages pour la fonction de diffusion continue.

### [PROTOCOLE DE STREAMING]

Spécifie le protocole de diffusion continue.

[RTMP(S)] | Effectue la diffusion continue en RTMP ou en RTMPS.
[RTSP] | Effectue la diffusion continue en RTSP.
[CLIENT SRT] | Effectue la diffusion continue en mode CLIENT de SRT.
[RÉCEPTEUR SRT] | Effectue la diffusion continue en mode RÉCEPTEUR de SRT.

(Réglage d’usine : [RTSP])

### [FORMAT STREAMING]

Spécifie le format de la diffusion continue.

L’élément disponible varie selon la condition. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglages lors de l’utilisation de la fonction de diffusion continue » ou « Réglages lors de l’utilisation de la fonction de diffusion continue 4K ».

### [INFO. CONNEXION]

Permet de sélectionner l’emplacement de référence pour la destination de transfert lors du démarrage d’une diffusion continue avec le fonctionnement de la caméra depuis la mémoire de la caméra ou la carte SD.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [MÉMOIRE], [CARTE SD]

(Réglage d’usine : [MÉMOIRE])

### [DONNÉE TYPE]

Affiche le type de données de réglage. (Ne peut être modifié)

[GÉNÉRAL] | Paramètres généraux de la diffusion continue
[CLOUD] | Réglage du service cloud

### [URL DE RÉCEPTION RTMP(S)]

Saisissez l’URL de destination au format suivant.

- rtmp://(URL du serveur):(numéro de port)/(chemin)/(clé de flux)

- rtmps://(URL du serveur):(numéro de port)/(chemin)/(clé de flux)

### [RÉGLAGE RTSP]

[PORT DE RÉCEPTION] | Définit le numéro de port permettant d’attendre la commande RTSP. Réglage d’usine : [554]
[MULTICAST] | Permet d’activer/désactiver la fonction Multicast. Réglage d’usine : [DÉSACTIVER]
[ADRESSE DE MULTICAST] | Définit l’adresse lors de l’utilisation de la diffusion continue avec Multicast. Réglage d’usine : [239.192.0.20]
[PORT DE MULTICAST] | Définit le numéro de port lors de l’utilisation de la diffusion continue avec Multicast. Réglage d’usine : [37004]
[TTL/LIMITE HOP] | Définit la valeur limite TTL/HOP pour le multicast. (1-254) Réglage d’usine : [16]

### [RÉGLAGE SRT]

[URL DEST] | Indique l’URL de destination pour le mode CLIENT.
[ID DE STREAM] | Indique l’ID de flux pour le mode CLIENT.
[PORT DE RÉCEPTION] | Indique le port de veille pour le mode RÉCEPTEUR. Réglage d’usine : [2020]
[TTL/LIMITE HOP] | Définit la valeur limite de TTL/HOP. (1-255) Réglage d’usine : [254]
[LATENCE] | Définit la durée (ms) à partir de laquelle le paquet est envoyé et doit être lu du côté destinataire. Réglage d’usine : [120]
[CRYPTAGE] | Définit le chiffrement de l’image IP à diffuser en continu. [OFF] : l’image IP est diffusée en continu sans chiffrement. [AES128] : elle est chiffrée avec AES 128 bits. [AES192] : elle est chiffrée avec AES 192 bits. [AES256] : elle est chiffrée avec AES 256 bits. Réglage d’usine : [OFF] REMARQUE [--] s’affiche lorsque [DONNÉE TYPE] est réglé sur [CLOUD].
[PHRASE DE PASSE] | Définit la phrase pour déchiffrer l’image IP chiffrée.

### [CHARGER (CARTE SD)]

Charge le fichier de réglage depuis la carte mémoire et le prend en compte dans le menu lorsque [INFO. CONNEXION] est réglé sur [MÉMOIRE].

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

### [SAUV. (CARTE SD)]

Crypte et enregistre les informations de l’URL de destination sur la carte mémoire.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

### [EFFACER (MÉMOIRE)]

Efface le contenu du réglage de la diffusion continue effectué dans l’élément de menu.

Les informations de réglage de la destination de diffusion continue ayant été reçues depuis le service cloud sont également effacées.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

### [DÉMAR.]

Démarre la diffusion continue.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

## [NDI|HX]

Procède aux réglages liés à NDI|HX.

### [ACTIVATION]

Indique si la fonction NDI|HX est activée. (Ne peut être modifié)

[--] | Inactive.
[NDI|HX] | Active.

### [FORMAT STREAMING]

Spécifie le format de la diffusion continue.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2] ou [MOV], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur 1080/50p

  - [1920×1080-50fps 24M], [1920×1080-50fps 16M], [1920×1080-50fps 10M], [1920×1080-50fps 8M], [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

  (Réglage d’usine : [1920×1080-50fps 10M])

- Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2] ou [MOV], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur 1080/59,94p

  - [1920×1080-60fps 24M], [1920×1080-60fps 16M], [1920×1080-60fps 10M], [1920×1080-60fps 8M], [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

  (Réglage d’usine : [1920×1080-60fps 10M])

- Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2] ou [MOV], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur 1080/50i ou 1080/25p

  - [1920×1080-25fps 14M], [1920×1080-25fps 10M], [1920×1080-25fps 6M], [1280×720-25fps 8M], [1280×720-25fps 4M], [1280×720-25fps 2M]

  (Réglage d’usine : [1920×1080-25fps 10M])

- Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2] ou [MOV], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur 1080/59,94i ou 1080/29,97p

  - [1920×1080-30fps 14M], [1920×1080-30fps 10M], [1920×1080-30fps 6M], [1280×720-30fps 8M], [1280×720-30fps 4M], [1280×720-30fps 2M]

  (Réglage d’usine : [1920×1080-30fps 10M])

- Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur 720/50p

  - [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

  (Réglage d’usine : [1280×720-50fps 10M])

- Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur 720/59,94p

  - [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

  (Réglage d’usine : [1280×720-60fps 10M])

REMARQUE

- Indisponible quand [FORMAT ENREG.] est réglé sur UHD ou 1080/23,98p.

### [MULTICAST]

Permet d’activer/désactiver la fonction Multicast.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ACTIVER], [DÉSACTIVER]

(Réglage d’usine : [DÉSACTIVER])

### [ADRESSE DE MULTICAST]

Définit l’adresse lors de l’utilisation de la diffusion continue avec Multicast.

(Réglage d’usine : [239.192.0.20])

### [PORT DE MULTICAST]

Définit le numéro de port lors de l’utilisation de la diffusion continue avec Multicast.

(Réglage d’usine : [37004])

### [TTL/LIMITE HOP]

Définit la valeur limite TTL/HOP pour le multicast. (1-254)

(Réglage d’usine : [16])

### [EFFACER ACTIVATION]

Efface les informations de licence d’activation qui sont enregistrées.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

## [PROPRIÉTÉ LAN]

Permet de procéder au réglage du réseau local câblé.

### [ADRESSE MAC]

Affiche l’adresse MAC du réseau local câblé de la caméra. (Ne peut être modifié)

### [RÉGLAGES IPv4]

[DHCP] | Permet de définir s’il faut utiliser l’acquisition automatique par DHCP ou utiliser la fonction de serveur DHCP de la caméra. [OFF] : n’utilise pas le DHCP. [CLIENT] : s’acquiert automatiquement avec le DHCP. L’adresse de 192.168.0.10 à 192.168.0.255 est automatiquement assignée lorsque l’adresse IP ne peut pas être acquise automatiquement en une minute. [SERVEUR] : active la fonction de serveur DHCP de la caméra. (Réglage d’usine : [OFF])
[ADRESSE IP] | Permet de définir l’adresse IP. Indisponible quand [PROPRIÉTÉ LAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné. (Réglage d’usine : [192.168.0.1])
[MASQUE SOUS-RÉS] | Permet de définir le masque de sous-réseau. Indisponible quand [PROPRIÉTÉ LAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné. (Réglage d’usine : [255.255.255.0])
[PASSERELLE DÉFAUT] | Permet de définir la passerelle par défaut. Indisponible quand [PROPRIÉTÉ LAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné. (Réglage d’usine : [192.168.0.254])
[DNS PRIMAIRE] | Permet de définir le serveur DNS primaire. (Réglage d’usine : [0.0.0.0])
[DNS SECONDAIRE] | Permet de définir le serveur DNS secondaire. (Réglage d’usine : [0.0.0.0])

### [RÉGLAGES IPv6]

[ACTIVER / DÉSACTIVER] | Permet de définir s’il faut utiliser l’IPv6. [ACTIVER] : utilise l’IPv6. [DÉSACTIVER] : n’utilise pas l’IPv6. (Réglage d’usine : [DÉSACTIVER])
[DHCP] | Permet de définir s’il faut utiliser l’acquisition automatique via DHCP. [OFF] : n’utilise pas le DHCP. [CLIENT] : s’acquiert automatiquement avec le DHCP. (Réglage d’usine : [OFF])
[ADRESSE IP] | Permet de définir l’adresse IP. (Réglage d’usine : [::])
[LONGUEUR PRÉFIXE] | Permet de définir la longueur du préfixe du sous-réseau. (Réglage d’usine : [64])
[PASSERELLE DÉFAUT] | Permet de définir la passerelle par défaut. (Réglage d’usine : [::])
[DNS PRIMAIRE] | Permet de définir le serveur DNS primaire. (Réglage d’usine : [::])
[DNS SECONDAIRE] | Permet de définir le serveur DNS secondaire. (Réglage d’usine : [::])

## [PROPRIÉTÉ WLAN]

Effectue les réglages liés au réseau local sans fil.

### [ADRESSE MAC]

Affiche l’adresse MAC du réseau local sans fil de la caméra. (Ne peut être modifié)

### [TYPE]

Règle la méthode de connexion au réseau local sans fil.

[DIRECT] | Peut se connecter directement à un appareil équipé du réseau local sans fil, comme une tablette, sans passer par un point d’accès sans fil.
[INFRA (SELECT)] | Se connecte au point d’accès sans fil. Le point d’accès est sélectionné dans la liste.
[INFRA (MANUEL)] | Se connecte au point d’accès sans fil. Le point d’accès sans fil est saisi manuellement.

(Réglage d’usine : [DIRECT])

### [SSID]

Saisit ou affiche le nom du réseau de la caméra (SSID). (32 caractères ou moins)

(Réglage d’usine : [AJ-CX4000])

### [BANDE]

Bascule entre deux méthodes de communication ([2.4GHz] ou [5GHz]) lorsque le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [2.4GHz], [5GHz]

(Réglage d’usine : [2.4GHz])

### [CANAL (2,4GHz)]

Règle le canal à utiliser lors d’une connexion au réseau local sans fil avec les éléments suivants réglés.

- Le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT]

- Le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [BANDE] → [2.4GHz]

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [CH1], [CH6], [CH11]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [CANAL (5GHz)]

Règle le canal à utiliser lors d’une connexion au réseau local sans fil avec les éléments suivants réglés.

- Le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT]

- Le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [BANDE] → [5GHz]

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48], [CH100], [CH104], [CH108], [CH112], [CH116], [CH132], [CH136], [CH140], [CH149], [CH153], [CH157], [CH161], [CH165]

(Réglage d’usine : [AUTO])

REMARQUE

- Certains éléments peuvent ne pas pouvoir être sélectionnés en fonction du module sans fil utilisé.

### [CRYPTAGE]

Permet de définir la méthode de chiffrement lorsque le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [INFRA (SELECT)]/[INFRA (MANUEL)] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [AUCUN]

(Réglage d’usine : [WPA2-AES])

REMARQUE

- Le réglage est fixé sur [WPA2-AES] lorsque le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT] est défini.

### [CLÉ CRYPTAGE]

Définit la clé de cryptage. Définit la clé en utilisant une chaîne de 8 à 63 caractères ou un nombre hexadécimal de 64 chiffres.

(Réglage d’usine : [01234567890123456789abcdef])

### [RÉGLAGES IPv4]

[DHCP] | Permet de définir s’il faut utiliser l’acquisition automatique par DHCP ou utiliser la fonction de serveur DHCP de la caméra. [OFF] : n’utilise pas le DHCP. [CLIENT] : acquis automatiquement avec le DHCP lors d’une connexion en réglant [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [INFRA (SELECT)]/[INFRA (MANUEL)]. [SERVEUR] : active la fonction de serveur DHCP de la caméra si la connexion se fait en réglant [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT]. (Réglage d’usine : [OFF])
[ADRESSE IP] | Permet de définir l’adresse IP. Indisponible quand [PROPRIÉTÉ WLAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné. (Réglage d’usine : [192.168.0.1])
[MASQUE SOUS-RÉS] | Permet de définir le masque de sous-réseau. Indisponible quand [PROPRIÉTÉ WLAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné. (Réglage d’usine : [255.255.255.0])
[PASSERELLE DÉFAUT] | Permet de définir la passerelle par défaut. Si vous n’utilisez pas la passerelle par défaut, réglez ceci sur [0.0.0.0]. Indisponible quand [PROPRIÉTÉ WLAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné. Désactive le réglage de la passerelle par défaut lorsque [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT] est sélectionné. (Réglage d’usine : [192.168.0.254])
[DNS PRIMAIRE] | Permet de définir le serveur DNS primaire. Désactive le réglage du serveur DNS primaire lorsque [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT] est sélectionné. (Réglage d’usine : [0.0.0.0])
[DNS SECONDAIRE] | Permet de définir le serveur DNS secondaire. Désactive le réglage du serveur DNS secondaire lorsque [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT] est sélectionné. (Réglage d’usine : [0.0.0.0])

## [INFORMATION]

### [STATUT]

Affiche l’état de la fonction de réseau.

## [UTILITÉ]

Exécute les différentes opérations liées à la fonction de réseau.

### [INITIALISATION RÉSEAU]

Rétablit les réglages d’usine de l’état du réglage réseau.

### [CONTRÔLEUR RÉSEAU]

Vérifie l’état de la connexion réseau.

### [RÉGLAGE IP FACILE]

Permet de définir l’heure pour accepter EASY IP Setup Software.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [DÉSACTIVER], [20 MIN.], [ILLIMITÉ]

(Réglage d’usine : [DÉSACTIVER])

REMARQUE

- Ceci est fixé sur [ILLIMITÉ] quand [NDI|HX] est sélectionné sous [FONCT. RÉSEAU].

- Ceci est fixé sur [ILLIMITÉ] quand [PARTAGE DE CONNEXION PAR USB] est sélectionné sous [SÉL. APPAREIL].

### [TITRE CAMERA IP FACILE]

Configurez les noms de périphérique individuels à afficher dans EASY IP Setup Software. (15 caractères ou moins)

Le titre de caméra défini ici s’affiche également en tant que nom du périphérique individuel dans le commutateur compatible NDI|HX et l’application CX ROP.

(Réglage d’usine : [AJ-CX4000])

Haut de page