- Haut
- Prise de vue
- Affichage de l’état du viseur
- Affichage de la lampe dans le viseur

# Affichage de la lampe dans le viseur

L’exemple concerne l’AJ-CVF50G. (Pour plus d’informations sur le viseur, reportez-vous au mode d’emploi concernant le viseur en option.)

1. Voyant de signalisation vert

   S’allume en vert si un signal de voyant vert est reçu de la part de la voie de commande.

2. Lampe (enregistrement) TALLY/REC

   S’allume en rouge pendant l’enregistrement, et clignote si une anomalie se produit.

   Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Système d’avertissement ».

3. Lampe [!]

   Le voyant [!] du viseur s’allume lorsque les éléments réglés sur [ON] dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [!LED] s’activent.

4. Lampe (batterie) BATT

   Commence à clignoter quelques minutes avant que la tension de la batterie diminue et que la charge de la batterie s’épuise.

   S’allume une fois que la batterie est complètement vide.

   Pour empêcher qu’une opération ne soit interrompue, remplacez la batterie avant qu’elle ne soit complètement vide.

   Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Système d’avertissement ».

5. Lampe SAVE

   Le voyant est toujours éteint.

Haut de page