- Haut
- Prise de vue
- Affichage de l’état du viseur
- Vérification et affichage de l’état de prise de vue

# Vérification et affichage de l’état de prise de vue

Le réglage et l’état de chaque fonction s’affichent toujours sur l’écran d’image de caméra, mais ils peuvent être configurés pour s’afficher uniquement en cas de besoin.

La plupart des valeurs et états réglés ne s’affichent pas lorsque le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [BOUTON INDIC.] → [OFF] est sélectionné.

Lorsqu’une validation est nécessaire, poussez <MARKER SEL>/<MODE CHECK> vers le côté <MCK> tant que l’écran d’image de caméra est affiché afin d’afficher l’écran STATUS de la vérification de mode indiquant l’état de prise de vue.

Pour plus de détails sur chaque élément pouvant être affiché dans la vérification de mode, reportez-vous à la section « Affichage de la vérification de mode ».

Le tableau suivant indique chaque élément à afficher/masquer sur chaque écran.

- « ✓ » indique Affiché et « — » indique Masqué.

- Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer chaque élément du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC].

Vérifiez la position d’affichage lors de la lecture avec les numéros correspondants dans la section « Affichage de l’écran pendant la prise de vue »

N° | Nom de l’élément affiché | Élément de menu et sélection de l’affichage/masquage | Commutation de l’affichage/masquage sur l’écran normal | Écran de lecture | STATUS
--- | --- | --- | --- | --- | ---
[BOUTON INDIC.]
[ON] | [OFF]
1 | Code temporel/Bits d’utilisateur/Données de compteur | [TC] | ✓ | ✓ | — | ✓*1 | ✓
2 | État du périphérique de liaison | [LIAISON DISPOSITIF] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
3 | État de l’enregistrement | [STATUT ENREGISTREMENT] | ✓ | ✓ | ✓*2 | — | ✓
4 | Support d’enregistrement | [MÉDIA ENREGISTREMENT] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
5 | État du logement pour carte 1 ou 2*3 | [STATUT SLOT] | ✓ | ✓ | —*4 | — | ✓
6 | Capacité restante et état de la carte mémoire dans le logement pour carte 1 ou 2*3 | [STATUT SLOT] | ✓ | ✓ | —*4 | — | ✓
7 | La zone d’affichage des messages pour l’avertissement audio sans fil et l’arrêt du ventilateur de refroidissement | Menu [AUDIO] → [RÉG. SAISIE] → [AVERTISSEMENT SANS FIL] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓
|  | Message relatif à l’arrêt du ventilateur | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
8 | État de télécommande SDI/HDMI | [PILOTAGE ENR.] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
9 | État du logement pour carte 3 | [STATUT SLOT] | ✓ | ✓ | —*4 | — | ✓
10 | Capacité restante et état de la carte mémoire dans le logement pour carte 3 | [STATUT SLOT] | ✓ | ✓ | —*4 | — | ✓
11 | Fonction d’enregistrement spéciale | [MODE D’ENR.] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
12 | Fonction deux cartes | [FONCT. 2 SLOTS] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
| [NDI|HX] | — | —
| État de la lecture | [STATUS LECTURE] | ✓ | — | — | ✓*1 | —
13 | Fonction de compensation de bande flash | [FBC1] ou [FBC2] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
14 | État de la diffusion continue | [STREAMING] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
15 | Fonction à plage dynamique élevée/Fonction d’étirement à plage dynamique/Fonction d’enregistrement V-Log | [HDR / DRS / V-Log] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
16 | État de connexion du réseau local câblé, du réseau local sans fil et du partage de connexion par USB | [RÉSEAU] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
17 | Niveau restant de la batterie | [NIVEAU BATTERIE] | ✓ | ✓ | —*4 | — | ✓
18 | Fonction de compensation d’aberration chromatique | [CAC] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
19 | Mode de gamma | [MODE GAMMA] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
20 | Nom du fichier de scène | [FICHIER SCÈNE] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
21 | Affichage de l’état de chargement | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓
22 | Moniteur de forme d’onde | Changement avec le commutateur USER | — | ✓ | ✓ | — | —
23 | Type de repère | — | — | — | — | — | ✓
24 | Zoom numérique | [ZOOM NUM] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
25 | Mise au point | [ZOOM/FOCUS] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
26 | Zoom | [ZOOM/FOCUS] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
27 | Super noir | [DIAPH] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
28 | Diaphragme | [DIAPH] | ✓ | ✓ | —*5 | — | ✓
29 | Super diaphragme | [DIAPH] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
30 | Mode de haute sensibilité | [MODE PRISE DE VUE] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
31 | Surpassement du diaphragme | [DIAPH] | ✓ | ✓ | —*5 | — | ✓
32 | Affichage des messages de baisse de luminance | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓
33 | Luminance de Y GET | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓
34 | Vitesse d’obturation | [OBTURATEUR] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
35 | Informations de la date et de l’heure | [DATE/HEURE] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
36 | Super gain numérique | [GAIN] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
37 | Gain | [GAIN] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
38 | Auto knee | — | — | — | — | — | ✓
39 | Température de couleur | [BALANCE BLANC] | ✓ | ✓ | —*6 | — | ✓
40 | Indicateur de niveau audio | [NIVEAU AUDIO] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
41 | Position de filtre | [FILTRE] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
42 | Multiplicateur | [EXTENSION] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
43 | État de la télécommande dans une connexion IP | — | — | — | — | — | ✓
44 | Affichage d’erreur de la balance des noirs automatique | — | — | — | — | — | ✓
45 | Affichage d’erreur de la balance des blancs automatique | — | — | — | — | — | ✓
46 | Zone d’affichage du message | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
47 | Message pour une position de filtre non valide | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓
48 | Nom du clip | [NOM CLIP] | ✓ | ✓ | — | ✓*1*7 | ✓
49 | Format d’enregistrement | [FORMAT ENREG.] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
50 | Résolution du système/Fréquence du système | [FORMAT ENREG.] | ✓ | ✓ | — | — | ✓

Ne s’affiche pas lorsque le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [BOUTON INDIC.] → [OFF] est sélectionné.

Seul [REC] s’affiche.

L’état du logement pour carte 1 s’affiche lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] est réglé sur [expressP2], et l’état du logement pour carte 2 s’affiche lorsqu’il est réglé sur [microP2/SD].

S’affiche lorsque la capacité restante de la carte mémoire ou le niveau restant de la batterie s’affaiblit.

S’affiche lors du changement de la valeur de réglage de la fonction de surpassement du diaphragme.

S’affiche lors du changement de la température de couleur avec la fonction de changement de la température de couleur.

La position d’affichage diffère dans l’écran de lecture. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Affichage de l’écran pendant la lecture ».

Haut de page