- Haut
- Prise de vue
- Fonction spéciale d’enregistrement
- Enregistrement par intervalles

# Enregistrement par intervalles

La caméra répète l’enregistrement d’une image à chaque intervalle défini.

Enregistrement d’une image

Enregistrement d’une image

Enregistrement d’une image

(Durée)

Durée définie sous [TEMPS INTERVAL]

Durée définie sous [TEMPS INTERVAL]

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] → [INTERVALLE].

[INTRVL] apparaît sur l’affichage de la fonction d’enregistrement spéciale de l’écran d’image de caméra.

Réglez l’heure dans le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [TEMPS INTERVAL].

Appuyez sur la touche <REC>.

- [I-REC] apparaît en rouge sur l’affichage de la fonction d’enregistrement spéciale de l’écran d’image de caméra.

- La caméra répète l’enregistrement d’une image à chaque intervalle défini.

- Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur la touche <REC> ou <STOP>.

- Réglez le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] → [NORMAL] pour effacer le réglage.

- Définissez s’il faut conserver les réglages après la mise hors tension dans le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [ATTENTE MODE ENREG.].

REMARQUE

- L’audio n’est pas enregistré.

- Les données enregistrées (les données enregistrées jusqu’à l’arrêt de l’enregistrement) sont contenues dans un clip.

- Il se fixe sur le défilement en enregistrement indépendamment de la position du commutateur <TCG> lorsque l’enregistrement par intervalles est activé.

- Le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [DF/NDF] est fixé sur [NDF].

- [PILOTAGE SDI ENR] et [PILOTAGE HDMI ENR] ne fonctionneront pas.

- Si la durée du clip est inférieure à trois secondes lorsque l’enregistrement est arrêté, l’image de la dernière trame est enregistrée pour que le clip dure trois secondes.

- L’enregistrement est arrêté une fois lorsque la durée du clip dépasse dix heures lors de l’enregistrement par intervalles. L’enregistrement reprend automatiquement quelques secondes après.

- Pour connaître les limites d’enregistrement relatives à l’enregistrement par intervalles, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

Haut de page