- Haut
- Prise de vue
- Attribution d’une fonction aux touches USER

# Attribution d’une fonction aux touches USER

La fonction sélectionnée peut être assignée aux touches USER.

La caméra possède cinq touches USER.

Touche <USER 5>

Touche <USER 4>

Touche <USER 3>

Touche <USER 2>

Touche <USER 1>

Sélectionnez la fonction à assigner à chacune dans le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] → [ASSIGN1] à [ASSIGN5].

#### Réglages d’usine

Touche USER | Fonction
--- | ---
Touche <USER 1> | [FOCUS ASSIST]
Touche <USER 2> | [S. GAIN]
Touche <USER 3> | [SUPER GAIN NUMÉRIQUE]
Touche <USER 4> | [Y GET]
Touche <USER 5> | [WFM]

Fonctions qu’il est possible de sélectionner
Réglage de commutation [GAIN BOUTON UTILISATEUR]
Haut de page