- Haut
- Prise de vue
- Affichage de l’état du viseur
- Affichage de l’écran pendant la prise de vue

# Affichage de l’écran pendant la prise de vue

1. Code temporel/Bits d’utilisateur/Données de compteur

   Affiche les données temporelles sélectionnées avec le commutateur <DISPLAY>.

   - [TCG :::] : affiche le code temporel. [TCR :::] s’affiche pendant la lecture.

     [TCG] s’affiche en noir et blanc inversés lors du verrouillage d’asservissement dans un code temporel d’entrée externe.

   - [UBG ] : affiche les bits d’utilisateur. [UBR ] s’affiche pendant la lecture.

   - [CLP :::] : affiche la valeur de compteur de chaque clip. Ceci s’affiche lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [COMPT. ENREG.] → [CLIP] est défini. Affiche la valeur de compteur du clip en cours de lecture pendant la lecture.

   - [:::] : affiche la valeur de compteur cumulative depuis la position de réinitialisation. Ceci s’affiche lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [COMPT. ENREG.] → [TOTAL] est défini.

2. État du périphérique de liaison

   Affiche l’état du périphérique reçu du périphérique de liaison avec jusqu’à cinq premières lettres et le symbole suivant.

   - : la puissance de réception du signal du périphérique de liaison s’affiche sur 6 niveaux.

   - : le niveau restant de la batterie du périphérique de liaison s’affiche sur 6 niveaux.

   - : s’affiche lorsqu’une erreur survient dans le périphérique de liaison.

   - (Aucun affichage) : le périphérique de liaison n’est pas connecté.

3. État de l’enregistrement

   - [REC] : enregistrement en cours.

   - [REC] (qui clignote) : traitement en cours pour arrêter l’enregistrement.

   - [P] : l’enregistrement s’arrête alors que le pré-enregistrement est activé.

   - (Aucun affichage) : c’est l’une des conditions suivantes.

     - L’enregistrement s’arrête alors que le pré-enregistrement est désactivé.

     - Il est réglé dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX].

4. Support d’enregistrement

   L’état de réglage du menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] s’affiche.

   - [eP2] : s’affiche lorsque le réglage se fait sur le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] → [expressP2].

   - [mP2] : s’affiche lorsque le réglage se fait sur le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] → [microP2/SD].

   - (Aucun affichage) : réglé dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX].

5. État du logement pour carte 1 ou 2

   Affiche l’état du logement pour carte 1 lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] → [expressP2] est défini.

   Affiche l’état du logement pour carte 2 lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] → [microP2/SD] est défini.

   Les états sont les suivants :

   - : pas la cible de l’enregistrement.

   - (clignote) : identification de la carte mémoire.

   - : cible d’enregistrement.

   - (Pas d’affichage) : C’est l’une des conditions suivantes.

     - Aucune carte mémoire n’a été insérée.

     - Impossible d’identifier la carte mémoire.

     - Il est réglé dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX].

6. Capacité restante et état de la carte mémoire dans le logement pour carte 1 ou 2

   Affiche la capacité restante et l’état de la carte mémoire dans le logement pour carte 1 ou 2.

   - [0min]…[999min] : affiche la capacité restante de la carte mémoire. Une capacité d’enregistrement restante de 999 minutes ou plus s’affiche sous la forme suivante : [999min].

     - L’affichage clignote lorsque la capacité restante de la carte mémoire passe à deux minutes ou moins.

     - La capacité restante de la carte mémoire disponible pour l’enregistrement simultané (capacité restante pour la carte mémoire, parmi les des deux cartes mémoire, ayant le moins de capacité restante) s’affiche lors de l’exécution de l’enregistrement simultané.

   - [WP] : elle est protégée contre l’écriture. Le commutateur de protection contre l’écriture de la carte mémoire est positionné sur le côté Protect ou LOCK.

   - [END] : la carte mémoire n’a pas de capacité restante.

   - [ERR] : une carte mémoire ne pouvant pas effectuer d’enregistrement est insérée. S’affiche lorsque la carte est reconnue mais ne peut pas être utilisée, par exemple si elle présente une erreur de format ou n’est pas une carte mémoire.

   - [!SDXC] : le format d’enregistrement est réglé sur MOV mais aucune carte mémoire SDXC, carte expressP2ou carte microP2 de 64 GB n’est insérée.

   - (Pas d’affichage) : C’est l’une des conditions suivantes.

     - Aucune carte mémoire n’a été insérée.

     - Impossible d’identifier la carte mémoire.

     - Il est réglé dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX].

7. La zone d’affichage des messages pour l’avertissement audio sans fil et l’arrêt du ventilateur de refroidissement

   Affiche un avertissement lorsque l’état de réception audio sans fil devient faible.

   Affiche un message lorsque le ventilateur de refroidissement s’est arrêté.

8. État de télécommande SDI/HDMI

   Affiche l’état de contrôle du début d’enregistrement et de l’arrêt d’enregistrement sur l’appareil externe raccordé aux bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI>.

   - [REC S/H] : l’instruction d’enregistrement est délivrée en sortie depuis les bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI>.

   - [S/H] : l’instruction de pause est délivrée en sortie depuis les bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI>.

   - [REC SDI] : l’instruction d’enregistrement est délivrée en sortie depuis les bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>.

   - [SDI] : l’instruction de pause est délivrée en sortie depuis les bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>.

   - [REC HDMI] : l’instruction d’enregistrement est délivrée en sortie depuis la borne <HDMI>.

   - [HDMI] : l’instruction de pause est générée depuis la sortie à partir de la borne <HDMI>.

9. État du logement pour carte 3

   Cette option ne s’affiche pas lorsqu’elle est réglée dans le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] → [expressP2].

   - : pas la cible de l’enregistrement.

   - (clignote) : identification de la carte mémoire.

   - : cible d’enregistrement.

   - (Pas d’affichage) : C’est l’une des conditions suivantes.

     - Aucune carte mémoire n’a été insérée.

     - Impossible d’identifier la carte mémoire.

     - Le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX] est défini.

10. Capacité restante et état de la carte mémoire dans le logement pour carte 3

    Affiche la capacité restante et l’état de la carte mémoire dans le logement pour carte 3.

    Cette option ne s’affiche pas lorsqu’elle est réglée dans le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] → [expressP2].

    - [0min]…[999min] : affiche la capacité restante de la carte mémoire. Une capacité d’enregistrement restante de 999 minutes ou plus s’affiche sous la forme suivante : [999min].

      - L’affichage clignote lorsque la capacité restante de la carte mémoire passe à deux minutes ou moins.

      - La capacité restante de la carte mémoire disponible pour l’enregistrement simultané (capacité restante pour la carte mémoire, parmi les des deux cartes mémoire, ayant le moins de capacité restante) s’affiche lors de l’exécution de l’enregistrement simultané.

    - [WP] : elle est protégée contre l’écriture. Le commutateur de protection contre l’écriture de la carte mémoire est positionné sur le côté LOCK.

    - [END] : la carte mémoire n’a pas de capacité restante.

    - [ERR] : une carte mémoire ne pouvant pas effectuer d’enregistrement est insérée. S’affiche lorsque la carte est reconnue mais ne peut pas être utilisée, par exemple si elle présente une erreur de format ou n’est pas une carte mémoire.

    - [!SDXC] : le format d’enregistrement est réglé sur MOV mais aucune carte mémoire SDXC ou carte microP2 de 64 GB n’est insérée.

    - (Pas d’affichage) : C’est l’une des conditions suivantes.

      - Aucune carte mémoire n’a été insérée.

      - Impossible d’identifier la carte mémoire.

      - Il est réglé dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX].

11. Fonction d’enregistrement spéciale

    Affiche l’état de la fonction d’enregistrement spécial.

    - [INTRVL] : l’enregistrement par intervalles est activé.

    - [I-REC] : lorsque l’enregistrement par intervalles ou l’enregistrement est en pause.

    - (Aucun affichage) : c’est l’une des conditions suivantes.

      - L’enregistrement par intervalles est désactivé.

      - Il est réglé dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX].

12. Fonction deux cartes

    Affiche l’état de réglage de la fonction d’enregistrement utilisant deux logements pour carte.

    S’affiche avec une ligne inclinée si son état ne permet pas d’effectuer la fonction sur deux logements, même si chaque fonction est activée.

    - [RELAY] : le retardeur d’enregistrement est activé.

    - [SIMUL] : l’enregistrement simultané est activé.

    - [NDI|HX] : il est réglé dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX].

    - (Aucun affichage) : dans l’état d’enregistrement standard.

13. Fonction de compensation de bande flash

    - [FBC1] ou [FBC2] : la fonction de compensation de bande flash est activée.

14. État de la diffusion continue

    Affiche l’état de diffusion continue.

    - : la caméra est connectée à un périphérique pour recevoir la vidéo en diffusion continue et que la vidéo en diffusion continue est distribuée

    - (qui clignote) : lorsque la caméra tente de se connecter à un périphérique pour recevoir la vidéo en diffusion continue

    - : la vidéo n’est pas diffusée en diffusion continue.

    - : quand il y a une erreur dans la fonction de diffusion continue et qu’elle n’est pas opérationnelle.

    - (Aucun affichage) : la fonction de diffusion continue est désactivée

15. Fonction à plage dynamique élevée/Fonction d’étirement à plage dynamique/Fonction d’enregistrement V-Log

    - [HDR] : il est réglé dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] → [HLG].

    - [DRS] : la fonction d’étirement à plage dynamique est activée.

    Ceci n’est pas affiché lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

16. État de connexion du réseau local câblé, du réseau local sans fil et du partage de connexion par USB

    Affiche l’état de connexion du réseau local câblé, du réseau local sans fil et du partage de connexion par USB.

    - : réglé sur le réseau local sans fil et non connecté à l’application ROP.

    - : réglé sur le réseau local sans fil et connecté à l’application ROP.

    - : réglé sur le réseau local sans fil, mais le réseau local sans fil ne fonctionne pas correctement.

    - : réglé sur le réseau local câblé et non connecté à l’application ROP.

    - : réglé sur le réseau local câblé et connecté à l’application ROP.

    - : réglé sur le réseau local câblé, mais le réseau local câblé ne fonctionne pas correctement.

    - : lorsqu’il est réglé sur le partage de connexion par USB et que le ROP n’est pas connecté

    - : lorsqu’il est réglé sur le partage de connexion par USB et que le ROP est connecté

    - : lorsqu’il est réglé sur le partage de connexion par USB et que le partage de connexion par USB ne fonctionne pas correctement

    - (Aucun affichage) : le réseau local câblé, le réseau local sans fil et le partage de connexion par USB sont désactivés.

17. Niveau restant de la batterie

    - [.V] : affiche le niveau de charge des batteries sans informations de niveau de charge en unités de 0,1 V. L’affichage clignote lorsque la charge restante est inférieure ou égale à la valeur de réglage de niveau critique.

    - [%] : affiche le niveau de charge des batteries avec des informations de niveau de charge en %. L’affichage clignote lorsque la charge restante est inférieure ou égale à la valeur de réglage de niveau critique.

    - [EMP] : s’affiche quand il n’y a aucun niveau de charge sur des batteries avec des informations de niveau de charge ou que le niveau est inférieur ou égale à la valeur de réglage de niveau critique.

    - [MAX] : s’affiche quand des batteries avec des informations de niveau de charge sont chargées à fond.

18. Fonction de compensation d’aberration chromatique

    - [CAC] : la fonction de compensation d’aberration chromatique est activée.

19. Mode de gamma

    La valeur de réglage du mode de gamma sélectionné dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] s’affiche.

    - [HD]

    - [SD]

    - [FLK1]

    - [FLK2]

    - [FLK3]

    - [FREC]

    - [VREC]

    - [HLG]

20. Nom du fichier de scène

    Le nom du fichier de scène sélectionné dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. FICHIER] s’affiche.

    Ceci n’est pas affiché lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

21. Affichage de l’état de chargement

    Affiche l’état de chargement des contenus.

    - : lorsque la fonction de chargement est activée et avant le début du chargement ou une fois celui-ci terminé

    - : lors du chargement

    - : lorsqu’une erreur de transfert de chargement est survenue

22. Moniteur de forme d’onde

    Affiche l’état de la vidéo sous une forme d’onde ou de vecteur.

    S’affiche uniquement sur le moniteur LCD et le viseur.

23. Type de repère

    Affiche le type de repère actuellement affiché sur l’écran STATUS pour la vérification de mode.

    [MKR:A] : affiche le type de repère [A].

    [MKR:B] : affiche le type de repère [B].

    [MKR:OFF] : le repère ne s’affiche pas.

24. Zoom numérique

    Affiche le rapport de zoom numérique.

    - [D2×] : deux fois

    - [D3×] : trois fois

    - [D4×] : quatre fois

25. Mise au point

    Affiche la valeur de mise au point.

    L’affichage de la valeur de mise au point suit le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [ZOOM/FOCUS].

    - [MF] : s’affiche dans la valeur de position de [00] à [99] lorsque le réglage se fait sur le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [ZOOM/FOCUS] → [NOMBRE].

    - [MFft] : s’affiche en pieds lorsque le réglage se fait sur le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [ZOOM/FOCUS] → [mm/pieds].

    - [MFm] : s’affiche en mètres lorsque le réglage se fait sur le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [ZOOM/FOCUS] → [mm/m].

    - (Aucun affichage) : la valeur de mise au point ne peut pas être acquise.

26. Zoom

    Affiche la valeur de zoom.

    L’affichage de la valeur de zoom suit le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [ZOOM/FOCUS].

    - [Z] : s’affiche dans la valeur de position de [000] à [999] lorsque le réglage se fait sur le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [ZOOM/FOCUS] → [NOMBRE].

    - [Z.] : s’affiche en millimètres lorsque le réglage se fait sur le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [ZOOM/FOCUS] → [mm/pieds] ou [mm/m].

    - (Aucun affichage) : la valeur de zoom ne peut pas être acquise.

27. Super noir

    - [B] : s’affiche lorsque la fonction de super noir est activée.

28. Diaphragme

    Affiche la valeur F.

    S’affiche quand un objectif avec une fonction d’affichage de valeur F est utilisée.

    Clignote lors du changement de la valeur de réglage de la fonction de surpassement du diaphragme.

    - [F] : affiche la valeur F de l’objectif.

    - [OPEN] : s’affiche lorsque l’ouverture de l’objectif est ouverte.

    - [CLOSE] : s’affiche lorsque l’ouverture de l’objectif est fermée.

    - [NC] : s’affiche quand le câble de l’objectif n’est pas branché.

29. Super diaphragme

    - [S] : s’affiche lorsque la fonction de super diaphragme est activée.

30. Mode de haute sensibilité

    - [H.SENS.] : s’affiche lorsqu’il est réglé sur le menu [SYSTÈME] → [MODE PRISE DE VUE] → [SENS. ÉLEVÉE].

31. Surpassement du diaphragme

    Affiche le niveau de compensation quand la fonction de surpassement du diaphragme est activée.

    Clignote lors du changement de niveau de compensation.

    - [+] : l’ouverture s’ouvre de 0,5 environ.

    - [++] : l’ouverture s’ouvre d’1 environ.

    - [−] : l’ouverture se ferme de 0,5 environ.

    - [−−] : l’ouverture se ferme de 1 environ.

    - (Aucun affichage) : c’est l’une des conditions suivantes.

      - Le diaphragme est une valeur de référence.

      - La fonction de surpassement du diaphragme est désactivée.

32. Affichage des messages de baisse de luminance

    S’affiche quand la luminance a chuté.

33. Luminance de Y GET

    Affiche le niveau de luminance en [%] ou [STOP] lorsque la fonction Y GET est opérationnelle. ([STOP] s’affiche en tant que [ST])

    L’unité d’affichage suit le réglage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST] → [UNITÉ Y GET].

    L’unité d’affichage est fixée sur [%] lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] est réglé sur [dB].

34. Vitesse d’obturation

    - [1/] : affiche la vitesse d’obturation.

    - [1/] : affiche la vitesse d’obturation en durée (minutes) lorsque la fonction de balayage synchrone est activée et que le menu [FICHIER SCÈNE] → [TYPE SCAN SYNC.] → [sec] est défini.

    - [d] : affiche la vitesse d’obturation dans un angle d’ouverture lorsque la fonction de balayage synchrone est activée et que le menu [FICHIER SCÈNE] → [TYPE SCAN SYNC.] → [deg] est défini.

    - [HALF] : s’affiche lorsque le menu [CAMÉRA] → [VITESSE OBTURATEUR] → [POSITION1] à [POSITION6] → [MOITIÉ] est défini et que la position est sélectionnée.

    - (Aucun affichage) : la fonction d’obturateur électronique est désactivée.

35. Informations de la date et de l’heure

    Affiche les informations de la date et de l’heure.

    Le contenu affiché suit le réglage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [DATE/HEURE]. ([DATE/HEURE])

    L’ordre d’affichage de l’année, du mois et de la date suit le réglage du menu [AUTRES] → [HORLOGE] → [FORMAT DATE].

    - [A-M-J] : s’affiche au format yyyy mmm dd hh:mm:ss.

    - [M-J-A] : s’affiche au format mmm dd yyyy hh:mm:ss.

    - [J-M-A] : s’affiche au format dd mmm yyyy hh:mm:ss.

      - mmm : mois (JAN (Janvier), FEB (Février), MAR (Mars), APR (Avril), MAY (Mai), JUN (Juin), JUL (Juillet), AUG (Août), SEP (Septembre), OCT (Octobre), NOV (Novembre), DEC (Décembre))

      - dd : date

      - yyyy : année

      - hh : heure

      - mm : minutes

      - ss : secondes

36. Super gain numérique

    Affiche la valeur de super gain numérique lorsque la fonction de super gain numérique est activée.

37. Gain

    Affiche la valeur de gain.

    - [dB] : affiche la valeur du gain actuel.

    - [AGC] : s’affiche lorsque le contrôle de gain automatique est activé.

38. Auto knee

    - [AUTO KNEE:ON] : la fonction d’auto knee est activée.

    - [AUTO KNEE:OFF] : la fonction d’auto knee est désactivée.

39. Température de couleur

    Affiche la position et la température de couleur sélectionnées avec le commutateur <WHITE BAL>.

    - [ATW] : s’affiche lorsque le suivi automatique des blancs fonctionne.

    - [LOCK] : s’affiche lorsque le suivi automatique des blancs est verrouillé.

    - [AK] : le commutateur <WHITE BAL> est réglé sur la mémoire <A>.

    - [BK] : le commutateur <WHITE BAL> est réglé sur la mémoire <B>.

    - [PK] : le commutateur <WHITE BAL> est réglé sur <PRST>.

40. Indicateur de niveau audio

    Affiche l’état du réglage d’entrée audio et du niveau d’enregistrement.

    Le canal audio à afficher peut être modifié à l’aide du commutateur de sélection de canal audio.

    - [1: 2:] : s’affiche lorsque le commutateur de sélection de canal audio est positionné sur <CH1/2>.

      Le réglage de l’entrée audio pour les canaux audio 1 et 2 s’affiche avec le symbole .

      F s’affiche lorsque le commutateur <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2> est positionné sur <FRONT>. W s’affiche lorsque le commutateur <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2> est positionné sur <W.L.>. R s’affiche lorsque le commutateur <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2> est positionné sur <REAR>.

    - [3: 4:] : s’affiche lorsque le commutateur de sélection de canal audio est positionné sur <CH3/4>.

      Le réglage de l’entrée audio pour les canaux audio 3 et 4 s’affiche avec le symbole .

      F s’affiche lorsque le commutateur <AUDIO IN CH3>/<AUDIO IN CH4> est positionné sur <FRONT>. W s’affiche lorsque le commutateur <AUDIO IN CH3>/<AUDIO IN CH4> est positionné sur <W.L.>. R s’affiche lorsque le commutateur <AUDIO IN CH3>/<AUDIO IN CH4> est positionné sur <REAR>.

    Un cadre blanc s’affiche à la position du niveau de référence défini dans le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [MARGE]. (Huitième à partir de la gauche lorsqu’il est réglé sur [20dB], neuvième à partir de la gauche lorsqu’il est réglé sur [18dB])

    - : s’affiche lorsque l’audio ne peut pas être enregistré.

41. Position de filtre

    Affiche la position de la molette <ND FILTER> avec les numéros 1 à 4 et la position de la molette <CC FILTER> avec les lettres A à D.

    [-] clignote en inversant le noir et le blanc lorsque la position du filtre n’est pas réglée correctement.

42. Multiplicateur

    - [EX] : s’affiche lorsque la fonction de multiplicateur de focale est utilisée.

43. État de la télécommande dans une connexion IP

    - [IP REMOTE] : s’affiche quand la télécommande est possible dans la connexion IP.

    - [IP REMOTE] (clignote) : s’affiche lors de l’attente de la connexion, pour la connexion IP.

    - (Aucun affichage) : la fonction de télécommande dans une connexion IP est désactivée.

44. Affichage d’erreur de la balance des noirs automatique

    Affiche l’état lorsque le résultat de l’ajustement de la balance des noirs automatique était anormal.

45. Affichage d’erreur de la balance des blancs automatique

    Affiche l’état lorsque le résultat de l’ajustement de la balance des blancs automatique était anormal.

46. Zone d’affichage du message

    S’affiche quand il y a un message ou un avertissement sur l’état de la caméra.

47. Message pour une position de filtre non valide

    Un message s’affiche lors de la mise sous tension si la molette <ND FILTER>/<CC FILTER> n’est pas réglée correctement.

    Un message s’affiche lors de l’exécution de la balance des blancs automatique si la molette <CC FILTER> n’est pas réglée correctement.

48. Nom du clip

    Affiche le nom du clip en cours d’enregistrement avec un maximum de huit caractères en partant du début.

49. Format d’enregistrement

    Affiche le format de fichier défini dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] et le codec d’enregistrement défini dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.].

    Ceci ne s’affiche pas lorsqu’il est réglé sur le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX].

    - [P2 AVC-I200]

    - [P2 AVC-I100]

    - [P2 AVC-I50]

    - [P2 AVC-I422]

    - [P2 AVC-G50]

    - [P2 AVC-G25]

    - [P2 AVC-G12]

    - [MOV 420 150M]

    - [MOV 420 100M]

    - [MOV 422 150M]

    - [MOV 422 100M]

    - [MOV 422 50M]

    - [MOV HEVC 200M]

    - [MOV HEVC 150M]

    - [MOV HEVC 100M]

    - [MOV ALL-I 400M]

    - [MOV ALL-I 200M]

    - [MOV ALL-I 100M]

    - [PXY] : s’affiche lorsque la caméra est réglée pour enregistrer les données proxy au format P2.

50. Résolution du système/Fréquence du système

    Affiche la résolution du système et la fréquence du système définies dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.].

    - [2160-59.94p]

    - [2160-50.00p]

    - [2160-29.97p]

    - [2160-25.00p]

    - [2160-23.98p]

    - [1080-59.94p]

    - [1080-50.00p]

    - [1080-29.97p]

    - [1080-25.00p]

    - [1080-23.98p]

    - [1080-59.94i]

    - [1080-50.00i]

    - [720-59.94p]

    - [720-50.00p]

Haut de page