- Haut
- Prise de vue
- Attribution d’une fonction aux touches USER
- Fonctions qu’il est possible de sélectionner

# Fonctions qu’il est possible de sélectionner

Nom du composant | Description
--- | ---
[BLOQUER] | Désactive l’assignation de fonctions.
[DRS] | Assigne la fonction d’étirement à plage dynamique. Cette fonction augmente la plage dynamique en compressant le niveau d’image dans des zones de haute luminosité et en étirant le niveau d’image dans des zones de faible luminosité. Le niveau de compression peut être modifié dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [PROFOND. EFFET DRS]. Une légère différence de coloration pourrait se produire en activant/désactivant la fonction d’étirement à plage dynamique. Quand la fonction d’étirement à plage dynamique est activée, la fonction knee ou la fonction de gamma noir n’est pas activée.
[FBC]* | Permet d’activer/désactiver la fonction de compensation de bande flash. Une pression unique permet de passer au mode [FBC1]. Une pression pendant au moins trois secondes permet de passer au mode [FBC2].
[S. GAIN]* | Assigne la fonction de super gain. La balance des blancs automatique ne fonctionne pas tant que la fonction de super gain est activée.
[ATW]* | Attribue la fonction de suivi automatique des blancs.
[ATW VERR.]* | Une pression sur cette option détermine la valeur de balance des blancs pendant que la fonction de suivi automatique des blancs est activée. Reprend la fonction du suivi automatique des blancs lorsque vous appuyez de nouveau.
[Y GET]* | Assigne la fonction pour afficher le niveau de luminance de l’image à la position indiquée par le repère carré affiché près du centre.
[ZOOM NUM]* | Attribue la fonction de zoom numérique. Zoom avant sur l’angle de champ par 2x, 3x et 4x verticalement et horizontalement.
[SUPER GAIN NUMÉRIQUE]* | Assigne la fonction de super gain numérique. La fonction de super gain numérique est activée uniquement pendant les prises de vue en 59,94p, 59,94i, 50p et 50i. Quand la fonction est activée, l’obturateur devient [OFF]. Au moment où la fonction de super gain numérique est activée/désactivée, la vidéo devient discontinue.
[SUP. DIAPH]* | Assigne la fonction de super diaphragme. Ceci est activé en exécutant la compensation de contre-jour.
[DECAL. DIAPH]* | Assigne la fonction de priorité de diaphragme. Pour modifier la valeur cible en mode de diaphragme auto, sélectionnez ce mode et appuyez sur la molette crantée. Tournez la molette crantée vers la gauche ou vers la droite pour modifier la valeur cible. [+]/[++]/[−]/[−−] s’affiche sur la zone d’affichage du surpassement du diaphragme de l’écran du viseur. Cessez de tourner la molette crantée dans la position pour modifier la valeur cible et appuyez sur la molette crantée pour appliquer le nouveau réglage de valeur cible. La valeur de référence est renvoyée quand ce mode est annulé ou l’alimentation est arrêtée. [+] : ouvre l’ouverture d’environ 0,5. [++] : ouvre l’ouverture d’environ 1. [−] : ferme l’ouverture d’environ 0,5. [−−] : ferme l’ouverture d’environ 1. Aucun affichage : valeur de référence.
[SUP. NOIR]* | Assigne la fonction de super noir. Il s’agit de la fonction pour abaisser le niveau du noir au niveau du piédestal ou en-dessous.
[GAMMA NOIR]* | Assigne la fonction de gamma noir. Cette fonction améliore les tons noirs. Indépendamment de la valeur définie en sélectionnant le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉGLAGE BAS]/[RÉGLAGE MOYEN]/[RÉGLAGE HAUT] → [GAMMA NOIR], [GAMMA NOIR] : [6] et [ETENDUE GAMMA NOIR] : [3] sont définis.
[FOCUS ASSIST]* | Affiche/Masque l’affichage de l’assistance de mise au point. Sélectionnez le type d’affichage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [SÉLECT. FOCUS ASSIST].
[TEMP COULEUR]* | Assigne la fonction de passage au mode permettant de modifier la température de couleur avec la molette crantée. Cela s’avère efficace pour varier intentionnellement la température de couleur après l’exécution de la balance des blancs. Pour modifier la température de couleur, appuyez sur la touche USER assignée à cette fonction, puis appuyez sur la touche de la molette crantée. L’indicateur de la température de couleur sur l’écran du viseur clignote à l’envers pour indiquer que vous êtes entré dans le mode permettant de modifier la température de couleur. Quand l’indicateur clignote, tournez la molette crantée pour modifier la température de couleur. À ce moment, la valeur de réglage de la position (<PRST>/<A>/<B>) sur laquelle le commutateur <WHITE BAL> est actuellement positionné est modifiée également.
[MATRICE ADAPTATIVE] | Permet d’activer/désactiver la fonction pour commander la matrice linéaire en fonction de la condition de prise de vue.
[PRÉ ENR.] | Assigne la fonction permettant d’activer/désactiver le pré-enregistrement.
[VERIF ENR] | Assigne la fonction permettant de lire automatiquement les trois dernières secondes du clip précédemment filmé.
[SUPP. DERNIER CLIP] | Assigne la fonction permettant de supprimer le clip filmé en dernier.
[SEL SLOT] | Assigne la fonction permettant de changer de logement pour carte d’enregistrement quand des cartes mémoire sont insérées dans les logements pour carte 2 et 3.
[BOUTON ENR.] | Assigne la fonction de la touche <REC>.
[WFM]* | Assigne la fonction pour afficher la forme d’onde ou le vecteur dans le viseur et le moniteur LCD. Sélectionne l’affichage de la forme d’onde dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST] → [MODE WFM].
[LCD / VF HDR] | Assigne la fonction permettant de commuter la sortie du viseur et du moniteur LCD sur une plage dynamique élevée/plage dynamique standard. Activé uniquement lorsque le réglage est effectué dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] → [HLG].
[LCD / VF V-Log] | Assigne la fonction permettant de commuter la sortie du viseur et du moniteur LCD sur V-Log/V-709. Activé uniquement lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.
[DÉTAIL LCD / VF] | Assigne la fonction permettant d’ajuster l’intensité du contour de la vidéo dans le viseur ou sur le moniteur LCD pour faciliter la mise au point.
[COULEUR VF] | Assigne la fonction permettant de commuter l’écran du viseur sur l’affichage en couleur/monochrome. Ceci est lié à la valeur de réglage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [COULEUR VF].
[BOUTON INDIC.] | Assigne la fonction permettant d’activer/désactiver l’affichage de l’état.
[CHAR. FICH CONF.] | Assigne la fonction permettant d’afficher la liste des fichiers d’installation enregistrés sur la carte SD. Ceci ne fonctionne pas sur l’écran des miniatures.
[RETROECL. LCD] | Assigne la fonction permettant de commuter la luminosité du moniteur LCD. À chaque pression sur la touche USER, il commute dans l’ordre suivant : [−1], [0], [1] et [2].
[MODE LECT. CARTE]* | Assigne la fonction permettant d’activer/désactiver la fonction de mode de lecteur de carte (fonction de stockage de masse USB).
[DÉBUT STREAMING]* | Assigne la fonction pour démarrer ou arrêter la diffusion continue à partir de la caméra. Ceci est lié à la valeur de réglage dans le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉMAR.].
[MARQUE CLICHÉ] | Assigne la fonction de repère de prise.

La fonction se désactive également quand la caméra est mise hors tension.

Remarquez, cependant, que la température de couleur [TEMP COULEUR] est conservée après modification.

Haut de page