- Haut
- Préparation
- Alimentation électrique
- Utilisation de l’alimentation secteur externe

# Utilisation de l’alimentation secteur externe

Câble CC

Alimentation secteur externe

Borne <DC IN>

Connectez l’alimentation secteur externe à la borne <DC IN> de la caméra.

Allumez le commutateur d’alimentation de l’alimentation secteur externe (si l’alimentation secteur externe comporte un commutateur d’alimentation).

Mettez le commutateur d’alimentation de la caméra sur < > (ON).

#### Alimentation secteur externe Connectez après vous être assuré que le voltage de sortie de l’alimentation secteur externe est compatible avec le voltage évalué de la caméra. Sélectionnez un ampérage de sortie pour l’alimentation secteur externe avec une marge supérieure à l’ampérage total des appareils connectés. L’ampérage total des appareils connectés peut être calculé avec la formule suivante. Consommation électrique totale ÷ Tension Lorsque la caméra est mise sous tension, un courant entrant est généré. Une alimentation électrique insuffisante lors de la mise sous tension de l’appareil peut causer un dysfonctionnement. Nous vous conseillons d’utiliser une alimentation secteur externe qui peut assurer le double de la capacité de la consommation électrique totale de la caméra et des appareils connectés qui sont allumés par enclenchement lorsque la caméra est sous tension (ex. objectifs, récepteurs de microphones sans fil). Pour le câble CC, utilisez un fil à deux noyaux de blindage d’AWG18 (zone de section transversale nominale du conducteur : 0,824 mm2) ou plus épais.

Vérifiez la broche d’alignement de la borne de sortie CC de l’alimentation secteur externe et la borne <DC IN> de la caméra, et connectez-les correctement en fonction des polarités. Si l’alimentation +12 V est connectée à la borne GND par erreur, ceci peut causer un incendie ou un mauvais fonctionnement.

DC IN
| 1 | GND
2 | NC
3 | NC
4 | +12 V
Panasonic N° de pièce : K1AA104H0038 N° de pièce fabricant : HA16RX-4P (SW1) (76) (Hirose Electric Co.)

REMARQUE

- Lorsque la batterie et l’alimentation secteur externe sont connectées, l’alimentation secteur externe est prioritaire. La batterie peut être retirée en utilisant l’alimentation secteur externe.

- Lorsque vous utilisez une alimentation secteur externe, allumez toujours le commutateur d’alimentation de l’alimentation secteur externe avant de régler le commutateur d’alimentation de la caméra sur < > (ON). Si ces opérations sont réalisées dans le sens inverse, la caméra peut ne pas fonctionner correctement car la tension de sortie de l’alimentation secteur externe augmente trop lentement.

- Quand l’alimentation est fournie depuis la borne <DC IN>, le circuit d’éclairage ne fonctionne pas. Le circuit d’éclairage peut être utilisé uniquement quand l’alimentation est fournie à partir de la plaque de batterie Anton/Bauer.

- Pour raccorder une batterie à la borne <DC IN>, effectuez le réglage sur le menu [AUTRES] → [BATTERIE] → [SOURCE ENTRÉE CC] → [BATTERIE], puis réglez la tension avec le menu [AUTRES] → [BATTERIE] → [BATTERIE ENTRÉE CC]. Cependant, dans ce cas, l’affichage en % n’est pas possible pour les batteries avec fonction d’indicateur de niveau de la batterie.

- Mettez la caméra hors tension avant de fixer ou de retirer le câble de l’objectif.

Haut de page