- Haut
- Prise de vue
- Fichier de scène
- Écriture et chargement de fichiers d’objectif sur et depuis une carte SD

# Écriture et chargement de fichiers d’objectif sur et depuis une carte SD

Huit fichiers d’objectif enregistrés dans la mémoire interne de la caméra peuvent être écrit sur une carte SD en tant que fichier de carte unique. Pour les fichiers d’objectif écrits sur la carte SD, le fichier de carte unique écrit (huit fichiers d’objectif) peut être chargé dans la mémoire interne.

Ce qui suit montre les relations entre les fichiers d’objectif enregistrés dans la mémoire interne et les fichiers de carte écrits sur la carte SD.

Mémoire interne

huit fichiers d’objectif

Jusqu’à huit fichiers d’objectif peuvent être enregistrés dans la mémoire interne.

Les contenus des huit fichiers d’objectif peuvent être écrits dans et chargés depuis une carte SD en tant que fichier de carte unique.

Fichier de carte 1

Fichier de carte n

## Écriture des fichiers d’objectif sur une carte SD

[QUITTER]

[QUITTER]

[CAMÉRA]

[MENU]>[AUTRES]>[FICHIER]>[FICHIER OPTIQUE (CARTE SD)]>[SAUV.]

[QUITTER]

[DEC-01-2019]

[FICHIER SCÈNE]

[FICHIER SCÈNE (CARTE SD)]

[CHARGER]

[FICHIER]

[DEC-01-2019]

[AUDIO]

[BATTERIE]

[FICHIER CONFIG. (CARTE SD)]

[SAUV.]

[DEC-01-2019]

[SORTIE VIDÉO / LCD / VF]

[ENREG.]

[GENLOCK]

[FICHIER CONFIG. (MÉMOIRE)]

[DEC-01-2019]

[ENREGISTREMENT]

[BARRES COULEURS]

[FICHIER CAC (CARTE SD)]

[RÉSEAU]

[LED]

[FICHIER OPTIQUE (CARTE SD)]

[HORLOGE]

[SYSTÈME]

[FICHIER OPTIQUE (MÉMOIRE)]

[AUTRES]

[GPS]

[SLOT POUR CHARGEMENT/SAUV.]

Fig. 1

Fig. 2

### Enregistrement d’un fichier d’objectif en tant que nouveau fichier sur une carte SD

Les valeurs de réglage actuelles de la caméra sont enregistrées dans un nouveau fichier sur une carte SD en spécifiant le nom de fichier de carte.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER OPTIQUE (CARTE SD)] → [ENREG.].

L’écran de saisie du nom de fichier de carte et le clavier s’affichent.

Saisissez le texte à définir avec le clavier.

Sélectionnez [Accès].

Un écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [SET].

Le fichier de carte est enregistré.

### Écrasement d’un fichier d’objectif sur une carte SD

Écrase le fichier sélectionné dans la liste des fichiers de carte enregistrés sur la carte SD avec les valeurs de réglage actuelles de la caméra.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER OPTIQUE (CARTE SD)] → [SAUV.]. (Fig. 1)

La liste des fichiers de carte enregistrés sur la carte SD s’affiche.

Sélectionnez le fichier à écraser dans la liste des fichiers de carte. (Fig. 2)

L’écran de saisie du nom de fichier de carte et le clavier s’affichent. Laissez-le comme tel lors de l’écrasement.

Sélectionnez [Accès].

Un écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [SET].

Le fichier de carte est enregistré.

- Un message d’erreur peut s’afficher. Pour plus de détails sur ce message d’erreur, reportez-vous à « Système d’avertissement ».

## Chargement de fichiers d’objectif depuis une carte SD

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER OPTIQUE (CARTE SD)] → [CHARGER].

La liste des fichiers de carte enregistrés sur la carte SD s’affiche.

Sélectionnez le fichier de carte à charger.

Un écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [SET].

Le chargement du fichier commence.

Quand le message de confirmation s’affiche, appuyez sur la molette crantée (ou la touche <SET>).

- Un message d’erreur peut s’afficher. Pour plus de détails sur ce message d’erreur, reportez-vous à « Système d’avertissement ».

REMARQUE

- Les titres des fichiers d’objectif inclus dans le fichier de carte enregistré sur la carte SD ne s’affichent pas sur l’écran [FICHIER OPTIQUE (CARTE SD)]. Chargez chaque fichier et confirmez-les sur l’écran [FICHIER OPTIQUE (MÉMOIRE)]. Le fichier d’objectif de la mémoire interne est écrasé lors du chargement du fichier d’objectif. Sauvegardez le fichier d’objectif dans la mémoire interne en l’écrivant sur la carte SD avant le chargement d’un fichier d’objectif depuis une carte SD.

## Fichier CAC

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction de compensation d’aberration chromatique (CAC) ».

Haut de page