- Haut
- Description des pièces
- Affichage dans la fenêtre d’affichage
- Affichage de la capacité restante de la carte mémoire, du niveau restant de la batterie et du niveau d’enregistrement

# Affichage de la capacité restante de la carte mémoire, du niveau restant de la batterie et du niveau d’enregistrement

1. Indications relatives au code temporel

   [NDF] | S’affiche quand le code temporel n’est pas en mode de temps non réel.
   [DF] | S’affiche quand le code temporel est en mode de temps réel.
   [SLAVE] | S’affiche quand le code temporel est verrouillé en externe.
   [HOLD] | S’affiche quand le générateur de code temporel ou la valeur de lecture est maintenue.
   [COUNTER]/[CLIP] | S’affiche comme suit lors de la lecture et hors lecture lorsque <COUNTER> est sélectionné par le commutateur <DISPLAY>. Lors de la lecture : affiche [CLIP]. Hors lecture : le contenu de l’affichage varie selon le menu [ENREGISTREMENT] → réglage [COMPT. ENREG.]. [TOTAL] : affiche [COUNTER]. [CLIP] : affiche [CLIP].
   [TCG] | S’affiche quand <TC> est sélectionné par le commutateur <DISPLAY> et la valeur du générateur TC (h:min:sec:frm) s’affiche.
   [TCR] | S’affiche quand <TC> est sélectionné par le commutateur <DISPLAY> et la valeur de lecture TC s’affiche.
   [UBG] | S’affiche quand <UB> est sélectionné par le commutateur <DISPLAY> et la valeur du générateur UB s’affiche.
   [UBR] | S’affiche quand <UB> est sélectionné par le commutateur <DISPLAY> et la valeur du lecteur UB s’affiche.
   Affichage du compteur temporel | Affiche le code temporel/les bits d’utilisateur/les données de compteur.

2. Barre d’affichage de la capacité restante de la carte mémoire

   Affiche la capacité restante de la carte mémoire avec sept segments.

   La durée restante de la capacité de la carte mémoire indiquée par un segment est d’environ trois minutes. Les segments s’éteignent un par un toutes les trois minutes environ.

3. Barre d’affichage du niveau restant de la batterie

   Affiche le niveau restant de la batterie avec sept segments.

   Lorsque vous utilisez une batterie avec une indication numérique (indication en %), les sept segments s’allument jusqu’à la position [F] si le niveau restant de la batterie est de 70% ou plus.

   Lorsque le niveau restant de la batterie chute en-dessous de 70%, les segments s’éteignent un à un à chaque baisse de 10%.

4. Affichage du mode

   [P-REC] | S’affiche lorsqu’il est réglé sur le menu [ENREGISTREMENT] → [PRÉ ENR.] → [ON].
   [i-REC] | S’affiche lorsqu’il est réglé sur le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] → [INTERVALLE].
   [GPS] | [GPS] s’affiche lorsque le menu [AUTRES] → [GPS] → [ON] est défini. s’allume une fois le positionnement terminé.

5. Indicateur de niveau de canal audio

   Lorsque le commutateur de sélection du canal audio est réglé sur <CH1/2>, [1] et [2] indiquant les canaux audio correspondants s’affichent, et le niveau d’enregistrement des canaux audio 1 et 2 s’affiche.

   Lorsque le commutateur de sélection du canal audio est réglé sur <CH3/4>, [3] et [4] indiquant les canaux audio correspondants s’affichent, et le niveau d’enregistrement des canaux audio 3 et 4 s’affiche.

Haut de page