- Haut
- Préparation
- Vérifications avant la prise de vue
- Préparation à la vérification

# Préparation à la vérification

Fig. 1

Fig. 2

Lampe d’accès de carte

Installez une batterie chargée de manière adéquate.

Positionnez le commutateur d’alimentation sur < > (ON) et vérifiez les éléments suivants.

- [BATT SECOURS VIDE] ne s’affiche pas sur l’écran du viseur.

- Le niveau de la batterie est suffisant sur l’affichage d’état du panneau de commande. (Fig. 1)

Dans le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT], sélectionnez le logement pour carte destiné à l’enregistrement.

Insérez la carte mémoire dans le logement pour carte.

Vérifiez que la lampe d’accès de carte du logement pour carte dans lequel la carte mémoire est insérée est allumée en orange. (Fig. 2)

- Lorsque des cartes microP2 ou SD sont insérées dans les logements pour carte 2 et 3, seule la lampe d’accès de carte du premier logement pour carte utilisé (ayant terminé l’accès en premier) s’allume en orange. La lampe d’accès de carte des logements pour cartes insérés ensuite s’allume en vert.

- La carte mémoire ne peut pas être enregistrée lorsque la lampe d’accès de carte du logement pour carte dans lequel la carte mémoire est insérée clignote en vert ou n’est pas allumée.

- La lampe d’accès de carte ne s’allume pas en orange même si une carte mémoire est insérée lorsque le réglage du format d’enregistrement ne correspond pas à la carte mémoire insérée.

  Dans ce cas, faites correspondre le support à la cible d’enregistrement dans le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT].

Fermez le cache de la fente.

Haut de page