- Haut
- Contrôle
- Fonctionnement des vignettes
- Lecture de clips

# Lecture de clips

[TOUS SLOT]

Fig. 1

Dans le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE], sélectionnez la fréquence du système pour la lecture.

Dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER], sélectionnez le format de fichier pour la lecture.

Dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.], sélectionnez le format de signal et le mode de codec pour la lecture.

Appuyez sur la touche <THUMBNAIL>.

L’écran des miniatures s’affiche.

Appuyez sur la touche <MENU> tandis que l’écran des miniatures s’affiche.

Le menu s’affiche.

Dans le menu [VIGNETTE] → [LECTURE] → [SEL. CLIP], sélectionnez le logement pour carte de la carte mémoire pour la lecture.

[TOUS SLOT] : affiche tous les clips enregistrés sur toutes les cartes mémoire dans chaque logement pour carte.

Affiche dans l’ordre les clips du logement pour carte 1, les clips du logement pour carte 2, puis les clips du logement pour carte 3 lorsque MOV est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement.

Affiche les clips de toutes les cartes mémoire dans l’ordre de la date et l’heure d’enregistrement lorsque P2 est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement.

[SLOT1] : affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 1.

[SLOT2] : affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 2.

[SLOT3] : affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 3.

[MEME FORMAT] : affiche uniquement les clips enregistrés au même format que le format système.

Les clips enregistrés au même format signifient que chaque élément du menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.]/[RÉS. ÉCHANTILLON AUDIO] correspond à l’état des réglages actuels.

Sélectionnez le clip à lire. (Fig. 1)

- s’affiche sur le clip qui est illisible.

- Pour lire le clip avec affiché, vérifiez les informations du clip, puis recommencez l’opération depuis le début.

## Lecture à partir des opérations de touche et des icônes de fonctionnement

Barre de lecture directe

Fonctionnement de lecture | Procédure d’utilisation
--- | ---
Pause/Lecture | Touchez [/] ou appuyez sur la touche <PLAY/PAUSE (/)>.
Lecture en retour rapide | Touchez [] ou appuyez sur la touche <REV ()>. Touchez-la deux fois pour augmenter la vitesse.
Lecture en avance rapide | Touchez [] ou appuyez sur la touche <FWD ()>. Touchez-la deux fois pour augmenter la vitesse.
Arrêt (retour à l’écran des miniatures) | Touchez [] ou appuyez sur la touche <STOP ()>.
Ignorer la lecture (calage du clip) | Touchez le moniteur LCD pendant la lecture et glissez-le de droite à gauche (de gauche à droite). Lorsque vous le faites glisser de gauche à droite, le clip passe au début du clip précédent si la position de lecture actuelle du clip est à moins de trois secondes du début. Le clip passe au début du clip actuel si la position de lecture actuelle du clip est à trois secondes ou plus du début. Il est également possible d’ignorer la lecture en appuyant sur la touche <FWD ()> ou <REV ()> pendant la pause.
Ralentir la lecture | Touchez et maintenez [] pendant la pause. Touchez et maintenez [] pour effectuer une lecture inversée lente. Cela permet d’effectuer une lecture lente image par image continue tant que vous touchez []. Touchez [/] ou appuyez sur la touche <PLAY/PAUSE (/)> pour revenir en lecture normale. L’intervalle image par image et la durée d’affichage pour chaque image de la lecture lente inversée diffèrent en fonction du type du clip.
Lecture image par image | Touchez [] pendant la pause. ([] correspond à la lecture inversée image par image) Touchez [/] ou appuyez sur la touche <PLAY/PAUSE (/)> pour revenir en lecture normale. L’intervalle image par image pour la lecture image par image inversée diffère en fonction du type du clip.
Lecture directe | Touchez la barre de lecture directe, ou glissez-la tout en la touchant. La vidéo de lecture est mise sur pause pendant le fonctionnement. La lecture est démarrée en libérant le doigt.

REMARQUE

- Les opérations de la caméra ou une partie de ses performances peuvent ralentir quand la taille de fichier d’un clip est importante.

- Les opérations de la caméra ou une partie de ses performances peuvent ralentir lorsque la carte mémoire contient beaucoup de clips.

- La lecture s’arrête une fois par changement de logement pour carte lorsque MOV est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et le menu [VIGNETTE] → [LECTURE] → [SEL. CLIP] → [TOUS SLOT]/[MEME FORMAT] est défini, puis les clips de toutes les cartes mémoire s’affichent. La lecture est impossible sur deux cartes mémoire.

- Si vous sélectionnez P2 en tant que format de fichier d’enregistrement et lisez un clip ayant été enregistré par le retardeur d’enregistrement et couvrant deux cartes mémoire, la lecture se met en pause et un écran noir s’affiche lors du changement de logement pour carte. La lecture redémarre automatiquement après le changement.

- La lecture s’arrête lorsque la carte mémoire est retirée pendant la lecture.

- Pendant la lecture d’un clip, la lecture peut s’interrompre ou un écran noir peut s’afficher en raison de la commutation d’un clip.

Haut de page