- Haut
- Prise de vue
- Fonctions de prise de vue pratiques
- Écran de confirmation du repère (fonction de sélection de repère)

# Écran de confirmation du repère (fonction de sélection de repère)

Affiche l’écran pour vérifier que l’état du repère de la caméra s’affiche sur l’écran du viseur.

Type de repère

Repère central

Zone de sécurité

Repère de cadre

Poussez le commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> de la caméra vers le côté <MKR> pour commuter le repère du viseur dans l’ordre suivant : repère [A], repère [B], et aucun affichage.

Il est possible de vérifier les rapports d’aspect 14:9 et 4:3 à l’aide du commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> lorsqu’ils sont réglés comme suit.

- Réglez [MKR:A] comme le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [MARQUEUR LCD/VF] → [MARQUEUR CADRE] → [14:9].

- Réglez [MKR:B] comme le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [MARQUEUR LCD/VF] → [MARQUEUR CADRE] → [4:3].

Haut de page