- Haut
- Préparation
- Cartes mémoire
- Insertion de la carte mémoire

# Insertion de la carte mémoire

Lors de la première utilisation de la caméra, veillez à régler à l’avance les données temporelles. (Réglage de la date et de l’heure de l’horloge interne)

La caméra utilise le logement pour carte 1 dédié à une carte expressP2 et le logement pour carte 2/3 pour une carte microP2 ou SD.

Logement pour carte 1

Lampe d’accès de carte

Touche d’éjection

Logement pour carte 2

Logement pour carte 3

Fig. 1

Fig. 2

Positionnez le commutateur d’alimentation sur < > (ON).

Choisissez la carte expressP2 ou microP2 à utiliser.

Procédez à la sélection dans le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] → [expressP2]/[microP2/SD].

Ouvrez le cache de l’emplacement.

Insérez la carte mémoire dans le logement pour carte. (Fig. 1)

- Pour la carte expressP2

  - Insérez en orientant le logo vers le haut.

  - Enfoncez la carte expressP2 jusqu’à ce que la touche d’éjection ressorte.

  - Appuyez sur la touche d’éjection qui ressort sur la droite.

- Pour la carte microP2 ou SD

  - Insérez-la avec l’étiquette face vers le haut.

- L’état de la carte mémoire s’affiche avec la lampe d’accès de carte du logement pour carte utilisé. (Fig. 2) (État de la lampe d’accès de carte et de la carte mémoire)

Fermez le cache de la fente.

REMARQUE

- Pour éviter toute chute de carte, toute pénétration de poussière et pour réduire les risques d’exposition à l’électricité statique, fermez le cache de la fente avant de déplacer la caméra.

- Veillez à ne formater les cartes P2 que sur un dispositif P2.

- La carte microP2 à laquelle est fixé un adaptateur de carte microP2 est inutilisable.

- [ERREUR FORMAT CARTE <SLOT 2>] ou [RÉINSÉRER OU CONTRÔLER CARTE <SLOT 2>] peut s’afficher (le numéro de logement pour carte correspondant s’affiche) lorsqu’une carte mémoire est insérée lentement dans le logement pour carte 2 ou 3, ou lorsque la borne de la carte mémoire est sale. Dans ce cas, réinsérez la carte mémoire.

Haut de page