- Haut
- Description des pièces
- Section relative à l’alimentation et au montage des accessoires

# Section relative à l’alimentation et au montage des accessoires

1. Interrupteur d’alimentation

   Bascule entre le mode sous tension et le mode d’attente.

   Pour mettre sous tension, mettez l’interrupteur d’alimentation sur < > (ON). Pour activer le mode d’attente, mettez l’interrupteur d’alimentation sur < > (veille).

   REMARQUE

   - Même lorsque le commutateur d’alimentation est réglé sur la position < > (veille), la caméra n’est pas coupée de l’alimentation principale.

2. Bague de positionnement gauche/droit du viseur

   Pour régler la position gauche/droite du viseur, desserrez cette bague et faites glisser le viseur vers la gauche ou vers la droite pour le régler sur une position facile à visionner. Après le réglage, tournez dans la direction <LOCK> et serrez bien le viseur.

3. Borne <VF>

   Permet de monter le viseur AG-CVF15G (en option), AJ-CVF50G (en option), etc.

4. Capuchon de monture

   Levez le levier d’objectif pour retirer le capuchon. Remettez le capuchon en place lorsque l’objectif n’est pas installé.

5. Supports de câble

   Permettent de fixer les câbles de l’objectif ou du microphone.

6. Monture de l’objectif

   Permet de monter l’objectif à baïonnette 2/3 pouces.

7. Monture de trépied

   Permet de fixer l’adaptateur de trépied SHAN-TM700 (en option). (vers le bas)

8. Levier d’objectif

   Après avoir monté l’objectif sur la monture d’objectif, serrez le levier d’objectif pour sécuriser l’objectif.

9. Commutateur <LIGHT>

   Permet de définir comment activer/désactiver l’éclairage vidéo raccordé à la borne <LIGHT>.

   <AUTO> : quand l’éclairage vidéo reste activé, la lumière s’allume au moment du démarrage de l’enregistrement sur la caméra et s’éteint au moment de l’arrêt de l’enregistrement.

   <MANUAL> : la lumière s’allume en fonction de l’activation/désactivation de l’éclairage vidéo.

10. Levier de positionnement avant/arrière du viseur

    Pour régler la position avant/arrière du viseur, desserrez ce levier et faites glisser le viseur vers l’avant ou vers l’arrière pour le régler sur une position facile à visionner. Après le réglage, tournez dans la direction <LOCK> et serrez bien le viseur.

11. Section de montage de la bandoulière

    Permet de monter la bandoulière fournie. (Fixation de la bandoulière)

12. Levier de dégagement de la batterie

    Utilisée pour retirer la batterie de la caméra.

13. Support de batterie

    Permet de monter la batterie Anton/Bauer (en option).

14. Borne <DC IN>

    Il s’agit de la borne d’entrée de l’alimentation externe. Permet de se connecter à l’alimentation secteur externe.

15. Borne <DC OUT>

    Il s’agit de la borne de sortie d’alimentation 12 V CC. Elle fournit un courant maximal de 1,5 A.

    REMARQUE

    - Assurez-vous que la polarité est correcte avant de connecter un appareil externe. Sinon, cela pourrait aboutir à un dysfonctionnement.

16. Orifices de montage d’accessoires

    Permet de fixer les accessoires.

    Ne fixez rien d’autre qu’un accessoire.

    - Taille de l’orifice de montage

      - 1/4-20 UNC (longueur de la vis 10 mm ou moins)

      - 3/8-16 UNC (longueur de la vis 10 mm ou moins)

17. Sabot de torche

    Permet de fixer l’éclairage vidéo, etc.

    - Taille de l’orifice de montage

      1/4-20 UNC (longueur de la vis 6 mm ou moins)

18. Borne <LIGHT>

    Branchez un éclairage vidéo de 50 W ou moins.

    Le niveau restant de la batterie diminue fortement lorsque l’éclairage vidéo est allumé. Lorsque vous utilisez l’éclairage vidéo, il est recommandé d’utiliser une batterie de 90 Wh ou plus.

19. Section de montage du support de microphone

    Permet de monter le support de microphone AJ-MH800G (en option).

20. Borne <LENS>

    Permet de connecter le câble de raccordement de l’objectif. Pour obtenir une description de l’objectif utilisé, consultez le Mode d’emploi de l’objectif.

Haut de page