- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [RECORDING SETUP]

# [RECORDING SETUP]

Estos son diversos tipos de elementos de ajuste al realizar la grabación y la reproducción de la cámara.

Fije la frecuencia del sistema, el número de líneas, el formato de grabación y el método de grabación.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[FILE SPLIT] | Selecciona el método de división del archivo de grabación. [ONE FILE]: el clip se graba en un archivo en formato AVC-LongG en una tarjeta de memoria microP2 (superior a 32 GB). [SPLIT]: el clip se divide cada 4 GB con independencia del formato de grabación. [SHORT SPLIT]: el clip se divide cada 128 segundos con independencia del formato de grabación. Configuración de fábrica: [SPLIT] La copia y exportación a la tarjeta de memoria microP2 de 32 GB no es posible cuando un clip se convierte en un archivo. Se dividirá para grabar archivos de aproximadamente 128 segundos cuando se seleccione [SHORT SPLIT], pero puede ejecutarse como un solo clip cuando el modo miniatura de los clips se selecciona en el dispositivo P2. Un solo tiempo de grabación continua es de aproximadamente 3,5 horas. La opción [SHORT SPLIT] está inhabilitada en los modos de grabación de intervalo, de una toma, de bucle y en segundo plano.
[RECORDING] | Selecciona el formato de grabación. [NORMAL]: realiza una grabación estándar. [INTERVAL]: realiza una grabación de intervalos. [ONE SHOT]: realiza una grabación de una toma. [LOOP]: realiza una grabación de bucle. Configuración de fábrica: [NORMAL]
[RECORDING SETTING] | [RECORDING HOLD] | Selecciona si mantener los ajustes de [RECORDING]. [ON]: mantiene los ajustes. [OFF]: no mantiene los ajustes. Siempre será [NORMAL] la próxima vez que la alimentación se encienda. Configuración de fábrica: [OFF]
| [ONE SHOT TIME] | Establece la duración de la grabación de una toma. [1frm], [2frm], [4frm], [8frm], [16frm], [1s] Configuración de fábrica: [1frm]
| [INTERVAL TIME] | Ajusta la duración del intervalo de grabación a intervalos. [2frm], [4frm], [8frm], [16frm], [1s], [2s], [5s], [10s], [30s], [1min], [5min], [10min] Configuración de fábrica: [2frm]
| [START DELAY] | Selecciona si desea retrasar la hora de inicio de la grabación en aproximadamente un segundo al llevar a cabo la grabación de intervalos o una grabación corta. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[PRE REC] | Selecciona si realizar una pregrabación. Si se selecciona [ON], se llevará a cabo la pregrabación durante aproximadamente tres segundos en HD, y durante aproximadamente siete segundos en SD. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[ONE CLIP REC] | Selecciona si realizar la grabación de un clip. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[SIMUL REC] | Selecciona si desea realizar grabaciones simultáneas. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[BACKGROUND REC] | Selecciona si desea realizar grabaciones en segundo plano. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[START TEXT MEMO] | Selecciona si desea que se añada automáticamente una nota de texto en la posición de inicio de la grabación cada vez que comienza la grabación. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[TIME STAMP] | Selecciona si desea superponer información de [DATE]/[TIME] en los vídeos filmados. [ON]: superpone información establecida en el elemento [DATE]/[TIME] del vídeo. [OFF]: no superpone información establecida en el elemento [DATE]/[TIME] del vídeo. Configuración de fábrica: [OFF]
[DF MODE] | Define el método de contabilización del generador de códigos de tiempo integrado. [DF]: utiliza el modo de reducción de fotogramas. [NDF]: utiliza el modo sin reducción de fotogramas. Configuración de fábrica: [DF]
[TCG] | Define el modo de funcionamiento para avanzar el generador de códigos de tiempo integrado. [FREE RUN]: avanza independientemente del modo de funcionamiento. [REC RUN]: avanza cuando la grabación está en curso. Configuración de fábrica: [REC RUN] En la grabación nativa en modo de velocidad de fotogramas variable, si el número de fotogramas es diferente para la filmación y para la grabación, la operación del código de tiempo será [REC RUN].
[TC PRESET] | Establece el valor predeterminado del código de tiempo a grabar.
[UBG MODE] | Selecciona el modo de bits de usuario. [USER]: selecciona el valor de bits de usuario establecido. [TIME]: selecciona la hora local. (hh, mm, ss) [DATE]: selecciona la fecha y hora locales. (AA, MM, DD, hh) [TCG]: el valor de [TCG] se graba como bits de usuario. [FRAME RATE]: selecciona la información de imágenes de la cámara (como la velocidad de fotogramas). [REGEN]: lee el valor registrado en la tarjeta y graba continuamente ese valor. Configuración de fábrica: [USER]
[UB PRESET] | Establece los bits de usuario. Tenga en cuenta que [USER] se debe establecer para [UBG MODE].
[VITC UBG MODE] | Selecciona el modo de bits de usuario VITC. [USER/EXT]: si [UBG MODE] está ajustado en [EXT], sigue su valor y, cuando no está ajustado en [EXT], graba un valor de usuario establecido en [USER]. [TIME]: selecciona la hora local. (hh, mm, ss) [DATE]: selecciona la fecha y hora locales. (AA, MM, DD, hh) [TCG]: el valor del generador de códigos de tiempo se graba como bits de usuario. [FRAME RATE]: selecciona la información de imágenes de la cámara (como la velocidad de fotogramas). [REGEN]: lee el valor registrado en la tarjeta y graba continuamente ese valor. Configuración de fábrica: [USER/EXT]
[REC META DATA] | [LOAD] | Carga el archivo de descarga de metadata guardado en la tarjeta de memoria SD.
| [RECORD] | Establece si añadir los metadatos cargados a una grabación. [ON]: añade metadatos. [OFF]: no añade metadatos. Configuración de fábrica: [OFF]
| [USER CLIP NAME] | Establece los datos que se grabarán en [USER CLIP NAME]. (Cuando [RECORD] está ajustado en [ON]) [TYPE1]: graba los valores de ajuste de los datos cargados. [TYPE2]: graba los datos cargados y el valor del contador. (Cuando [RECORD] está ajustado en [OFF]) [TYPE1]: graba el mismo valor que [GLOBAL CLIP ID]. [TYPE2]: graba el mismo valor que [CLIP NAME]. Configuración de fábrica: [TYPE1]
| [CARD SERIAL] | Habilita/desactiva la función para grabar el memo de texto con el número de serie o el tipo de tarjeta como metadatos. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [INITIALIZE] | Elimina todos los metadatos cargados y se inicializa.
| [PROPERTY] | Comprueba y corrige todos los metadatos cargados.
| [LANGUAGE] | Ajusta el idioma de pantalla para la visualización de metadatos. (Solo cuando [NTSC(J)] está seleccionado como la región de uso) [ENGLISH], [JAPANESE]

Inicio de la página