- Arriba
- Preparación
- Suministro de alimentación
- Carga de la batería

# Carga de la batería

La batería no se suministra cargada en el momento de la compra. Cargue la batería por completo en el cargador antes de usarla.

Es recomendable disponer de una batería adicional.

Lámpara <POWER>

A la toma de corriente

Lámpara <CHARGE>

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Coloque la batería horizontalmente en la marca del cargador de la batería y deslícela hacia dentro. (Figura 1)

Presiónela hacia dentro firmemente.

Conecte un cable de CA. (Figura 2)

Efectúe la conexión en el orden mostrado en la ilustración.

- Lámpara <POWER>

  - Una vez conectado el cable de CA, la lámpara se iluminará.

- Lámpara <CHARGE>

  - Encendida: cargando.

  - No encendida: carga completada.

  - Parpadeando: vuelva a insertar la batería.

Deslice la batería hacia fuera para extraerla. (Figura 3)

#### Tiempo de carga y tiempo de grabación estándar

Número de referencia de la batería | Tensión/capacidad | Tiempo de carga | Tiempo de grabación continuo
--- | --- | --- | ---
VW-VBD58 (suministrado) | 7,2 V/5800 mAh | Aprox. 380 min | Aprox. 90 min
CGA-D54/CGA-D54s (opcional) | 7,2 V/5400 mAh | Aprox. 330 min | Aprox. 85 min

- Tiempo cuando la temperatura ambiente de funcionamiento es de 20 °C (68 °F) y la humedad de funcionamiento relativa es del 60%. Con otras temperaturas y humedades, es posible que la carga tarde más tiempo en completarse.

NOTA

- El tiempo de grabación continuo se aplica en las siguientes condiciones. Si utiliza la cámara en otras condiciones, el tiempo de grabación continuo se reducirá.

  - Con el monitor LCD abierto

  - Cuando el menú principal → [OUTPUT SEL] → [SDI OUT] está ajustado en [OFF]

  - Con el cable no insertado en el terminal <HDMI OUT>

- La batería y la videocámara se calentarán durante el uso o la carga.

- Asegúrese de que las baterías estén descargadas antes de almacenarlas.

- Si desea mantenerlas guardadas durante períodos de tiempo prolongados, es recomendable cargar las baterías una vez al año y agotar su capacidad mediante su uso en la videocámara antes de volver a guardarlas.

- Cuando la batería alcance una temperatura extremadamente elevada o reducida, la lámpara <CHARGE> parpadeará varias veces y se iniciará automáticamente la carga.

- Cuando no se utilice la batería y se deje descargada durante un período de tiempo prolongado, la lámpara <CHARGE> parpadeará varias veces y la carga se iniciará automáticamente.

- Si el indicador <CHARGE> continúa parpadeando incluso aunque la batería se encuentre a una temperatura óptima, es posible que la batería o el cargador estén dañados. Póngase en contacto con el distribuidor.

- Si la batería está caliente, tardará más tiempo del normal en cargarse.

- Si utiliza el cargador de la batería cerca de una radio, es posible que el sonido de esta se distorsione. Mantenga la batería y el cargador de esta a una distancia mínima de 1 m de las radios cuando se utilice.

- Es posible que se emita ruido procedente del cargador de la batería cuando utilice este, pero no se trata de un fallo de funcionamiento.

#### Batería suministrada

- Función de visualización del nivel de batería restante

  El nivel de batería restante aproximado puede comprobarse mirando la pantalla LED de la batería.

  Es posible que el nivel de batería mostrado sea diferente cuando la batería esté conectada a la cámara y esté filmando y cuando la batería no esté conectada.

- La batería suministrada está diseñada para utilizarse únicamente en esta cámara.

  No la utilice en otros dispositivos.

Inicio de la página