- Arriba
- Preparación
- Tarjeta de memoria microP2
- Extracción de la tarjeta de memoria microP2

# Extracción de la tarjeta de memoria microP2

Abra la cubierta de la ranura para tarjetas.

Quite la tarjeta.

- Presione la tarjeta de memoria microP2 hacia dentro en la cámara y suéltela.

- La tarjeta de memoria microP2 se libera de la ranura para tarjeta, y la tarjeta de memoria microP2 se puede quitar.

NOTA

- No extraiga la tarjeta de memoria microP2 mientras el dispositivo accede o la está reconociendo después de haberla insertado (el LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2 parpadea en naranja). De lo contrario, ocasionará un problema de funcionamiento.

- Si la tarjeta de memoria microP2 se extrae mientras se accede a ella, en la pantalla del visor o del monitor LCD aparece [TURN POWER OFF], y se muestra una advertencia en la luz indicadora, etc. Además, todos los LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2 parpadean rápidamente en naranja. Desconecte la alimentación. (Sistema de advertencia)

- El clip podría quedar defectuoso en la tarjeta de memoria microP2 que se extrajo mientras el dispositivo estaba accediendo a ella. Si es necesario, compruebe y restaure los clips. (Restauración de clips)

- No se garantiza que el formato de la tarjeta de memoria microP2 extraída sea correcto si la tarjeta de memoria microP2 se extrajo mientras se estaba formateando. En tal caso, se visualizará [TURN POWER OFF] en la pantalla del monitor LCD o en la pantalla del visor. Apague la alimentación y vuelva a encenderla, y formatee de nuevo la tarjeta de memoria microP2.

- La tarjeta de memoria microP2 no se reconoce y el LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2 no se enciende si se inserta en otra ranura durante la reproducción. El reconocimiento de la tarjeta de memoria microP2 se inicia una vez terminada la reproducción.

- Incluso si hay una tarjeta de memoria microP2 insertada en una ranura vacía durante la grabación, la tarjeta de memoria microP2 podría no reconocerse de inmediato en las siguientes condiciones:

  - Inmediatamente después de una pregrabación

  - Inmediatamente después de cambiar una ranura de grabación

- El LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2 puede configurarse para que esté siempre apagado en el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [ACCESS LED]. En tal caso, apague la alimentación antes de retirar la tarjeta o después de que se haya insertado la tarjeta o una vez que se ha detenido la operación (grabación, reproducción, etc.) y espere a que se complete la carga antes de retirar la tarjeta.

Inicio de la página