- Arriba
- Preparación
- Tarjeta de memoria microP2
- Inserción de una tarjeta de memoria microP2

# Inserción de una tarjeta de memoria microP2

Al usar la cámara por primera vez, asegúrese de establecer de antemano los datos de la hora. (Ajuste de la fecha/hora en el reloj interno)

LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2

Ranura de tarjeta de memoria 1 microP2

Cubierta de la ranura para tarjetas

Ranura de la tarjeta de memoria 2 microP2

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta. (Figura 1)

Inserte una tarjeta en la ranura de tarjeta. (Figura 2)

- Insértelas con la etiqueta hacia la izquierda.

- Existen dos ranuras de tarjetas de memoria microP2.

Confirme que el LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2 está encendido en naranja o verde. (Figura 3) (LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2 y estado de la tarjeta de memoria microP2)

Cuando hay insertadas dos tarjetas de memoria microP2 en las ranuras de tarjetas, la grabación se llevará a cabo en orden desde la tarjeta de memoria microP2 con el número de ranura menor. Sin embargo, independientemente del número de ranura, si una tarjeta de memoria microP2 se inserta más tarde, se accederá a esa tarjeta de memoria microP2 más tarde que a las tarjetas de memoria microP2 insertadas previamente.

- Ejemplo: cuando hay tarjetas de memoria microP2 introducidas en dos ranuras

  Cuando las tarjetas de memoria microP2 se insertan en dos ranuras, las tarjetas se usan como tarjetas de memoria microP2 con el orden de números de ranura 1 → 2. Sin embargo, si la tarjeta de memoria microP2 del número de ranura 1 se extrae y se vuelve a insertar, la grabación de las tarjetas de memoria microP2 se realizará en el orden de los números de ranura 2 → 1.

El número de tarjeta de memoria microP2 en la que se grabará se conserva incluso si se apaga la cámara. Cuando se vuelve a encender la cámara, se puede continuar con la grabación en la misma tarjeta de memoria microP2 que antes de que la cámara fuera apagada.

Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta.

NOTA

- Asegúrese de cerrar la cubierta de la ranura de la tarjeta para evitar que se caiga, la entrada de polvo y la electricidad estática.

- Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria microP2 en el dispositivo P2.

- Si se utilizan tarjetas de memoria SDHC/SDXC diferentes de las tarjetas de memoria microP2 en la ranura de tarjeta de memoria microP2, no se garantiza que funcionen.

- Si se inserta una tarjeta de memoria microP2 lentamente, se puede visualizar [FORMAT ERROR!] o [NOT SUPPORTED!]. En tal caso, inserte la tarjeta otra vez.

Inicio de la página