- Arriba
- Filmación
- Funciones de grabación especiales
- Grabación simultánea

# Grabación simultánea

Esta función graba la misma imagen en dos tarjetas de memoria microP2 cuando las dos tarjetas de memoria microP2 están insertadas en dos ranuras.

Tiempo de grabación de la tarjeta de memoria

Inicio de la grabación

Finalización de la grabación (no hay espacio restante)

Finalización de la grabación

Inicio de la grabación

Clip A

Espera

Clip B

Ranura 1

Clip A

Clip B

Clip C

Espera

Ranura 2

Al seleccionar [ON] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [SIMUL REC] ajustará la cámara en el modo de grabación simultánea.

El tiempo restante durante el que se puede grabar de manera simultánea (el tiempo restante de la tarjeta de memoria que dispone de menos espacio de grabación disponible) se muestra en el indicador de espacio restante del soporte en la pantalla y se visualiza [SIMUL].

Cuando se llene la tarjeta de memoria microP2 de la ranura con menos espacio de grabación restante, la grabación simultánea se detendrá.

Cuando vuelva a iniciar la grabación simultánea, sustituya la tarjeta de memoria microP2 en una ranura con total capacidad por una tarjeta de memoria microP2 nueva y pulse el botón GRABACIÓN. Si la grabación simultánea no puede realizarse, la indicación [SIMUL] aparecerá con una línea diagonal.

Si pulsa el botón GRABACIÓN sin sustituir la tarjeta de memoria microP2, se llevará a cabo la grabación normal en la tarjeta de memoria microP2 de la ranura 2 (la ranura con espacio de memoria restante).

Para los detalles en los modos de sistema en los cuales la función de grabación simultánea se puede utilizar, consulte la tabla en “Modos de sistema y funciones de grabación”.

NOTA

- Empiece a grabar cuando se reconozcan las dos tarjetas de memoria microP2. Si la grabación comienza antes de que se reconozcan ambas tarjetas de memoria microP2, se llevará a cabo una grabación normal utilizando una de las tarjetas de memoria microP2. El estado de la tarjeta se comprueba después de que finalice la grabación. En ese momento, si se han reconocido las dos tarjetas, se llevará a cabo la grabación simultánea.

- Cuando el menú principal → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ] se ajusta en [1080-59.94P], [1080-50P] o [1080-23.98PsF], y [REC FORMAT] se ajusta en [AVC-I200], no se realizará la grabación simultánea.

- La grabación simultánea no se puede usar simultáneamente con la grabación de bucle, la grabación de intervalos ni la grabación de una toma.

- Si la grabación se detiene debido a un fallo de funcionamiento de la grabación en una de las tarjetas de memoria microP2 durante la grabación simultánea, la cámara continuará grabando en la otra tarjeta de memoria microP2. Si embargo, si se extrae la cámara mientras se está accediendo, la grabación se detendrá.

- Si hay espacio en una de las tarjetas de memoria microP2 una vez finalizada la grabación simultánea, la tarjeta de memoria microP2 que disponga de espacio se convertirá automáticamente en el destino de la grabación.

  Pulse el botón GRABACIÓN de nuevo para grabar normalmente.

- Si solamente hay una tarjeta de memoria microP2 insertada con el modo de grabación simultánea establecido, la cámara grabará de manera normal.

- La función de eliminación del clip final tras la grabación simultánea se desactiva.

Inicio de la página