- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [CLIP]

# [CLIP]

Este menú se utiliza al realizar diversas tareas, como la reproducción, eliminación y copia de clips, y la edición de metadatos, mientras se visualizan las miniaturas de los clips visualizados en el visor o en el monitor LCD.

Estos elementos del menú se habilitan cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.

Las operaciones de clip como, por ejemplo, [DELETE] o [COPY] se habilitan cuando se selecciona la miniatura de destino.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[REPOSITION] | Selecciona un clip que se visualizará en la pantalla de miniaturas. [ALL CLIP]: muestra todos los clips como miniaturas. [SAME FORMAT CLIPS]: muestra solo los clips grabados en el mismo formato que el formato del sistema como miniaturas. Los clips grabados en el mismo formato significan que cada elemento de [LINE&FREQ], [REC FORMAT] y [AUDIO SMPL RES] en el menú principal → [SYSTEM MODE] coincide con el estado de configuración actual. Ejemplo: [1080-59.94i], [AVC-I100], [24BIT] [SELECTED CLIPS]: muestra solo los clips seleccionados con el mando de control como miniaturas. Las miniaturas aparecen en el orden seleccionado. [MARKED CLIPS]: muestra solo los clips con marcas de toma añadidos como miniaturas. [TEXT MEMO CLIPS]: solo se visualizan clips con datos de notas de texto adjuntos como miniaturas. [SLOT CLIPS]: muestra solo los clips de la ranura seleccionada como miniaturas. [NG CLIPS]: muestra solamente los clips con indicadores de clip defectuoso como miniaturas. Configuración de fábrica: [ALL CLIP]
[DELETE] | Elimina los clips seleccionados.
[FORMAT] | Formatea la tarjeta de memoria microP2 de la ranura especificada tras seleccionar el menú [FORMAT]. [SLOT 1], [SLOT 2], [SD CARD] Al establecer la contraseña CPS, puede seleccionar [NORMAL] (formato sin cifrado normal) o [CPS(ENCRYPT)] (formato cifrado). Los datos borrados como resultado del formateo no pueden restaurarse. Compruebe siempre los datos antes de formatear.
[COPY] | Copia el clip seleccionado en la tarjeta de memoria microP2 insertada en una ranura para tarjeta arbitraria. [SLOT 1], [SLOT 2], [SD CARD]
[REPAIR] | Repara un clip que se visualiza en el indicador de clip defectuoso (amarillo) que ocurre como resultado de una pérdida repentina de alimentación durante la grabación u otros motivos.
[RE-CONNECT] | Los clips grabados en varias tarjetas de memoria microP2 y que no estén organizados como clips continuos, mostrados con el indicador de clip incompleto , pueden restaurarse como clips continuos (clip vinculado original) usando esta función de vínculo.
[EXCH. THUMBNAIL] | Cambia la miniatura del clip a una imagen con cualquier memo de texto. Esto puede ejecutarse mientras se visualiza el clip de memo de texto.
[AUTHENTICATE] | Cuando este menú se selecciona de la pantalla de estado de la tarjeta, se visualiza un teclado del software para introducir la contraseña CPS. Si se introduce la contraseña y se selecciona [OK], la contraseña CPS se establece en la cámara. Cuando la contraseña CPS establecida se autentique correctamente, se visualizará el mensaje [AUTHENTICATED SUCCESSFULLY!]. Cuando la autenticación de la contraseña CPS establecida falle, se visualizará un mensaje de advertencia.
[PROPERTY] | [CLIP PROPERTY] | La información detallada del clip se visualiza en la pantalla. Los elementos pueden corregirse individualmente.
| [CARD STATUS] | Aparece el estado de la tarjeta de una ranura para tarjeta.
| [CPS PASSWORD] | Establece la contraseña cifrada CPS de la tarjeta de memoria microP2. [LOAD]: carga la contraseña CPS desde una tarjeta de memoria SD. [SET]: introduce la contraseña de CPS. [DELETE]: suprime la contraseña guardada en el dispositivo, y deshabilita los formatos cifrados.
| [SD CARD] | Se visualiza la información de la tarjeta de memoria SD.
| [REMAIN SETUP] | Configura si visualizar la capacidad restante o la capacidad usada cuando se muestra la información de la tarjeta de memoria microP2. [REMAIN]: visualiza la capacidad restante. [USED]: visualiza la capacidad utilizada. Configuración de fábrica: [REMAIN]
[THUMBNAIL SETUP] | [INDICATOR] | Selecciona un elemento para visualizar y pulse el mando de control. Se visualizan los elementos comprobados. Cuando se selecciona [ALL HIDE], no pueden seleccionarse otros elementos. [ALL HIDE]: oculta todos los indicadores. [MARKER]: visualiza el indicador de marca de toma. [TEXT MEMO]: visualiza el indicador de nota de texto. [WIDE]: muestra el indicador de formato panorámico. [PROXY]: muestra el indicador de proxy. Configuración de fábrica: [MARKER], [TEXT MEMO], [WIDE], [PROXY]
| [DATA DISPLAY] | Selecciona el contenido para visualizar en el área de visualización del código de tiempo. [TC]: muestra el código de tiempo. [UB]: muestra los bits de usuario. [TIME]: muestra el tiempo de registro. [DATE]: muestra la fecha de registro. [DATE TIME]: muestra la fecha y hora de registro. [CLIP NAME]: muestra nombres de clip. [USER CLIP NAME]: muestra solo las primeras 15 letras (para la visualización del idioma inglés) del nombre del clip de usuario. [SLOT]: muestra el número de ranura. [THUMBNAIL TC]: muestra el código de tiempo de la posición de la miniatura. Configuración de fábrica: [TC]
| [THUMBNAIL SIZE] | Establece el tamaño de la miniatura visualizada en una miniatura en la pantalla. [SMALL]: pequeña (visualización de la miniatura: con 4×3 y la visualización de propiedades) [MEDIUM]: estándar (visualización de miniatura: 4×3) [LARGE]: grande (visualización de miniatura: 3×2) Configuración de fábrica: [MEDIUM]
| [PB POSITION] | Establece la posición de inicio de la reproducción durante la reproducción desde la pantalla de miniaturas. [RESUME]: reproduce desde la posición en la que se detuvo la reproducción. [THUMBNAIL TC]: reproduce desde el código de tiempo de la posición de la miniatura. [START TC]: reproduce desde el código de tiempo de inicio (al principio del clip). Configuración de fábrica: [START TC]
| [PROPERTY DISP.] | Establece el elemento de propiedades sencillas que se visualiza a la izquierda de la miniatura cuando [SMALL] se selecciona para [THUMBNAIL SIZE]. [USER CLIP NAME]: muestra el nombre del clip de usuario. [START TC]: muestra el código de tiempo de inicio. [REC DATE]: muestra la fecha de la grabación. [REC TIME]: muestra el tiempo de la grabación. [NUM. OF AUDIO CH]: muestra el número de canales de audio. [AUDIO RATE]: muestra la velocidad de muestreo de audio. [AUDIO BIT]: muestra la velocidad de bits del audio. [CREATOR]: muestra la persona que grabó el clip. [SHOOTER]: muestra el cámara. [PLACE NAME]: muestra la ubicación de la filmación. [PROGRAM NAME]: muestra el nombre del programa. [SCENE NO.]: muestra el número de la escena. [TAKE NO.]: muestra el número de la toma. [REPORTER]: muestra el reportero. [PURPOSE]: muestra el motivo de la filmación. [OBJECT]: muestra el objeto de la filmación. [START UB]: muestra los bits de usuario de inicio. [REC RATE]: muestra la velocidad de fotogramas de grabación. [LAST UP DATE]: muestra la fecha de la última actualización. [LAST UP PERSON]: muestra la última persona que actualizó. [MANUFACTURER]: muestra el nombre del fabricante del equipo. [SERIAL NO.]: muestra el número de serie. [MODEL NAME]: muestra el nombre del modelo. [ALTITUDE]: muestra una altitud. [LONGITUDE]: muestra una longitud. [LATITUDE]: muestra una latitud. [1ST TEXT MEMO]: muestra el contenido del primer memo de texto. [THUMBNAIL OFFSET]: muestra la posición de grabación de la miniatura.
| [THUMBNAIL INFO.] | Muestra el número de clips seleccionados y hora de la reproducción de clip, de etc. [NUM. OF CLIPS]: Muestras el número de clips seleccionados en la derecha más baja de la pantalla de miniaturas. [DUR. OF SEL CLIPS]: Muestras la hora total de la reproducción de clips seleccionados. [TOTAL DURATION]: Muestras la hora total de la reproducción del clip mostrado. Configuración de fábrica: [NUM. OF CLIPS]
| [TEXT MEMO IND] | Establece el modo de visualización del indicador de memo de texto mostrado para los clips en la pantalla de miniaturas. [ALL]: muestra el indicador para todos los clips con memos de texto adjuntos. [HIDE CARD SERIAL]: oculta el indicador de memo de texto para los clips con sólo los siguientes tipos de memos de texto adjuntos. Memo de texto con el número de serie de la tarjeta escrito Otros memos de texto para los que la compensación no se ajusta con los metadatos del clip Para grabar un memo de texto con el número de serie de la tarjeta escrito como metadatos, ajuste el menú principal → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] → [CARD SERIAL] en [ON]. Compruebe [OFFSET] de [MEMO] en la pantalla de propiedades del clip para confirmar si se ha definido la compensación para un memo de texto. Configuración de fábrica: [ALL]

Inicio de la página