- Arriba
- Filmación
- Ajuste de los datos de tiempo
- Grabación de códigos de tiempo y bits de usuario

# Grabación de códigos de tiempo y bits de usuario

Grabación de códigos de tiempo

Ajuste | TC de grabación
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE] | [FRAME RATE] | LTC | VITC
[1080-59.94P] | [AVC-I100/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | — | Funcionamiento de grabación/free run [DF]/[NDF] 30 fotogramas | El mismo valor que LTC
[AVC-I200/30PN] [AVC-G50/30PN] [AVC-G25/30PN] [AVC-G12/30PN] | — | Funcionamiento de grabación/free run [DF]/[NDF] 30 fotogramas
[AVC-I100/30PN] | [30fps] | Funcionamiento de grabación/free run [DF]/[NDF] 30 fotogramas válidos
Distinto de [30fps] | Funcionamiento de grabación [DF]/[NDF] 30 fotogramas válidos
[AVC-I200/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | Funcionamiento de grabación/free run [NDF] 24 fotogramas
[AVC-I100/24PN] | [24fps] | Funcionamiento de grabación/free run [NDF] 24 fotogramas válidos
Distinto de [24fps] | Funcionamiento de grabación [NDF] 24 fotogramas válidos
[1080-59.94i] | [AVC-I200/60i] [AVC-I100/60i] [AVC-I50/60i] [AVC-G50/60i] [AVC-G25/60i] [AVC-G12/60i] | — | — | Funcionamiento de grabación/free run [DF]/[NDF] 30 fotogramas | El mismo valor que LTC
[DVCPRO HD/60i] | — | —
[1080-50P] | [AVC-I100/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | — | Funcionamiento de grabación/free run 25 fotogramas | El mismo valor que LTC
[AVC-I200/25PN] [AVC-G50/25PN] [AVC-G25/25PN] [AVC-G12/25PN] | — | Funcionamiento de grabación/free run 25 fotogramas
[AVC-I100/25PN] | [25fps] | Funcionamiento de grabación/free run 25 fotogramas
Distinto de [25fps] | Funcionamiento de grabación 25 fotogramas válidos
[1080-50i] | [AVC-I200/50i] [AVC-I100/50i] [AVC-I50/50i] [AVC-G50/50i] [AVC-G25/50i] [AVC-G12/50i] | — | — | Funcionamiento de grabación/free run 25 fotogramas | El mismo valor que LTC
[DVCPRO HD/50i] | — | —
[1080-23.98PsF] | [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | — | Funcionamiento de grabación/free run [NDF] 24 fotogramas | El mismo valor que LTC
[720-59.94P] | [AVC-I200/60P] [AVC-I100/60P] [AVC-I100/30PN] [AVC-I50/60P] [AVC-G50/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | — | Funcionamiento de grabación/free run [DF]/[NDF] 30 fotogramas | El mismo valor que LTC
[DVCPRO HD/60P]
[AVC-I100/24PN] | — | — | Funcionamiento de grabación/free run 24 fotogramas
[720-50P] | [AVC-I200/50P] [AVC-I100/50P] [AVC-I100/25PN] [AVC-I50/50P] [AVC-G50/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | — | Funcionamiento de grabación/free run 25 fotogramas | El mismo valor que LTC
[DVCPRO HD/50P]
[480-59.94i] | [DVCPRO50/60i] [DVCPRO/60i] [DV/60i] | [60i] | — | Funcionamiento de grabación/free run [DF]/[NDF] 30 fotogramas | El mismo valor que LTC (Ninguna grabación en [DV/60i]/[DV/50i])
[30P] | —
[576-50i] | [DVCPRO50/50i] [DVCPRO/50i] [DV/50i] | [50i] | — | Funcionamiento de grabación/free run 25 fotogramas | El mismo valor que LTC (Ninguna grabación en [DV/60i]/[DV/50i])
[25P] | —

Emisión de códigos de tiempo

Ajuste | Salida TC
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE] | [FRAME RATE] | LTC, VITC de HD SDI
[1080-59.94P] | [AVC-I100/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | — | Se emite LTC.
[AVC-I200/30PN] [AVC-G50/30PN] [AVC-G25/30PN] [AVC-G12/30PN] | — | Salida LTC.
[AVC-I100/30PN] | [30fps] | Se emite LTC.
Distinto de [30fps] | Coincide con el TC de grabación del inicio de esta. 30 fotogramas/segundo
[AVC-I200/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | Salida LTC.
[AVC-I100/24PN] | [24fps] | Se emite LTC.
Distinto de [24fps] | Coincide con el TC de grabación del inicio de esta. 30 fotogramas/segundo
[1080-59.94i] | [AVC-I200/60i] [AVC-I100/60i] [AVC-I50/60i] [AVC-G50/60i] [AVC-G25/60i] [AVC-G12/60i] | — | — | Se emite LTC.
[DVCPRO HD/60i] | — | —
[1080-50P] | [AVC-I100/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | — | Se emite LTC.
[AVC-I200/25PN] [AVC-G50/25PN] [AVC-G25/25PN] [AVC-G12/25PN] | — | Salida LTC.
[AVC-I100/25PN] | [25fps] | Se emite LTC.
Distinto de [25fps] | Coincide con el TC de grabación del inicio de esta. 25 fotogramas/segundo
[1080-50i] | [AVC-I200/50i] [AVC-I100/50i] [AVC-I50/50i] [AVC-G50/50i] [AVC-G25/50i] [AVC-G12/50i] | — | — | Se emite LTC.
[DVCPRO HD/50i] | — | —
[1080-23.98PsF] | [AVC-I200/24PN] [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | — | Salida LTC.
[720-59.94P] | [AVC-I200/60P] [AVC-I100/60P] [AVC-I100/30PN] [AVC-I50/60P] [AVC-G50/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | — | Se emite LTC.
[DVCPRO HD/60P]
[AVC-I100/24PN] | — | — | LTC se convierte a 30 fotogramas y se emite.
[720-50P] | [AVC-I200/50P] [AVC-I100/50P] [AVC-I100/25PN] [AVC-I50/50P] [AVC-G50/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | — | Se emite LTC.
[DVCPRO HD/50P]
[480-59.94i] | [DVCPRO50/60i] [DVCPRO/60i] [DV/60i] | [60i] | — | Ninguno
[30P] | —
[576-50i] | [DVCPRO50/50i] [DVCPRO/50i] [DV/50i] | [50i] | — | Ninguno
[25P] | —

Grabación de bits de usuario

Ajuste | Grabación UB
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE] | [FRAME RATE] | LTC UB | VITC UB
[1080-59.94P] | [AVC-I100/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | — | Sigue al [UBG MODE] | Sigue al [VITC UBG MODE]*1
[AVC-I200/30PN] [AVC-G50/30PN] [AVC-G25/30PN] [AVC-G12/30PN] | — | Bloqueo de información de fotograma
[AVC-I100/30PN] | [30fps]
Distinto de [30fps]
[AVC-I200/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | —
[AVC-I100/24PN] | [24fps]
Distinto de [24fps]
[1080-59.94i] | [AVC-I200/60i] [AVC-I100/60i] [AVC-I50/60i] [AVC-G50/60i] [AVC-G25/60i] [AVC-G12/60i] | — | — | Sigue al [UBG MODE] | Sigue al [VITC UBG MODE].
[DVCPRO HD/60i] | — | —
[1080-50P] | [AVC-I100/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | — | Sigue al [UBG MODE] | Sigue al [VITC UBG MODE]*1
[AVC-I200/25PN] [AVC-G50/25PN] [AVC-G25/25PN] [AVC-G12/25PN] | — | Bloqueo de información de fotograma
[AVC-I100/25PN] | [25fps] | Bloqueo de información de fotograma
Distinto de [25fps]
[1080-50i] | [AVC-I200/50i] [AVC-I100/50i] [AVC-I50/50i] [AVC-G50/50i] [AVC-G25/50i] [AVC-G12/50i] | — | — | Sigue al [UBG MODE] | Sigue al [VITC UBG MODE].
[DVCPRO HD/50i] | — | —
[1080-23.98PsF] | [AVC-I200/24PN] [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | — | Sigue al [UBG MODE] | Bloqueo de información de fotograma
[720-59.94P] | [AVC-I200/60P] [AVC-I100/60P] [AVC-I100/30PN] [AVC-I100/24PN] [AVC-I50/60P] [AVC-G50/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | — | Sigue al [UBG MODE] | Bloqueo de información de fotograma
[DVCPRO HD/60P]
[720-50P] | [AVC-I200/50P] [AVC-I100/50P] [AVC-I100/25PN] [AVC-I50/50P] [AVC-G50/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | — | Sigue al [UBG MODE] | Bloqueo de información de fotograma
[DVCPRO HD/50P]
[480-59.94i] | [DVCPRO50/60i] [DVCPRO/60i] [DV/60i] | [60i] | — | Sigue al [UBG MODE] | Sigue al [VITC UBG MODE]*2
[30P] | —
[576-50i] | [DVCPRO50/50i] [DVCPRO/50i] [DV/50i] | [50i] | — | Sigue al [UBG MODE] | Sigue al [VITC UBG MODE]*2
[25P] | —

Durante la grabación con velocidad de fotogramas variable estándar, se fija la información de velocidad de fotogramas.

Si [CAMERA MODE] está ajustado en [30P] y [25P], se fija la información de velocidad de fotogramas.

Salida de bits de usuario

Ajuste | Salida UB
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE] | [FRAME RATE] | LTC UB para HD SDI | VITC UB para HD SDI
[1080-59.94P] | [AVC-I100/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | — | Se emite LTC UB. | Se emite VITC UB.
[AVC-I200/30PN] [AVC-G50/30PN] [AVC-G25/30PN] [AVC-G12/30PN] | —
[AVC-I100/30PN] | [30fps]
Distinto de [30fps]
[AVC-I200/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | Emite en over 60P, basado en LTC UB.
[AVC-I100/24PN] | [24fps]
Distinto de [24fps]
[1080-59.94i] | [AVC-I200/60i] [AVC-I100/60i] [AVC-I50/60i] [AVC-G50/60i] [AVC-G25/60i] [AVC-G12/60i] | — | — | Se emite LTC UB. | Se emite VITC UB.
[DVCPRO HD/60i] | — | —
[1080-50P] | [AVC-I100/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | — | Se emite LTC UB. | Se emite VITC UB.
[AVC-I200/25PN] [AVC-G50/25PN] [AVC-G25/25PN] [AVC-G12/25PN] | —
[AVC-I100/25PN] | [25fps]
Distinto de [25fps]
[1080-50i] | [AVC-I200/50i] [AVC-I100/50i] [AVC-I50/50i] [AVC-G50/50i] [AVC-G25/50i] [AVC-G12/50i] | — | — | Se emite LTC UB. | Se emite VITC UB.
[DVCPRO HD/50i] | — | —
[1080-23.98PsF] | [AVC-I200/24PN] [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | — | Salida LTC UB. | Salida VITC UB.
[720-59.94P] | [AVC-I200/60P] [AVC-I100/60P] [AVC-I100/30PN] [AVC-I50/60P] [AVC-G50/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | — | Se emite LTC UB. | Se emite VITC UB.
[DVCPRO HD/60P]
[AVC-I100/24PN] | — | — | Emite en over 60P, basado en LTC UB. | Se emite VITC UB.
[720-50P] | [AVC-I200/50P] [AVC-I100/50P] [AVC-I100/25PN] [AVC-I50/50P] [AVC-G50/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | — | Se emite LTC UB. | Se emite VITC UB.
[DVCPRO HD/50P]
[480-59.94i] | [DVCPRO50/60i] [DVCPRO/60i] [DV/60i] | [60i] | — | Ninguno | Ninguno
[30P] | —
[576-50i] | [DVCPRO50/50i] [DVCPRO/50i] [DV/50i] | [50i] | — | Ninguno | Ninguno
[25P] | —

Inicio de la página