- Arriba
- Reproducción
- Operaciones de miniaturas
- Reconexión de clips incompletos

# Reconexión de clips incompletos

Los clips podrían quedar incompletos si los clips grabados en varias tarjetas de memoria microP2 (clip vinculado) se copian por separado para cada tarjeta, etc. La función de reconexión genera un clip (el clip conectado original) a partir de los clips incompletos.

Utilice el mando de control para seleccionar clips incompletos para vincular.

Normalmente, las miniaturas de clips incompletos (clips con la indicación ) se muestran una junto a la otra.

Seleccione [RE-CONNECT] en el menú principal → [CLIP] y pulse el mando de control.

Seleccione [YES] mediante el mando de control.

Esto reconecta los clips incompletos.

NOTA

- Los indicadores de clip incompleto permanecerán visualizados cuando sólo algunos clips sean reconectados, a menos que los clips formantes del clip original sean reconectados.

Inicio de la página