- Arriba
- Reproducción
- Operaciones de miniaturas
- Pantalla de miniaturas

# Pantalla de miniaturas

Pulse el botón <THUMBNAIL> para visualizar la pantalla de miniaturas en el monitor LCD. Vuelva a pulsar el botón <THUMBNAIL> para regresar a la visualización normal. Igualmente, al cambiar de la visualización normal a la visualización de la pantalla de miniaturas, todos los clips serán visualizados en la pantalla de miniaturas.

Pulse el botón <MENU> en la pantalla de miniaturas para habilitar las operaciones del menú de miniaturas.

1. Mensaje de estado

   Aparece un mensaje que muestra el estado del proceso. Se visualiza [UPDATING] y el icono mientras la pantalla se está actualizando.

2. Visualización del estado de la ranura para tarjeta

   El estado de la tarjeta de memoria microP2 se muestra de la siguiente forma.

   (Amarillo) | Se muestra cuando hay al menos un clip defectuoso que podría restaurarse en la tarjeta de memoria microP2 insertada. (Indicador de clip defectuoso /, Indicador de clip desconocido )
   (Rojo) | Se muestra cuando hay al menos un clip defectuoso que no puede restaurarse en la tarjeta de memoria microP2 insertada. (Indicador de clip defectuoso /, Indicador de clip desconocido )
   (Blanco) | El número de la ranura para tarjeta en la cual la tarjeta de memoria microP2 está insertada se muestra en blanco.
   (Amarillo) | El número de la ranura para tarjeta de la tarjeta de memoria microP2 en la cual se guarda el clip en la posición del cursor se muestra en amarillo. Muestra todos los números de ranura de las tarjetas que contienen el clip si el clip se graba en varias tarjetas de memoria microP2. NOTA El contorno se vuelve rojo si la tarjeta de memoria microP2 insertada tiene uno de los siguientes estados: [RUN DOWN CARD] Cuando se ha superado el número máximo de sobrescrituras de la tarjeta de memoria microP2. [DIR ENTRY NG] Cuando no se admite la estructura de directorios de la tarjeta de memoria microP2. [AUTH NG CARD] Indica que la tarjeta es una tarjeta de memoria microP2 que no puede autenticar una contraseña CPS.

3. Modo de visualización

   Visualiza los tipos de miniaturas que se mostrarán en la pantalla y los tipos de otras pantallas de la información. Para cambiar entre las pantallas, consulte “Ajuste de la visualización de la pantalla de miniaturas”.

   [ALL] | Visualiza todos los clips.
   [SAME FORMAT] | Visualiza clips en el mismo formato que el formato del sistema.
   [SELECT] | Visualiza clips seleccionados mediante el mando de control.
   [MARKER] | Visualiza clips con marcas de toma.
   [TEXT MEMO] | Visualiza clips con datos de memo de texto.
   [SLOT n] | Visualiza clips en la tarjeta de memoria microP2 específica. (n: se introducen los números de ranura 1 a 2)
   [NG CLIPS] | Visualiza clips defectuosos.
   [P2/REMAIN] | Visualiza la información del soporte (capacidad restante).
   [P2/USED] | Visualiza la información del soporte (capacidad usada).
   [META DATA] | Visualiza los metadatos ajustados.

4. Pantalla de propiedades sencillas

   Visualiza las diversas propiedades del clip en el cual se coloca el puntero. Puede seleccionar los elementos que se visualizarán del menú. Para obtener más detalles, consulte “Propiedades”.

   NOTA

   - Si el número máximo de caracteres se supera, aparecerá solamente el número máximo de caracteres que puedan mostrarse.

5. Miniaturas

   Visualiza la miniatura grabada en cada clip. Puede cambiar esta miniatura mediante la función [EXCH. THUMBNAIL].

   Para más detalles, consulte “Ajuste de la visualización de la pantalla de miniaturas”.

6. Pantalla de información del clip

   Al ajustar este elemento, al inicio se la grabación del clip se muestra ya sea el código de tiempo [TC]/bits de usuario [UB]/tiempo de filmación [TIME]/fecha de filmación [DATE]/fecha y hora de filmación [DATE TIME]/nombre del clip [CLIP NAME]/nombre del clip de usuario [USER CLIP NAME]/número de la ranura para tarjetas [SLOT]/código de tiempo de la miniatura [THUMBNAIL TC].

7. Modo de grabación

   Visualiza el modo de grabación del clip en el cual se encuentra el cursor.

8. Formato del sistema

   Visualiza el formato del clip en el cual se encuentra el cursor.

9. Duración

   Visualiza la longitud del clip (duración) en la posición del cursor y la posición actual de reproducción con referencia a la longitud del clip.

   La visualización de la posición de reproducción está habilitada cuando se selecciona [RESUME] en el menú principal → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [PB POSITION].

   Se visualiza la posición aproximada de reproducción cuando la posición de inicio de la reproducción no es al principio.

10. Número de clips seleccionados

    Visualiza el número de clips seleccionados y el número total de clips.

11. Número de clip

    Visualiza el número asignado al clip en la tarjeta de memoria microP2, normalmente en el orden a partir de la fecha y hora de grabación más recientes. Los números de clip de los clips que no pueden reproducirse se muestran en rojo, y también se visualiza el indicador que indica que no se pueden reproducir.

    Para más detalles, consulte “Ajuste de la visualización de la pantalla de miniaturas”.

12. Indicador de marca de toma

    Visualizado en el clip de una miniatura con marca de toma adjunta.

    Para más detalles, consulte “Función de grabación de marca de toma”.

13. Indicador para clips con proxy

    Visualizado en clips con proxy adjunto.

14. Indicador de memo de texto

    Visualizado en clips con datos de memo de texto adjuntos.

15. Indicador de clip de edición copiado

    Visualizado para el clip de edición copiado.

16. Indicador de clip amplio

    Visualizado con clips grabados con la relación de aspecto 16:9. Sin embargo, no aparecerá junto con clips en formato HD.

17. Indicador de clip incompleto

    Se visualiza cuando los clips se guardan en varias tarjetas de memoria microP2 y una de las tarjetas de memoria microP2 no está insertada en la ranura para tarjeta.

18. Indicador de clip defectuoso /, Indicador de clip desconocido

    Se visualiza para los clips defectuosos, lo cual puede ser producto de numerosas causas, como por ejemplo la desconexión de la alimentación durante la grabación.

    Los clips con indicadores de clip defectuoso amarillos pueden, en algunas ocasiones, restaurarse.

    Para más detalles, consulte “Restauración de clips”.

    Los clips mostrados con los indicadores de clip defectuoso rojos no pueden restaurarse. Borre los clips. Formatee la tarjeta de memoria microP2 si los clips no se pueden borrar.

    se visualiza con los clips que difieran en formato del estándar P2.

19. Barra deslizante de las miniaturas

    Indica la parte de la miniatura completa que está siendo visualizada actualmente.

20. Indicador del nivel de carga de la batería

    Aparece cuando la cámara está funcionando con la batería y cuando la cámara está funcionando con la carga del adaptador de CA.

Inicio de la página