- Arriba
- Reproducción
- Operaciones de miniaturas
- Copiar clips

# Copiar clips

Los clips se pueden seleccionar y copiarse en la tarjeta de memoria microP2 insertada en una tarjeta para ranura arbitraria.

Utilice el mando de control para desplazar el cursor sobre el clip que desea copiar y pulse el mando de control para seleccionar el clip.

Mueva el cursor hasta el destino de la copia desde la lista [COPY] en el menú principal → [CLIP] y pulse el mando de control.

- Cuando se seleccionan múltiples clips, el número de clips seleccionados se visualiza después de pulsar el mando de control.

Mueva el cursor a [YES] en el mensaje de confirmación y pulse el mando de control.

Esto comienza el proceso de copia del clip.

Cuando aparezca el mensaje de finalización, pulse el mando de control.

NOTA

- Al apagar la alimentación o insertar/extraer la tarjeta de memoria microP2 durante la copia podría dañar la tarjeta. Si realiza una de estas acciones accidentalmente, puede ocasionar clips defectuosos. Después de borrar los clips defectuosos realice de nuevo la copia.

- La copia no se realiza cuando aparecen los mensajes de error siguientes.

  - [LACK OF CAPACITY!]

    La copia no puede realizarse porque la capacidad de grabación del destino de la copia es insuficiente.

  - [UNKNOWN CONTENTS FORMAT!]

    La copia no pudo realizarse porque el clip seleccionado es defectuoso.

  - [NO COPY TO SAME CARD!]

    La copia no pudo realizarse porque está intentando copiar a la misma tarjeta.

  - [TOO MANY CLIPS!]

    La copia no pudo realizarse porque hay demasiados clips seleccionados.

- Si se realiza la copia mientras con una nota de texto seleccionada en la parte inferior de la nota de texto, se copiará la sección existente entre la posición de la nota de texto seleccionada y la siguiente nota de texto. Si no se encuentra ninguna nota de texto tras la seleccionada, se copia la parte posterior a la nota de texto seleccionada hasta el final del clip. Para obtener más detalles, consulte “Uso de un memo de texto para dividir un clip y copiar la parte necesaria”.

- Para interrumpir la copia, pulse el botón <SHIFT> + <EXIT> o el mando de control para cancelar la operación. El clip que está siendo copiado será eliminado del destino de la copia.

- Cuando existan clips idénticos (igual a [GLOBAL CLIP ID]) en el destino, se visualizará [OVERWRITE?]. Seleccione [YES] cuando sobrescriba el clip, y seleccione [NO] cuando no sobrescriba el clip.

Inicio de la página