- Arriba
- Filmación
- Ajuste de los datos de tiempo
- Definición de los datos de tiempo

# Definición de los datos de tiempo

#### Código de tiempo

Se pueden alternar entre [REC RUN] y [FREE RUN] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [TCG].

- [FREE RUN]: el código de tiempo siempre avanza incluso cuando se apaga la alimentación y puede controlarse de la misma forma que la hora real.

- [REC RUN]: puede grabarse como un valor continuo mediante la regeneración del código de tiempo del clip grabado en la tarjeta de memoria microP2.

NOTA

- En el caso siguiente, los valores no son continuos.

  - Al eliminar clips grabados

  - Al cambiar a 24PN y 30PN (25PN)

  - Cuando se interrumpe la grabación debido a un fallo de funcionamiento de [REC WARNING], etc. durante la grabación.

#### Bits de usuario

Incorpora dos tipos de bits de usuario.

- LTC UB: se graba como LTC, y también se emite como LTC para la señal HD SDI.

- VITC UB: Grabado como VITC (grabado en el área VIDEO AUX con DVCPRO). También sale como VITC de la señal HD SDI.

El valor de configuración del usuario, la hora, la fecha, el mismo valor que los códigos de tiempo, la información de velocidad de fotogramas de la grabación de la cámara, etc. pueden seleccionarse por separado para grabarse en LTC UB.

VITC UB registra la información de velocidad de fotogramas de la cámara.

El valor LTC UB de la hora de inicio de la grabación puede registrarse en los bits de usuario de los metadatos del clip.

#### Fecha/hora (tiempo real)

- El año, el mes, la fecha y la hora se pueden visualizar en el vídeo emitido en el visor o el monitor LCD con el reloj interno.

- El reloj interno se utiliza para medir el código de tiempo de free run mientras la alimentación está apagada y como datos de tiempo y de año/mes/día de los bits de usuario. También se utiliza como referencia para las horas de generación de archivos durante la grabación de clips, que determinan el orden de clasificación de las miniaturas y el orden de reproducción.

- También se utiliza para generar metadatos de clip y UMID (Unique Material Identifier).

  Para más detalles, consulte “Ajuste de la fecha/hora en el reloj interno”.

Inicio de la página