- Arriba
- Filmación
- Ajuste del balance de blancos y negros
- Ajuste del balance de negros

# Ajuste del balance de negros

El balance de negros debe ser ajustado en las siguientes instancias:

- Cuando se usa la cámara por primera vez

- Cuando no se ha usado la cámara durante un largo periodo de tiempo

- Cuando la temperatura ambiente ha cambiado considerablemente

- Cuando se ajusta la súper ganancia con el botón USER

- Al cambiar los valores del interruptor de ganancia

- Al cambiar los elementos del menú principal → [SYSTEM MODE] → [REC FORMAT]

Para filmar un vídeo óptimo, recomendamos ajustar el balance de negros inmediatamente antes de filmar.

Antes de ajustar el balance de negros, prepare las condiciones para ajustar el balance de blancos.

Cambie al modo manual mediante el interruptor <AUTO/MANUAL>. (Filmación)

Ajuste el interruptor <WHITE BAL> en <A> o <B>.

Mantenga pulsado el botón <AWB> durante aproximadamente dos segundos.

El balance de negros se ajusta después que el balance de blancos.

#### Los mensajes se muestran en el visor y en el monitor LCD

Estado | Mensaje | Comentario
--- | --- | ---
Durante el ajuste | [ABB ACTIVE] |
Ajuste completado | [ABB OK] | El valor ajustado se almacena automáticamente en la memoria.

NOTA

- Durante el ajuste del balance de negros, la apertura se ajusta para no dejar pasar luz automáticamente.

- No se puede ajustar el balance de negros durante la grabación.

- La grabación en la tarjeta de memoria microP2 no se realiza si se pulsa el botón botón GRABACIÓN cuando se está ejecutando el balance de negros automático.

- El circuito del cambio de ganancia se cambia automáticamente durante el ajuste del balance de negros. El parpadeo o el ruido aparece a veces en la pantalla del visor y en el monitor LCD. Esto no es un error de funcionamiento.

## Memoria de balance de negros

Los valores salvados a la memoria se guardan incluso si se apaga la cámara.

Inicio de la página