- Arriba
- Introducción
- Configuración de la región de uso (ajuste de la frecuencia de fotogramas, etc.)

# Configuración de la región de uso (ajuste de la frecuencia de fotogramas, etc.)

Cuando se envía la cámara, la región de uso no está configurada. Antes de utilizar la cámara por primera vez, siga estos pasos para cambiar el ajuste a la frecuencia de fotogramas de la región de uso.

Conecte la batería cargada o el adaptador de CA a la cámara y ponga el interruptor de alimentación en la posición de encendido <ON> sin la región de uso configurada.

Aparece la pantalla [AREA SELECT] para configurar la región de uso.

Mueva el mando de control arriba o abajo para seleccionar la región de uso entre [NTSC]/[NTSC (J)] (Japón)/[PAL], y pulse el mando de control.

Seleccione [YES] en el mensaje de confirmación y pulse el mando de control.

La cámara se inicializará en función de la región de uso seleccionada y se reiniciará automáticamente.

Una vez configurada la región de uso, esta pantalla no volverá a aparecer al encender de nuevo el aparato. Para cambiar la región de uso, hágalo en [OPTION MENU] → [AREA SETTING].

NOTA

- Al realizar este ajuste para utilizar la cámara por primera vez, solamente se cambian en la cámara los elementos valores. El resto de valores del menú conservan sus ajustes predeterminados de fábrica.

| Ajustes predeterminados de fábrica | [NTSC] | [NTSC (J)] | [PAL]
--- | --- | --- | --- | ---
[LINE&FREQ] | [1080-59.94i] | [1080-59.94i] | [1080-59.94i] | [1080-50i]
[REC FORMAT] | [AVC-I100/60i] | [AVC-I100/60i] | [AVC-I100/60i] | [AVC-I100/50i]
[SETUP] | [7.5%A] | [7.5%A] | [0%] | [0%]
[HEADROOM] | [20dB] | [20dB] | [20dB] | [18dB]
[REC META DATA] → [LANGUAGE]*1 | — | — | [JAPANESE] | —
M/D/Y Visualización*2 | M/D/Y | M/D/Y | Y/M/D | D/M/Y
[TIME ZONE] | +0:00 | +0:00 | +9:00 | +0:00

No se muestra en el menú si se selecciona [NTSC] o [PAL].

No se incluye en el menú. Cada carácter indica lo siguiente: M: mes, D: día, Y: año.

Inicio de la página