- Arriba
- Filmación
- Funciones de grabación especiales
- Grabación en segundo plano

# Grabación en segundo plano

Si las tarjetas de memoria microP2 se insertan en dos ranuras, configure el modo de grabación en segundo plano y, a continuación, pulse el botón de grabación para empezar a grabar a la vez en la ranura 1 y 2. En la ranura 1, la grabación puede comenzar y detenerse tantas veces como haga falta mediante el botón de grabación. En la ranura 2, la función de grabación continúa como grabación en segundo plano.

Si realiza la grabación en segundo plano en la ranura 2, no se perderá las escenas importantes mientras detenga una grabación.

Para obtener más información sobre los modos del sistema en los que puede usarse la función de grabación en segundo plano, consulte la tabla en “Modos de sistema y funciones de grabación”.

Tiempo de grabación de la tarjeta de memoria

Funcionamiento del botón de grabación

Funcionamiento del botón para detener la grabación en segundo plano*

Sin espacio restante en la ranura 1

Ranura 1

Espera

Clip A

(Grabación principal)

Clip C

La grabación continúa en la ranura 2

Ranura 2

Clip A

Clip B

Clip C

Clip D

(Grabación en segundo plano)

*Botón USER al que se ha asignado [BACKGR REC PAUSE]

## Para comenzar la grabación en segundo plano

Seleccione [ON] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [BACKGROUND REC].

La cámara entra en el modo de grabación en segundo plano.

Pulse el botón de grabación.

La grabación empieza en las ranuras 1 y 2 simultáneamente y [BACKGR] aparece en la pantalla.

La grabación en la ranura 1 puede iniciarse o detenerse mediante las operaciones del botón de grabación.

En la ranura 2, la función de grabación continúa como grabación en segundo plano.

NOTA

- La grabación en las ranuras 1 y 2 se realiza en el formato fijado en el menú principal → [SYSTEM MODE].

- La grabación en segundo plano no es posible cuando el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING] se configura con otro ajuste que no sea [NORMAL].

- El estado de iluminación de la luz indicadora cambia según si se inicia o detiene la grabación en la ranura 1.

- El código de tiempo se fija en free run.

- Los ajustes del menú principal → [OUTPUT SEL] → [HD SDI REMOTE] se desactivan. No es posible controlar las operaciones de grabación de dispositivos externos (como una grabadora).

- En el modo de grabación en segundo plano, se desactiva la función de eliminación del último clip.

- Aunque se realice la grabación en segundo plano en la ranura 2, si se detiene la grabación en la ranura 1, la tarjeta de memoria microP2 de la ranura 1 puede sustituirse.

- Si no se inserta una tarjeta de memoria microP2 grabable en la ranura 2 o si la tarjeta de memoria microP2 de la ranura 2 se ha quedado sin espacio libre, puede realizarse la grabación normal en la ranura 1.

## Para detener la grabación en segundo plano

Mantenga presionado el botón USER al que se ha asignado [BACKGR REC PAUSE] durante aproximadamente cinco segundos.

La grabación en segundo plano en la ranura 2 se detendrá. Aparece la indicación [BACKGR] con una línea diagonal.

NOTA

- Mientras se realiza la grabación en la ranura 1, la grabación en segundo plano en la ranura 2 no puede detenerse. Termine la grabación en segundo plano mientras la grabación está detenida en la ranura 1.

- La grabación en segundo plano en la ranura 2 se detiene en los casos siguientes.

  - Cuando se desactiva la alimentación

  - Cuando la tarjeta de memoria microP2 se ha quedado sin espacio libre

  - Cuando se ha producido un error en la escritura a la tarjeta de memoria microP2

  - Cuando se mantiene presionado el botón USER al que se ha asignado [BACKGR REC PAUSE] durante aproximadamente cinco segundos

Inicio de la página