- Arriba
- Reproducción
- Operaciones de miniaturas
- Propiedades

# Propiedades

Muestra la propiedad del clip y el estado de la tarjeta de memoria microP2.

Es posible editar y rescribir metadatos del clip grabados mientras se visualizan las propiedades del clip.

## Propiedades del clip

Seleccione [CLIP PROPERTY] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY].

1. Información sobre el clip

   Visualiza los indicadores añadidos al clip y el número de memos de texto añadidos.

   Además, se muestra la marca si la tarjeta de memoria microP2 con el clip grabado está protegida contra escritura.

2. Número de clip

   NOTA

   - Para los clips que no pueden reproducirse, el número es visualizado en rojo.

3. Miniaturas

4. Información sobre el clip

   Visualiza información detallada acerca del clip.

   [CLIP NAME] | Visualiza nombres de clip.
   [START TC] | Visualiza el valor del código de tiempo al inicio de la grabación.
   [START UB] | Visualice el valor de los bits de usuario al inicio de la grabación.
   [DATE] | Visualiza la fecha de grabación.
   [TIME] | Visualiza la hora al inicio de la grabación.
   [DURATION] | Visualiza la duración temporal del clip.
   [V_FORMAT] | Muestra el formato de grabación del clip.
   [FRAME RATE] | Visualiza la velocidad de fotogramas para la reproducción.
   [REC RATE] | Visualiza la velocidad de fotogramas de grabación. Para los clips grabados con los dispositivos compatibles de velocidad de fotogramas variable, se visualiza la velocidad de fotogramas durante la filmación.

5. Metadatos del clip

   Se visualizan los elementos para referirse a las propiedades del clip (metadatos del clip).

   Para más detalles, consulte “Configuración de metadatos del clip”.

## Modificación de los metadatos del clip grabados

Figura 1

Figura 2

Visualice la ventana de detalles de los metadatos del clip que desea modificar en la pantalla de propiedades del clip.

Coloque el cursor en el elemento a modificar mediante el mando de control. (Figura 1)

Los elementos de los metadatos con los botones en gris en el fondo se pueden modificar.

Pulse el mando de control.

La información sobre la operación del teclado es la misma que “Comprobación y modificación de los metadatos cargados”.

- La ventana de entrada (teclado suave) para la modificación de metadatos se visualiza. (Figura 2)

- Introduzca los caracteres con el teclado para modificar los metadatos.

Pulse el botón [OK] en el teclado.

Los metadatos modificados son escritos en el clip y la pantalla regresa a la ventana de detalles de metadatos.

NOTA

- Para borrar cada elemento de [LOCATION] (datos de ubicación de disparo) de [SHOOT], el elemento no puede borrarse individualmente. Ajustando el elemento [ALTITUDE] a vacío, eliminará colectivamente los otros elementos, [LONGITUDE] y [LATITUDE].

- Los metadatos de los clips con (indicador de clip incompleto) no se pueden reparar. Realice la reparación de los metadatos para los clips grabados en varias tarjetas de memoria microP2 con todas las tarjetas de memoria microP2 insertadas.

- Cualquier [MEMO] con 101 caracteres o más no podrá ser modificado.

## Visualización de estado de la tarjeta de memoria microP2

#### Configuración de visualización del estado de la tarjeta de memoria microP2

Seleccione si el estado de la tarjeta de memoria microP2 se mostrará como la capacidad de grabación restante o la capacidad usada de la tarjeta de memoria microP2.

Figura 1

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Aparece en la pantalla del visor la pantalla de miniaturas.

Seleccione [REMAIN] (capacidad restante) o [USED] (capacidad usada) en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY] → [REMAIN SETUP]. (Figura 1)

#### Ajuste de visualización de estado de la tarjeta de memoria microP2

[REMAIN] | Muestra la visualización de estado de la tarjeta de memoria microP2 como la capacidad de grabación restante de la tarjeta de memoria microP2. (Ajuste predeterminado de fábrica)
[USED] | Muestra la visualización de estado de la tarjeta de memoria microP2 como la capacidad usada de la tarjeta de memoria microP2.

### Contenido del ajuste de visualización del estado de la tarjeta de memoria microP2

Seleccione [CARD STATUS] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY].

#### Al seleccionar [REMAIN]

#### Al seleccionar [USED]

Figura 1

Figura 2

1. Marca de protección contra escritura

   Se muestra la marca cuando la tarjeta de memoria microP2 está protegida contra escritura.

2. Estado de la tarjeta de memoria microP2 (capacidad de grabación restante)

   La capacidad de grabación restante de la tarjeta de memoria microP2 se muestra como un porcentaje y un gráfico de barras. El indicador de gráfico de barras se mueve hacia la izquierda conforme disminuye la capacidad restante.

   Las siguientes visualizaciones también podrían aparecer, dependiendo del estado de la tarjeta.

   [FORMAT ERROR!] | Se ha insertado una tarjeta de memoria microP2 sin formatear.
   [NOT SUPPORTED!] | Se introduce una tarjeta no compatible.
   [NO CARD] | No se ha insertado ninguna tarjeta de memoria microP2.
   [AUTH NG CARD] | Indica que la tarjeta es una tarjeta de memoria microP2 que no puede autenticar una contraseña CPS.

   La información detallada de la tarjeta de memoria microP2 se visualiza colocando el cursor en la tarjeta de memoria microP2 para visualizar los datos con el mando de control, y pulsando el mando de control. (Figura 1)

   [OVER MAX NUMBER CLIPS] se muestra para indicar que se ha alcanzado el límite superior del número de clips que pueden grabarse en la tarjeta de memoria microP2; este indicador se muestra en la visualización detallada de la tarjeta de memoria microP2.

3. Marca de advertencia de la tarjeta

   La marca se muestra cuando la tarjeta de memoria microP2 tiene uno de estos estados.

   [RUN DOWN CARD] | Se ha superado el número máximo de sobrescrituras de la tarjeta de memoria microP2.
   [DIR ENTRY NG] | No se admite la estructura de directorios de la tarjeta de memoria microP2.

   El contenido de la advertencia puede confirmarse en la visualización de información detallada de la tarjeta de memoria microP2, en “Estado de la tarjeta de memoria microP2 (capacidad de grabación restante)”. (Figura 2)

4. Capacidad restante de la memoria total de la ranura (o capacidad usada)

   Esto muestra la capacidad de memoria restante total (o la capacidad usada) de las tres ranuras.

   El espacio disponible de una tarjeta de memoria microP2 protegida contra escritura no se incluye en el espacio disponible total.

5. Capacidad restante (o capacidad utilizada)/capacidad total de la tarjeta de memoria microP2

   Muestra la capacidad de grabación restante (o capacidad usada)/capacidad total de la tarjeta de memoria microP2 convertida en minutos. Ya que el tiempo inferior a los minutos se muestra como datos truncados, la capacidad de grabación restante (o capacidad usada) para cada tarjeta de memoria microP2 podría no coincidir con la capacidad total.

## Ajuste de la contraseña CPS

Para ajustar una contraseña CPS, cargue la contraseña desde la tarjeta de memoria SD o utilice el menú de la cámara para introducir la contraseña.

Solo puede establecerse una contraseña CPS en la cámara. Si se vuelve a cargar la contraseña CPS, se sobrescribirá la contraseña guardada previamente.

### Carga de la contraseña CPS desde la tarjeta de memoria SD

Descargue e instale el P2 Viewer Plus más reciente en un ordenador.

Con P2 Viewer Plus, genere una contraseña CPS y escríbala en la tarjeta de memoria SD.

Cargue el archivo de contraseña CPS.

Encienda la cámara, e inserte la tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjeta SD.

Abra la pantalla de miniaturas y seleccione [LOAD] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].

Se visualiza la lista de archivos de contraseña.

Seleccione el archivo que se utilizará y pulse el mando de control.

- Cuando se haya cargado la contraseña CPS correctamente, se visualiza el mensaje [LOADING PASSWORD COMPLETED!].

- Cuando la contraseña CPS no se carga correctamente, se visualiza un mensaje de advertencia. Para obtener una explicación de las advertencias, consulte “Sistema de advertencia”.

NOTA

- El archivo de la contraseña CPS generado en la tarjeta de memoria SD está cifrado. Si ya no se utiliza, formatee la tarjeta de memoria SD para la gestión de riesgos de seguridad.

### Ajuste de la contraseña CPS mediante el menú de la cámara

Abra la pantalla de miniaturas y seleccione [SET] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].

Se visualiza el teclado del software para introducir la contraseña CPS.

Introduzca la contraseña CPS con el teclado.

Introduzca [PASSWORD] y [RETRY PASSWORD] para la verificación, y seleccione [OK] para establecer la contraseña CPS.

- Cuando se haya introducido la contraseña CPS correctamente, se visualizará el mensaje [SETTING PASSWORD COMPLETED!].

- Cuando no se haya introducido la contraseña CPS correctamente, se visualiza el mensaje de advertencia. Para la descripción de las advertencias, consulte “Durante las miniaturas y el funcionamiento del menú”.

NOTA

- Pueden introducirse hasta 16 caracteres.

- La contraseña introducida no se puede visualizar en el dispositivo. No olvide la contraseña.

## Eliminación de la contraseña CPS

Cuando la función CPS ya no se utiliza, suprima la contraseña CPS.

Abra la pantalla de miniaturas y seleccione [DELETE] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].

Se visualiza [DELETING PASSWORD COMPLETED!] y se elimina la contraseña CPS.

NOTA

- Cuando se elimina la contraseña CPS, se deshabilitan la autenticación automática de la tarjeta de memoria microP2 cifrada y la función de formato cifrado.

## Autenticación CPS manual

Una tarjeta de memoria microP2 cifrada se autentica en la cámara automáticamente, y puede utilizarse solamente si la autenticación ha tenido éxito.

La autenticación falla si la contraseña CPS ajustada en el dispositivo y la contraseña CPS ajustada en la tarjeta de memoria microP2 son distintas. Para utilizar una tarjeta de memoria microP2 cuya autenticación ha fallado, introduzca manualmente la contraseña CPS autorizada para la tarjeta de memoria microP2 de acuerdo con los siguientes procedimientos. Si el código coincide, podrá utilizar la tarjeta.

Confirme que la autenticación ha fallado.

Abra la pantalla de miniaturas y seleccione [CARD STATUS] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY].

En la tarjeta cuya autenticación ha fallado, el contorno del número de ranura que aparece en la parte superior derecha de la pantalla se vuelve rojo, y se visualiza [AUTH NG CARD] en la barra de capacidad restante. Seleccione la tarjeta mediante la pulsación del mando de control hacia arriba/abajo.

Realice la autenticación manual.

En la pantalla de estado de la tarjeta, seleccione [AUTHENTICATE] en el menú principal → [CLIP].

Se visualiza el teclado del software para introducir la contraseña CPS.

Introduzca la contraseña establecida en la tarjeta de memoria microP2 y seleccione [OK].

- Cuando se haya introducido la contraseña CPS correctamente, se visualizará el mensaje [AUTHENTICATED SUCCESSFULLY!].

- Cuando no se haya introducido la contraseña CPS correctamente, se visualiza el mensaje de advertencia (Durante las miniaturas y el funcionamiento del menú).

NOTA

- La autenticación manual es válida temporalmente. Si se extrae la tarjeta de memoria microP2 de destino o se apaga la alimentación, la contraseña CPS que se estableció manualmente se deshabilitará.

- Visite la página web siguiente para conocer las condiciones en las cuales la autenticación manual es válida.

  http://pro-av.panasonic.net/

- La tarjeta de memoria microP2 cifrada no se reconoce en la ranura para tarjeta SD en un ordenador.

- Si la tarjeta no se reconoce, realice la autenticación con la contraseña correcta, o formatee la tarjeta y utilícela como soporte de grabación o extráigala de la cámara. No realice ninguna operación salvo la autenticación manual y el formateo con la tarjeta que provoca el error insertada.

## Visualización de estado de la tarjeta de memoria SD

La visualización del estado permite confirmar la condición del formateo de la tarjeta de memoria SD, espacio disponible en la memoria, etc.

Seleccione [SD CARD] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY]. La misma información puede visualizarse desde el menú principal → [CARD FUNCTIONS] → [SD CARD PROPERTY].

[SD STANDARD] | Indica si la tarjeta de memoria SD ha sido formateada según el estándar SD/SDHC/SDXC. [SUPPORTED]: En conformidad con los estándares SD/SDHC/SDXC [NOT SUPPORTED]: No está en conformidad con los estándares SD/SDHC/SDXC
[USED] | Capacidad usada (bytes)
[BLANK] | Espacio disponible (bytes)
[TOTAL] | Capacidad total (bytes)
[NUMBER OF CLIPS] | El número de clips en una tarjeta de memoria SD cuando se han copiado clips en una tarjeta de memoria SD
[PROTECT] | Estado de protección contra escritura

Inicio de la página