- Arriba
- Mantenimiento
- Sistema de advertencia
- Casos indicados mediante mensajes de error

# Casos indicados mediante mensajes de error

## Durante la grabación/reproducción

Visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | ---
[AUTH NG CARD] (número de ranura) | La autenticación CPS de la tarjeta de memoria microP2 ha fallado. La tarjeta de memoria microP2 cuya autenticación CPS ha fallado no puede grabarse ni reproducirse. | La operación actual continuará. Seleccione [AUTHENTICATE] en el menú principal → [CLIP] e introduzca la contraseña.
[BACKUP BATT EMPTY] | Visualiza cualquier voltaje reducido detectado en la batería de reserva en el reloj interno cuando se activa la alimentación. | La operación actual continuará. Cargue la batería incorporada.
[SET DATE AND TIME] | Aparece cuando se restablece el ajuste del reloj interno. | La operación actual continuará. Ajuste la fecha/hora del reloj interno. (Ajuste de la fecha/hora en el reloj interno)
[CARD ERROR] (número de ranura) | Se muestra cuando durante la grabación se produce un error de datos debido a la tarjeta de memoria microP2. Se visualiza cuando la grabación se detiene hasta la operación siguiente. Se muestra tres segundos cuando la reproducción se detiene debido a un error de la tarjeta de memoria microP2 durante la reproducción. Si el error ocurre durante la grabación, la luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo durante aproximadamente tres segundos después detener la grabación. La luz indicadora no parpadea cuando ocurre un error durante la reproducción. | La operación se detendrá. Cuando se ha detenido, la tarjeta de memoria microP2 en la que se ha producido el error queda protegida contra escritura. Sustituya la tarjeta de memoria microP2 en la ranura donde se ha producido el error.
[DIR NG CARD] (número de ranura) | La posición del directorio no es correcta. | La operación actual continuará. Haga una copia de seguridad de la tarjeta inmediatamente y formatéela para usarla de nuevo.
[FAN STOPPED] | Se visualiza cuando el motor del ventilador se para. | La operación actual continuará. Si el ventilador se detuvo debido a un error, deje de utilizar la cámara inmediatamente y póngase en contacto con su proveedor. Si el ventilador se detuvo, la temperatura de la cámara aumentará. Por lo tanto, no utilice la cámara durante un largo periodo de tiempo.
[HIGH TEMPERATURE] | La temperatura interior de la cámara es mayor que la temperatura en condiciones normales. | La operación actual continuará. Apague la cámara, vuélvala a encender y compruebe las operaciones de grabación y reproducción. Si el problema continúa, póngase en contacto con su distribuidor.
[PB INTERMITTENT] (número de ranura) | La reproducción se interrumpe en la tarjeta de memoria SDHC/SDXC. Se inserta una tarjeta cuyo funcionamiento de reproducción no puede asegurarse. | La operación actual continuará. Se recomienda usar la tarjeta de memoria microP2.
[REC IMPOSSIBLE] (número de ranura) | Una tarjeta de memoria SDHC/SDXC se inserta en la ranura de la tarjeta de memoria microP2. La grabación en la tarjeta de memoria SDHC/SDXC se deshabilita. | La operación actual continuará. Grabe en la tarjeta de memoria microP2.
[REC WARNING] [FRAME SIGNAL] | Se visualiza cuando se produce un error de vídeo o audio durante la grabación. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo durante la grabación continua. | La operación actual continuará. Cuando las señales de entrada se interrumpen, la grabación continúa mientras se registran las imágenes interrumpidas. Compruebe la señal que desea introducir en la cámara. Apague la alimentación y enciéndala antes de utilizarla de nuevo.
[REC WARNING] [OVER MAX# CLIPS] | Se muestra al intentar grabar superando el número máximo de clips permitidos en una misma tarjeta de memoria microP2. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo durante la grabación continua. | La operación se detendrá. Sustituya la tarjeta de memoria microP2 o borre los clips innecesarios.
Se muestra después de transcurridas unas 3,5 horas desde que se iniciara una grabación cuando la opción [SHORT SPLIT] está seleccionada en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [FILE SPLIT]. | La operación se detendrá.
[REC WARNING] [PULL DOWN] | (Se produce durante la grabación) Los valores de código de tiempo y la secuencia de conversión de vídeo no están sincronizados. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo durante la grabación continua. | La operación actual continuará. Compruebe la señal.
[REC WARNING] [PULL DOWN ERROR] | (Se produce en momentos diferentes de la grabación) Los valores de código de tiempo y la secuencia de conversión de vídeo no están sincronizados. | La operación actual continuará. Compruebe la señal.
[REC WARNING] [REC DATA] | Se visualiza cuando un error ocurre en los datos grabados durante la grabación. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo durante la grabación continua. | La operación continuará o se detendrá. Apague la alimentación y enciéndala antes de utilizarla de nuevo.
[RUN DOWN CARD] (número de ranura) | El número máximo de sobreescrituras se ha superado. | La operación actual continuará. Se recomienda sustituir la tarjeta de memoria microP2.
[SD CARD] (número de ranura) | Se inserta una tarjeta de memoria SDHC/SDXC en la ranura de la tarjeta de memoria microP2. | La operación actual continuará. Se recomienda grabar en la tarjeta de memoria microP2.
[TEMPORARY PAUSE] [IRREGULAR SIG] | La grabación se deja en pausa porque no pude realizarse correctamente debido a la interrupción de la señal estándar interna. El clip se dividirá. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo durante la grabación continua. | La operación se pausará. La grabación se reanuda cuando la señal regresa a la normalidad. Sin embargo, durante la grabación de bucle, la grabación no se reanuda.
[VFR ON, NO AUDIO RECORDING] | Se lleva a cabo la grabación de velocidad de fotogramas variable nativa. El audio no se puede grabar. | La operación actual continuará.

## Durante las miniaturas y el funcionamiento del menú

Visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | ---
[AUTHENTICATION ERROR!] | Autenticación manual fallida. | Introduzca la contraseña correcta.
[CANNOT ACCESS!] | Los datos no pueden ser accedidos debido a problemas de conexión u otros motivos. | Asegúrese de que los soportes y los clips no son defectuosos.
[CANNOT CHANGE!] | Para el clip con la marca , en donde no se pueda generar una miniatura, la miniatura no podrá modificarse en la posición de memo de texto. | Corrija los ajustes y el contenido para habilitar la visualización de la miniatura.
[CANNOT DELETE!] | Las versiones de contenido no coinciden. No se puede suprimir. | Haga que el dispositivo se ajuste a la versión de contenidos.
[CANNOT FORMAT!] | La operación de formateo no es posible debido a un problema en la tarjeta de memoria microP2, etc. | Compruebe la tarjeta de memoria microP2.
[CANNOT RE-CONNECT!] | Los clips no se pueden volver a combinar porque se ha seleccionado contenido que no está grabado en varias tarjetas de memoria microP2, etc. | Compruebe el contenido seleccionado.
[CANNOT REPAIR IN SELECTION!] | Algunos de los clips seleccionados no pueden ser reparados. | Compruebe el contenido seleccionado.
[CANNOT REPAIR!] | Hay contenido seleccionado que no puede repararse. | Compruebe el contenido seleccionado.
[CANNOT SAVE!] [FILE NAME IN USE] | Un archivo de configuración con el mismo nombre existe en la tarjeta de memoria SD. | Utilice otro nombre para guardar el archivo.
[CARD FULL!] | La tarjeta de memoria microP2 o la tarjeta de memoria SD están llenas. | Inserte una tarjeta con espacio libre disponible.
[COPY IMPOSSIBLE. TOO LARGE CLIP CONTAINED!] [CLIP NAME:] (nombre del clip) | El archivo superior a 4 GB no se puede copiar en una tarjeta de memoria microP2 de 32 GB o de menor capacidad. | Efectúe la copia a una tarjeta de memoria microP2 con una capacidad de 32 GB o superior.
[INVALID VALUE!] | El valor de datos introducido no es válido. | Introduzca datos dentro del rango normal.
[INVALID DELETE] | El clip grabado por última vez no se puede eliminar con la función de eliminación del último clip. | Para cerrar el diálogo, pulse el botón [SET]. Para obtener más información sobre las condiciones en que un clip no puede ser eliminado, consulte “Función de eliminación del último clip”.
[LACK OF CAPACITY!] | No existe suficiente capacidad de grabación en la tarjeta. | Introduzca una tarjeta con suficiente capacidad de grabación.
[MISSING CLIP!] | Las marcas de toma no se pueden adjuntar a los clips a menos que estén presentes todos los clips grabados en varias tarjetas de memoria microP2. | Inserte todas las tarjetas de memoria microP2 que contienen grabación guardada en varias tarjetas.
[NO CARD!] | La tarjeta de memoria microP2 o la tarjeta de memoria SD no están insertadas. | Inserte los soportes relevantes.
[NO COPY TO SAME CARD!] | Un clip no puede copiarse a la tarjeta de almacenamiento del clip original. | Copie el clip seleccionado a una tarjeta que no contenga el clip original.
[NO FILE!] | El archivo especificado no existe. | Compruebe el archivo.
[NO INPUT!] | No se introdujeron datos. | Introduzca datos y ajústelos.
[NO SD CARD!] | Ninguna tarjeta de memoria SD. | Introduzca una tarjeta de memoria SD.
[NOT SELECTED!] | Intentó eliminar sin seleccionar los clips. | Seleccione clips para eliminarlos.
[SAME CLIP IS SELECTED!] | Se incluyen múltiples instancias del mismo clip (copias) en los clips seleccionados. | No se pueden copiar simultáneamente múltiples instancias del mismo clip (copias). Elimine las instancias del mismo clip de los elementos seleccionados.
[TOO MANY CLIPS!] | Hay seleccionados demasiados clips. | Reduzca el número de clips seleccionados.
[UNKNOWN CONTENTS FORMAT!] | Esta es una advertencia del contenido para la versión que no es compatible con la cámara. | Haga que el dispositivo se ajuste a las versiones de contenido.
[UNKNOWN DATA!] | El código del carácter de metadatos es inválido. | El código del carácter de metadatos es UTF-8. Introduzca caracteres válidos utilizando un visor.
Hay un problema con datos en el archivo. | Cree el archivo otra vez.
[USER CLIP NAME MODIFIED!] | Al añadir un valor del contador al nombre del clip, los caracteres deben eliminarse. | Para la configuración de agregación de contador, el nombre del clip del usuario y el valor del contador únicamente pueden sumar 100 bytes. Los caracteres en el nombre del clip son eliminados automáticamente cuando el número total de caracteres excede este límite.
[WRITE PROTECTED!] | La tarjeta de memoria microP2 o la tarjeta de memoria SD están protegidas contra escritura. | Introduzca un soporte sin protección contra escritura.

## Durante el funcionamiento del teclado en pantalla

Visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | ---
[AUTHENTICATION ERROR!] | Autenticación manual fallida. | Introduzca la contraseña correcta.
[CANNOT CHANGE!] | Se ha intentado introducir el elemento [PERSON] (usuario que introduce el memo) cuando no hay disponible ningún memo de texto. | Introduzca primero [TEXT] (información de texto).
[CANNOT SET!] [INVALID VALUE!] | El valor introducido no es válido. | Cambie el valor introducido.
[CANNOT SET!] [NO INPUT!] | No hay entrada para el teclado del software. | Introduzca la contraseña.
[CANNOT SET!] [RETRY PASSWORD IS DIFFERENT!] | La contraseña introducida de nuevo es diferente. | Introduzca la contraseña de referencia correcta.

Inicio de la página