- Arriba
- Descripción de las Partes
- Parte delantera, trasera

# Parte delantera, trasera

1. Micrófono incorporado (Uso del micrófono incorporado)

   Este es el micrófono estéreo incorporado.

2. Sensor de luz

   Detecta la luz de lugares interiores y exteriores.

3. Luz indicadora delantera (Luz indicadora)

   Se ilumina durante el disparo. Esta lámpara parpadeará cuando quede poca batería.

4. Botón de grabación (lado delantero) (Filmación)

   Pulse este botón para iniciar la grabación. Púlselo de nuevo para detenerla.

   El funcionamiento de este botón puede ser prohibido por el menú principal → [SW MODE] → [FRONT REC].

5. Botón <AWB> (Ajuste del balance de blancos)

   Pulse este botón para ajustar el balance de blancos. Púlselo durante dos segundos o más para ajustar el balance de blancos y, a continuación, el balance de negros.

6. Sensor ocular (Utilización del visor)

   Acerque los ojos para visualizar la pantalla en el visor.

   NOTA

   - Es posible que el sensor ocular no funcione correctamente en función de la forma de las gafas que utilice, de cómo sujete la cámara o si entra en contacto con luz potente situada alrededor del ocular.

7. Visor (Ajuste y fijación del visor)

8. Terminal <AUDIO INPUT 1> (XLR, 3 contactos) (Colocación del micrófono delantero)

   Conecte el equipo de audio o el micrófono.

9. Luz indicadora trasera (Luz indicadora)

   Se ilumina durante el disparo. Esta lámpara parpadeará cuando quede poca batería.

10. Colocación de la batería (Instalación y retirada de la batería)

11. Botón de liberación de la batería (Instalación y retirada de la batería)

    Retire la batería.

12. LED de acceso a la tarjeta de memoria 1 microP2 (LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2 y estado de la tarjeta de memoria microP2)

    Indica el estado del acceso de grabación y reproducción de la tarjeta insertada en la ranura para tarjetas de memoria 1 microP2.

13. Ranura de tarjeta de memoria 1 microP2 (Inserción de una tarjeta de memoria microP2)

14. LED de acceso a la tarjeta de memoria 2 microP2 (LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2 y estado de la tarjeta de memoria microP2)

    Indica el estado del acceso de grabación y reproducción de la tarjeta insertada en la ranura para tarjetas de memoria 2 microP2.

15. Ranura de la tarjeta de memoria 2 microP2 (Inserción de una tarjeta de memoria microP2)

16. Terminal <USB2.0 DEVICE> (dispositivo) (Conexión a un ordenador en el modo de dispositivo USB)

    Efectúe la conexión a un ordenador mediante el cable USB 2.0 para transferir datos.

17. Terminal <HDMI OUT> (salida del monitor) (Televisor/monitor)

    Este es el terminal de salida de vídeo para el monitor.

18. Terminal <DC IN 12V> (Utilización del adaptador de CA)

    Este es el terminal de entrada para el suministro de alimentación externo. Conecte el adaptador de CA suministrado.

Inicio de la página