- Arriba
- Descripción de las Partes
- Lado derecho

# Lado derecho

1. Ocular (Colocación del ocular)

2. Pieza ocular

3. Lámpara ocupado (indicación de estado activo) (Extracción de tarjetas de memoria SD)

   Indica el estado activo de la tarjeta de memoria SD y está iluminada cuando la tarjeta está activa.

4. Ranura de la tarjeta de memoria SD (Inserción de tarjetas de memoria SD)

   Esta es la ranura de inserción para la tarjeta de memoria SD (opcional). La tarjeta de memoria SD se usa para grabar/abrir el menú de ajustes de la cámara, o cargar los metadatos, etc.

   NOTA

   - Precauciones al usar tarjetas de memoria SD

     - En la cámara, utilice tarjetas de memoria SD que cumplan el estándar SD, el estándar SDHC o el estándar SDXC.

     - No pueden utilizarse MMC (Multi Media Card). (Tenga en cuenta que tomar fotografías puede no ser posible si efectivamente las utiliza.)

     - Al usar tarjetas miniSD/microSD con la cámara instale siempre el adaptador diseñado especialmente para tarjetas miniSD/microSD. (La cámara no funcionará correctamente si se instala únicamente el adaptador miniSD/microSD. Asegúrese de que la tarjeta ha sido insertada en el adaptador antes de su uso.)

     - Se recomienda el uso de tarjetas de memoria Panasonic SD y tarjetas miniSD/microSD. Asegúrese de formatear las tarjetas en la cámara antes de su uso.

     - Consulte la servicio de asistencia en la siguiente página web para obtener la información más actualizada no incluida en estas instrucciones de funcionamiento.

       http://pro-av.panasonic.net/

     - Las tarjetas de memoria SDHC son un estándar que fue establecido en 2006 por SD Association para las tarjetas de memoria de gran capacidad que exceden de 2 GB.

     - Las tarjetas de memoria SDXC son un estándar que fue establecido en 2009 por la SD Association para las tarjetas de memoria de gran capacidad que exceden de 32 GB.

5. Botón de grabación (lateral de agarre) (Filmación)

   Pulse este botón para iniciar la grabación. Púlselo de nuevo para detenerla.

   Utilizado para la filmación directa en modo de miniaturas.

6. Interruptor de encendido (Preparación)

   Active/desactive la alimentación.

7. Abrazadera de cable del micrófono (Colocación del micrófono delantero)

   Utilizada para asegurar el cable del micrófono.

8. Orificio del pasador

   Conecte el pin del anillo del zoom extraído de la cámara.

9. Terminal de los auriculares (Auriculares)

   Este es el terminal de conexión de los auriculares del monitor de audio.

10. Terminal <AUDIO INPUT 2> (XLR, 3 contactos) (Uso del micrófono externo y del dispositivo de audio)

    Conecte el equipo de audio o el micrófono.

11. Terminal <SDI OUT> (Televisor/monitor)

    Este es el terminal de salida de las señales HD/SD SDI.

12. Terminal <CAM REMOTE> (Mando a distancia)

    Conecte el mando a distancia (opcional) para controlar algunas funciones de manera remota.

    <FOCUS IRIS>: (minitoma de 3,5 mm) controle la operación de enfoque y de iris de manera remota.

    <ZOOM S/S>: (minitoma de 2,5 mm) controle la operación del zoom y la de inicio/parada de la grabación de manera remota.

13. Orificios del trípode

    Coloque el trípode. (parte inferior)

    - Tamaño del agujero de montaje

      - 1/4-20 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

      - 3/8-16 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

14. Botón <OPEN>

    Utilice este botón al abrir la tapa del terminal <USB2.0 HOST> que se encuentra en la parte inferior del botón.

15. Terminal <USB2.0 HOST> (host secundario)

    Este es el terminal USB para mantenimiento.

Inicio de la página