- Arriba
- Filmación
- Funciones de grabación especiales
- Grabación de bucle

# Grabación de bucle

- Esta función graba sucesivamente en dos tarjetas de memoria microP2 insertadas en las ranuras para tarjeta microP2.

- Cuando no hay más espacio libre en la tarjeta, la grabación vuelve a la primera tarjeta y se continua la grabación mientras se borran los datos existentes ya guardados en esa tarjeta.

  Para más detalles, consulte “División del clip que se graba en la tarjeta de memoria microP2”.

1ª tarjeta

2ª tarjeta

Antes de que comience la grabación de bucle

No hay contenido grabado

Contenido grabado

Inicio de la grabación

Ciclo de grabación 1

Ciclo de grabación 2

Compruebe los ajustes de cada elemento en el menú principal → [SYSTEM MODE].

Para los detalles en los modos de sistema en los cuales la función de grabación de bucle puede ser utilizada, consulte la tabla en “Modos de sistema y funciones de grabación”.

Para más información acerca de las operaciones del menú, consulte “Operaciones básicas del menú de ajustes”.

Ajuste [LOOP] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

Pulse el botón GRABACIÓN.

- Se ha iniciado la grabación.

- Para detener la grabación, pulse el botón GRABACIÓN de nuevo.

- Para borrar los ajustes, ajuste [NORMAL] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

- Cuando [OFF] esté ajustado en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [RECORDING HOLD], los ajustes de la grabación de bucle se borran al apagar la cámara.

- [L-REC] se visualiza durante la grabación y [L-] se visualiza durante la pausa. Si la grabación de bucle no se puede llevar a cabo debido a la falta de memoria, etc., [LOOP] parpadea.

NOTA

- Cuando se use esta función, utilice dos tarjetas de memoria microP2 con al menos un minuto de espacio libre cada una.

- El tiempo restante de la tarjeta de memoria microP2 mostrado en la pantalla de comprobación del modo muestra el tiempo de grabación estándar en función del formato de grabación. Cuando se detiene la grabación de bucle inmediatamente después de eliminar una vieja grabación, el tiempo de grabación en la tarjeta a veces es menor que el tiempo indicado.

- La pregrabación y la grabación de un clip no funcionarán.

- Puede llevar algún tiempo detener la grabación. La operación subsiguiente no se acepta hasta que el LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2 deja de parpadear y permanece encendido.

- Durante la grabación de bucle, todos los LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2 en las tarjetas de memoria microP2 usadas para la grabación se iluminan o parpadean en naranja. La grabación de bucle se detiene cuando se extraen estas tarjetas de memoria microP2. Tenga cuidado.

- La grabación de bucle puede detenerse cuando la señal de referencia de entrada del bloqueo de generador se interrumpe durante la grabación de bucle.

Inicio de la página