- トップページ
- 各部の名称
- 前面部、後面部

# 前面部、後面部

1. 内蔵マイク（内蔵マイクを使う）

   内蔵のステレオマイクです。

2. 外光センサー

   屋内、屋外で光を検知するためのセンサーです。

3. フロントタリーランプ（タリーランプ）

   撮影中に点灯します。バッテリーの残量が少なくなったときなどに点滅します。

4. 記録ボタン（フロント側）（撮影）

   ボタンを押すと記録が始まります。再度押すと記録が停止します。

   メインメニュー→［SW MODE］→［FRONT REC］でこのボタン動作を禁止することもできます。

5. 〈AWB〉ボタン（ホワイトバランスの調整）

   ボタンを押すと、ホワイトバランスを調整します。約2秒以上ボタンを押すと、ホワイトバランス調整に続いて、ブラックバランスを調整します。

6. アイセンサー（ビューファインダーの使用）

   目を近づけるとビューファインダーに画面を表示します。

   NOTE

   - ご使用の眼鏡の形状、カメラの構え方、または接眼部付近に強い光が当たることにより、アイセンサーが正しく働かないことがあります。

7. ビューファインダー（ビューファインダーの調整と設定）

8. 〈AUDIO INPUT 1〉端子（XLR、3ピン）（フロントマイクの取り付け）

   オーディオ機器、またはマイクを接続します。

9. リアタリーランプ（タリーランプ）

   撮影中に点灯します。バッテリーの残量が少なくなったときなどに点滅します。

10. バッテリー取り付け部（バッテリーの取り付け/取り外し）

11. バッテリー取り外しボタン（バッテリーの取り付け/取り外し）

    バッテリーを取り外します。

12. microP2メモリーカード1アクセスLED（P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について）

    microP2メモリーカードスロット1に挿入したカードの記録、再生のアクセス状況を表示します。

13. microP2メモリーカードスロット1（P2カードを入れる）

14. microP2メモリーカード2アクセスLED（P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について）

    microP2メモリーカードスロット2に挿入したカードの記録、再生のアクセス状況を表示します。

15. microP2メモリーカードスロット2（P2カードを入れる）

16. P2メモリーカードスロット（P2カードを入れる）

17. P2メモリーカードアクセスLED（P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について）

    P2メモリーカードスロットに挿入したカードの記録、再生のアクセス状況を表示します。

18. 〈AUDIO OUT〉端子（テレビ/モニター）

    音声チャンネル1/2に記録された音声信号を出力します。

19. 〈USB3.0 HOST〉端子（ホスト）（USBホストモードでの外部機器との接続）

    外部ハードディスクドライブなどを接続します。

20. 〈USB2.0 DEVICE〉端子（デバイス）（USBデバイスモードでのパーソナルコンピューターとの接続）

    パーソナルコンピューターとUSB 2.0ケーブルで接続してデータ転送ができます。

21. 〈HDMI OUT〉（モニター出力）端子（テレビ/モニター）

    モニター用映像の出力端子です。

22. 〈LAN〉端子（有線LANの場合）

    LANケーブルを接続します。

23. 〈DC IN 12V〉端子（ACアダプターの使用）

    外部電源の入力用端子です。付属のACアダプターを接続します。

ページトップへ戻る