- トップページ
- 撮影
- タイムデータの設定
- タイムコードの設定

# タイムコードの設定

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［DF MODE］/［TCG］で、タイムコードのモードを設定する。

- ［TC MODE］（59.94 Hzの場合）

  ［DF］（ドロップフレームモード）/［NDF］（ノンドロップフレームモード）を設定します。

  24PNでは常に［NDF］で動作します。

- ［TCG］

  ［FREE RUN］（フリーラン）/［REC RUN］（レックラン）を設定します。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］で［TC PRESET］に設定する。

コントロールスティックでタイムコードを設定する。

- 画面表示について

  - 右へ倒すと、設定を行う（点滅している）桁が右に移ります。

  - 左へ倒すと、設定を行う（点滅している）桁が左に移ります。

  - 上へ倒すと、設定を行う（点滅している）桁の数値を1ずつ大きくします。

  - 下へ倒すと、設定を行う（点滅している）数値を1ずつ小さくします。

コントロールスティックを押し、タイムコードの設定値を確定して、タイムコード設定画面を終了する。

〈COUNTER〉ボタンで［TC］を表示し、設定した値が表示されていることを確認する。

タイムコードを設定できる範囲

59.94 Hzの場合（24PNを除く） | 00:00:00:00～23:59:59:29
24PN | 00:00:00:00～23:59:59:23
50 Hzの場合 | 00:00:00:00～23:59:59:24

NOTE

- 24Pでご使用のときは、タイムコードの設定は5フレーム単位に調整されます。24PNの場合は4の倍数に、720/30PNと720/25PNの場合は偶数になるように調整されます。また、記録中にタイムコードの設定はできません。

- コントロールスティックを押さずにタイムコード設定画面を終了した場合は、設定した値は無効になります。

- タイムコード設定画面で〈RESET〉ボタンを押すと0にリセットできます。

## バッテリー交換時のタイムコードについて

バッテリー交換時にもバックアップ機構が動作し、タイムコードジェネレーターは動作を続けます。

なお、システムモードの各項目を変更した場合、フリーランのタイムコードがずれる場合があります。再度電源を入れ、タイムコードを確認し、必要に応じて設定しなおしてください。

NOTE

- 電源スイッチを〈ON〉→〈OFF〉→〈ON〉と切り替えた場合、フリーランのタイムコードのバックアップ精度は約±2フレームです。

## バリアブルフレームレートでのタイムコード

- 24PNでは、記録は24フレームとなり、出力は2：3プルダウン映像に合わせ、30フレームとなります。

- 撮影のフレームレートが24Pのときのみ、記録と出力のタイムコードの歩進速度は、実時間どおり一致します。60Pの場合は、記録の歩進速度は60/24倍速となります。この場合は、［REC RUN］固定動作となり、記録開始時に出力するタイムコード値を記録タイムコードに一致させます。

- 30PNのときの30P撮影以外、および25PNのときの25P撮影以外も同様です。

ページトップへ戻る