- トップページ
- 撮影
- タイムデータの設定
- タイムコード、およびユーザーズビットの記録

# タイムコード、およびユーザーズビットの記録

タイムコードの記録

設定 | 記録TC
--- | ---
［LINE&FREQ］ | ［REC FORMAT］ | ［CAMERA MODE］ | ［FRAME RATE］ | LTC | VITC
［1080-59.94P］ | ［AVC-I100/60P］ ［AVC-G25/60P］ ［AVC-G12/60P］ | — | — | レックラン/フリーラン* ［DF］/［NDF］ 30フレーム | LTCと同値
［AVC-I200/30PN］ ［AVC-G50/30PN］ ［AVC-G25/30PN］ ［AVC-G12/30PN］ | — | レックラン/フリーラン* ［DF］/［NDF］ 30フレーム
［AVC-I100/30PN］ | ［30fps］ | レックラン/フリーラン* ［DF］/［NDF］ 有効フレーム毎30フレーム
［30fps］以外 | レックラン ［DF］/［NDF］ 有効フレーム毎30フレーム
［AVC-I200/24PN］ ［AVC-G50/24PN］ ［AVC-G25/24PN］ ［AVC-G12/24PN］ | — | レックラン/フリーラン* ［NDF］ 24フレーム
［AVC-I100/24PN］ | ［24fps］ | レックラン/フリーラン* ［NDF］ 有効フレーム毎24フレーム
［24fps］以外 | レックラン ［NDF］ 有効フレーム毎24フレーム
［1080-59.94i］ | ［AVC-I200/60i］ ［AVC-I100/60i］ ［AVC-I50/60i］ ［AVC-G50/60i］ ［AVC-G25/60i］ ［AVC-G12/60i］ | — | — | レックラン/フリーラン* ［DF］/［NDF］ 30フレーム | LTCと同値
［DVCPRO HD/60i］ | — | —
［1080-50P］ | ［AVC-I100/50P］ ［AVC-G25/50P］ ［AVC-G12/50P］ | — | — | レックラン/フリーラン* 25フレーム | LTCと同値
［AVC-I200/25PN］ ［AVC-G50/25PN］ ［AVC-G25/25PN］ ［AVC-G12/25PN］ | — | レックラン/フリーラン* 25フレーム
［AVC-I100/25PN］ | ［25fps］ | レックラン/フリーラン* 25フレーム
［25fps］以外 | レックラン 有効フレーム毎25フレーム
［1080-50i］ | ［AVC-I200/50i］ ［AVC-I100/50i］ ［AVC-I50/50i］ ［AVC-G50/50i］ ［AVC-G25/50i］ ［AVC-G12/50i］ | — | — | レックラン/フリーラン* 25フレーム | LTCと同値
［DVCPRO HD/50i］ | — | —
［1080-23.98PsF］ | ［AVC-I100/24PN］ ［AVC-G50/24PN］ ［AVC-G25/24PN］ ［AVC-G12/24PN］ | — | — | レックラン/フリーラン* ［NDF］ 24フレーム | LTCと同値
［720-59.94P］ | ［AVC-I200/60P］ ［AVC-I100/60P］ ［AVC-I100/30PN］ ［AVC-I50/60P］ ［AVC-G50/60P］ ［AVC-G25/60P］ ［AVC-G12/60P］ | — | — | レックラン/フリーラン* ［DF］/［NDF］ 30フレーム | LTCと同値
［DVCPRO HD/60P］
［AVC-I100/24PN］ | — | — | レックラン/フリーラン* 24フレーム
［720-50P］ | ［AVC-I200/50P］ ［AVC-I100/50P］ ［AVC-I100/25PN］ ［AVC-I50/50P］ ［AVC-G50/50P］ ［AVC-G25/50P］ ［AVC-G12/50P］ | — | — | レックラン/フリーラン* 25フレーム | LTCと同値
［DVCPRO HD/50P］
［480-59.94i］ | ［DVCPRO50/60i］ ［DVCPRO/60i］ ［DV/60i］ | ［60i］ | — | レックラン/フリーラン* ［DF］/［NDF］ 30フレーム | LTCと同値 （ただし［DV/60i］/［DV/50i］時は記録無し）
［30P］ | —
［576-50i］ | ［DVCPRO50/50i］ ［DVCPRO/50i］ ［DV/50i］ | ［50i］ | — | レックラン/フリーラン* 25フレーム | LTCと同値 （ただし［DV/60i］/［DV/50i］時は記録無し）
［25P］ | —

フリーランでは〈TC IN/OUT〉端子の入力TCにスレーブします。

タイムコードの出力

設定 | 出力TC
--- | ---
［LINE&FREQ］ | ［REC FORMAT］ | ［CAMERA MODE］ | ［FRAME RATE］ | TC OUT | HD SDIのLTC、VITC
［1080-59.94P］ | ［AVC-I100/60P］ ［AVC-G25/60P］ ［AVC-G12/60P］ | — | — | LTCを出力 | LTCを出力
［AVC-I200/30PN］ ［AVC-G50/30PN］ ［AVC-G25/30PN］ ［AVC-G12/30PN］ | — | LTCを出力 | LTCを出力
［AVC-I100/30PN］ | ［30fps］ | LTCを出力 | LTCを出力
［30fps］以外 | 記録の先頭で記録TCに一致 30フレーム/秒 | 記録の先頭で記録TCに一致 30フレーム/秒
［AVC-I200/24PN］ ［AVC-G50/24PN］ ［AVC-G25/24PN］ ［AVC-G12/24PN］ | — | LTCを30フレームに変換出力 | LTCを出力
［AVC-I100/24PN］ | ［24fps］ | LTCを30フレームに変換出力 | LTCを出力
［24fps］以外 | 記録の先頭で記録TCに一致 30フレーム/秒 | 記録の先頭で記録TCに一致 30フレーム/秒
［1080-59.94i］ | ［AVC-I200/60i］ ［AVC-I100/60i］ ［AVC-I50/60i］ ［AVC-G50/60i］ ［AVC-G25/60i］ ［AVC-G12/60i］ | — | — | LTCを出力 | LTCを出力
［DVCPRO HD/60i］ | — | —
［1080-50P］ | ［AVC-I100/50P］ ［AVC-G25/50P］ ［AVC-G12/50P］ | — | — | LTCを出力 | LTCを出力
［AVC-I200/25PN］ ［AVC-G50/25PN］ ［AVC-G25/25PN］ ［AVC-G12/25PN］ | — | LTCを出力 | LTCを出力
［AVC-I100/25PN］ | ［25fps］ | LTCを出力 | LTCを出力
［25fps］以外 | 記録の先頭で記録TCに一致 25フレーム/秒 | 記録の先頭で記録TCに一致 25フレーム/秒
［1080-50i］ | ［AVC-I200/50i］ ［AVC-I100/50i］ ［AVC-I50/50i］ ［AVC-G50/50i］ ［AVC-G25/50i］ ［AVC-G12/50i］ | — | — | LTCを出力 | LTCを出力
［DVCPRO HD/50i］ | — | —
［1080-23.98PsF］ | ［AVC-I200/24PN］ ［AVC-I100/24PN］ ［AVC-G50/24PN］ ［AVC-G25/24PN］ ［AVC-G12/24PN］ | — | — | LTCを出力 | LTCを出力
［720-59.94P］ | ［AVC-I200/60P］ ［AVC-I100/60P］ ［AVC-I100/30PN］ ［AVC-I50/60P］ ［AVC-G50/60P］ ［AVC-G25/60P］ ［AVC-G12/60P］ | — | — | LTCを出力 | LTCを出力
［DVCPRO HD/60P］
［AVC-I100/24PN］ | — | — | LTCを30フレームに変換出力 | LTCを30フレームに変換出力
［720-50P］ | ［AVC-I200/50P］ ［AVC-I100/50P］ ［AVC-I100/25PN］ ［AVC-I50/50P］ ［AVC-G50/50P］ ［AVC-G25/50P］ ［AVC-G12/50P］ | — | — | LTCを出力 | LTCを出力
［DVCPRO HD/50P］
［480-59.94i］ | ［DVCPRO50/60i］ ［DVCPRO/60i］ ［DV/60i］ | ［60i］ | — | LTCを出力 | なし
［30P］ | —
［576-50i］ | ［DVCPRO50/50i］ ［DVCPRO/50i］ ［DV/50i］ | ［50i］ | — | LTCを出力 | なし
［25P］ | —

ユーザーズビットの記録

設定 | 記録UB
--- | ---
［LINE&FREQ］ | ［REC FORMAT］ | ［CAMERA MODE］ | ［FRAME RATE］ | LTC UB | VITC UB
［1080-59.94P］ | ［AVC-I100/60P］ ［AVC-G25/60P］ ［AVC-G12/60P］ | — | — | ［UBG MODE］に従う*1 | ［VITC UBG MODE］に従う*2
［AVC-I200/30PN］ ［AVC-G50/30PN］ ［AVC-G25/30PN］ ［AVC-G12/30PN］ | — | フレーム情報固定
［AVC-I100/30PN］ | ［30fps］
［30fps］以外
［AVC-I200/24PN］ ［AVC-G50/24PN］ ［AVC-G25/24PN］ ［AVC-G12/24PN］ | —
［AVC-I100/24PN］ | ［24fps］
［24fps］以外
［1080-59.94i］ | ［AVC-I200/60i］ ［AVC-I100/60i］ ［AVC-I50/60i］ ［AVC-G50/60i］ ［AVC-G25/60i］ ［AVC-G12/60i］ | — | — | ［UBG MODE］に従う*1 | ［VITC UBG MODE］に従う
［DVCPRO HD/60i］ | — | —
［1080-50P］ | ［AVC-I100/50P］ ［AVC-G25/50P］ ［AVC-G12/50P］ | — | — | ［UBG MODE］に従う*1 | ［VITC UBG MODE］に従う*2
［AVC-I200/25PN］ ［AVC-G50/25PN］ ［AVC-G25/25PN］ ［AVC-G12/25PN］ | — | フレーム情報固定
［AVC-I100/25PN］ | ［25fps］ | フレーム情報固定
［25fps］以外
［1080-50i］ | ［AVC-I200/50i］ ［AVC-I100/50i］ ［AVC-I50/50i］ ［AVC-G50/50i］ ［AVC-G25/50i］ ［AVC-G12/50i］ | — | — | ［UBG MODE］に従う*1 | ［VITC UBG MODE］に従う
［DVCPRO HD/50i］ | — | —
［1080-23.98PsF］ | ［AVC-I200/24PN］ ［AVC-I100/24PN］ ［AVC-G50/24PN］ ［AVC-G25/24PN］ ［AVC-G12/24PN］ | — | — | ［UBG MODE］に従う*1 | フレーム情報固定
［720-59.94P］ | ［AVC-I200/60P］ ［AVC-I100/60P］ ［AVC-I100/30PN］ ［AVC-I100/24PN］ ［AVC-I50/60P］ ［AVC-G50/60P］ ［AVC-G25/60P］ ［AVC-G12/60P］ | — | — | ［UBG MODE］に従う*1 | フレーム情報固定
［DVCPRO HD/60P］
［720-50P］ | ［AVC-I200/50P］ ［AVC-I100/50P］ ［AVC-I100/25PN］ ［AVC-I50/50P］ ［AVC-G50/50P］ ［AVC-G25/50P］ ［AVC-G12/50P］ | — | — | ［UBG MODE］に従う*1 | フレーム情報固定
［DVCPRO HD/50P］
［480-59.94i］ | ［DVCPRO50/60i］ ［DVCPRO/60i］ ［DV/60i］ | ［60i］ | — | ［UBG MODE］に従う*1 | ［VITC UBG MODE］に従う*3
［30P］ | —
［576-50i］ | ［DVCPRO50/50i］ ［DVCPRO/50i］ ［DV/50i］ | ［50i］ | — | ［UBG MODE］に従う*1 | ［VITC UBG MODE］に従う*3
［25P］ | —

［EXT］では〈TC IN/OUT〉端子のUBをスレーブします。

スタンダードバリアブルフレームレート記録時は、フレームレート情報固定になります。

［CAMERA MODE］が［30P］、［25P］に設定されているときは、フレームレート情報固定になります。

ユーザーズビットの出力

設定 | 出力UB
--- | ---
［LINE&FREQ］ | ［REC FORMAT］ | ［CAMERA MODE］ | ［FRAME RATE］ | TC OUTのUB | HD SDIのLTC UB | HD SDIのVITC UB
［1080-59.94P］ | ［AVC-I100/60P］ ［AVC-G25/60P］ ［AVC-G12/60P］ | — | — | LTC UBを出力 | LTC UBを出力 | VITC UBを出力
［AVC-I200/30PN］ ［AVC-G50/30PN］ ［AVC-G25/30PN］ ［AVC-G12/30PN］ | —
［AVC-I100/30PN］ | ［30fps］
［30fps］以外
［AVC-I200/24PN］ ［AVC-G50/24PN］ ［AVC-G25/24PN］ ［AVC-G12/24PN］ | — | LTC UBを元にover 60Pに合わせて出力 | LTC UBを元にover 60Pに合わせて出力
［AVC-I100/24PN］ | ［24fps］
［24fps］以外
［1080-59.94i］ | ［AVC-I200/60i］ ［AVC-I100/60i］ ［AVC-I50/60i］ ［AVC-G50/60i］ ［AVC-G25/60i］ ［AVC-G12/60i］ | — | — | LTC UBを出力 | LTC UBを出力 | VITC UBを出力
［DVCPRO HD/60i］ | — | —
［1080-50P］ | ［AVC-I100/50P］ ［AVC-G25/50P］ ［AVC-G12/50P］ | — | — | LTC UBを出力 | LTC UBを出力 | VITC UBを出力
［AVC-I200/25PN］ ［AVC-G50/25PN］ ［AVC-G25/25PN］ ［AVC-G12/25PN］ | —
［AVC-I100/25PN］ | ［25fps］
［25fps］以外
［1080-50i］ | ［AVC-I200/50i］ ［AVC-I100/50i］ ［AVC-I50/50i］ ［AVC-G50/50i］ ［AVC-G25/50i］ ［AVC-G12/50i］ | — | — | LTC UBを出力 | LTC UBを出力 | VITC UBを出力
［DVCPRO HD/50i］ | — | —
［1080-23.98PsF］ | ［AVC-I200/24PN］ ［AVC-I100/24PN］ ［AVC-G50/24PN］ ［AVC-G25/24PN］ ［AVC-G12/24PN］ | — | — | LTC UBを出力 | LTC UBを出力 | VITC UBを出力
［720-59.94P］ | ［AVC-I200/60P］ ［AVC-I100/60P］ ［AVC-I100/30PN］ ［AVC-I50/60P］ ［AVC-G50/60P］ ［AVC-G25/60P］ ［AVC-G12/60P］ | — | — | LTC UBを出力 | LTC UBを出力 | VITC UBを出力
［DVCPRO HD/60P］
［AVC-I100/24PN］ | — | — | LTC UBを元にover 60Pに合わせて出力 | LTC UBを元にover 60Pに合わせて出力 | VITC UBを出力
［720-50P］ | ［AVC-I200/50P］ ［AVC-I100/50P］ ［AVC-I100/25PN］ ［AVC-I50/50P］ ［AVC-G50/50P］ ［AVC-G25/50P］ ［AVC-G12/50P］ | — | — | LTC UBを出力 | LTC UBを出力 | VITC UBを出力
［DVCPRO HD/50P］
［480-59.94i］ | ［DVCPRO50/60i］ ［DVCPRO/60i］ ［DV/60i］ | ［60i］ | — | LTC UBを出力 | なし | なし
［30P］ | —
［576-50i］ | ［DVCPRO50/50i］ ［DVCPRO/50i］ ［DV/50i］ | ［50i］ | — | LTC UBを出力 | なし | なし
［25P］ | —

ページトップへ戻る