- トップページ
- 撮影
- タイムデータの設定
- タイムコードを外部ロックさせる

# タイムコードを外部ロックさせる

本機の内部タイムコードジェネレーターを外部ジェネレーターにロックさせることができます。また、外部機器のタイムコードジェネレーターを本機の内部ジェネレーターにロックさせることもできます。

## 外部ロックさせるための接続例

図のように、リファレンスビデオ信号と基準タイムコードの両方を接続します。

リファレンス信号とゲンロックについては「外部基準信号の選択とゲンロックの設定」を参照してください。

#### 外部の信号にロックさせる場合

〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子

リファレンスビデオ信号

基準タイムコード

〈TC IN/OUT〉端子

NOTE

- 外部タイムコードを入力またはゲンロック入力するには〈IN/OUT〉スイッチを〈IN〉に設定し、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［TCG］で［FREE RUN］を選択します。

- リファレンスビデオ信号としては、HDのY基準信号の他にコンポジットビデオ信号も入力できます。

- システムモードが480i（576i）（SD）、1080P、720Pの場合は、コンポジットビデオ信号を入力してください。

- システムモードが1080/23.98PsFの場合は、HD-Y信号を入力してください。

- システムモードが1080P、720Pの場合、HD-Y信号を入力すると映像信号のゲンロックはかかりますが、タイムコードは1フレームずれる場合があります。

- ゲンロックの入力基準信号が乱れた場合、正常に記録が行えず、ビューファインダーおよび液晶モニター画面に［TEMPORARY PAUSE IRREGULAR FRM SIG］が点滅し、クリップが分割されます。また、タイムコードの連続性も保証されません。信号が正常に戻ると記録を再開します。ただし、インターバル記録、ワンショット記録、ループレックのときは、記録を再開しません。

#### 本機を2台つなぎ、1台をリファレンス機とする場合

リファレンス機

スレーブ機

〈TC IN/OUT〉端子

〈TC IN/OUT〉端子

〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子

〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子

NOTE

- 〈TC IN/OUT〉端子を出力にするか入力にするかは〈IN/OUT〉スイッチで設定します。

- 各機とも、メインメニュー→［OUTPUT SEL］→［TC OUTPUT REF］を［RECORDING］に、メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［GL PHASE］を［COMPOSITE］に設定してください。

- メインメニュー→［OUTPUT SEL］→［TC OUTPUT REF］を［RECORDING］に設定すると2台で同時刻の映像に同じタイムコードをつけて記録できます。

- 本機の〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子から出力されるコンポジット信号のサブキャリアを外部ロックさせることはできません。

- システムモードが1080/23.98PsFの場合は、〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子から出力されるコンポジット信号を使って、本機を2台つなぎ、1台をリファレンス機とする使い方はできません。

## 外部ロックの操作手順

次の手順で、タイムコードを外部ロックさせます。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［TCG］を［FREE RUN］に設定する。

〈COUNTER〉ボタンでTC表示にする。

タイムコードの規格を満たした位相関係にある基準タイムコードとリファレンスビデオ信号を、〈TC IN/OUT〉端子と〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子へそれぞれ入力する。

内蔵タイムコードジェネレーターは、基準タイムコードにロックします。ロックしてから約10秒経過した後は、外部からの基準タイムコードの接続を外しても、外部ロック状態は保たれます。

- ゲンロックの入力基準信号が乱れた場合、正常に記録できません。ビューファインダー画面に［TEMPORARY PAUSE IRREGULAR SIG］が表示され、クリップが分割されます。また、タイムコードの連続性も保証されません。信号が正常に戻ると記録を再開します。ただし、ループレックのときは、記録を再開しません。

- 外部ロックの操作をすると、タイムコードは瞬時に外部のタイムコードにロックし、外部タイムコードの値と同じ値がカウンター表示部に表示されます。シンクジェネレーターが安定するまでの数秒間は、記録モードにしないでください。なお、タイムコードは〈TC IN/OUT〉端子信号にロックします。

- メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［PRE REC］を［ON］で使用している場合、記録直前にタイムコードをレックランからフリーランに切り替えたり、〈TC IN/OUT〉端子に外部タイムコードを入力してスレーブロックさせたりすると、乱れた映像や停止したタイムコードが記録されることがあります。

- 一度、スレーブすると〈TC IN/OUT〉端子や〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子の入力がなくなっても、スレーブ状態を継続します。ただし、次の場合はスレーブ状態が解除されます。

  - ［TC PRESET］を行った場合

  - 電源を切った場合

  - ［DF MODE］で［DF］/［NDF］を切り替えた場合

  - ［TCG］を［REC RUN］にした場合

  - ［REC FORMAT］、［CAMERA MODE］を切り替えた場合

## 外部ロック時のユーザーズビットの設定について

ユーザーズビットを外部からの入力値にロックさせるには、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［UBG MODE］で［EXT］に設定します。［REC RUN］/［FREE RUN］の設定にかかわらず、〈TC IN/OUT〉端子に入力されたユーザーズビット値にスレーブします。

## 外部ロックを解除するには

外部タイムコードの供給を止めてから、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［TCG］を［REC RUN］に設定します。

## 外部ロック中に、電源をバッテリーからACアダプターに切り替えるときのお願い

タイムコードジェネレーターの電源の連続性を保つため、〈DC IN 12V〉端子にACアダプターを接続してから、バッテリーを抜いてください。バッテリーを先に抜いたときは、タイムコードの外部ロックの連続性は保証されません。

## 外部ロック中のカメラ部の外部同期について

外部ロック中、〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子に入力されるリファレンスビデオ信号により、カメラ部はゲンロックがかかります。

NOTE

- 本機をマスター機として複数台に外部ロックさせる場合は、本機のカメラモードと同一の設定にしてください。インターレースとプログレッシブ混在などのシステムでは映像・タイムコードの連続性が保証されないのでお気をつけください。

- 24PN Nativeで外部ロックさせるときは、必ずノンドロップフレームのタイムコードを入力してください。ドロップフレームでは外部ロックできません。また、外部ロックした瞬間、画像が乱れることがありますが、5フレーム周期を合わせるためであり、異常ではありません。

ページトップへ戻る