- トップページ
- 撮影
- 音声入力の選択と録音レベルの調整
- 録音レベルの調整

# 録音レベルの調整

本機には、調整つまみでの手動調整と自動調整があります。

## 自動で調整する

#### 音声チャンネル1/2の設定

〈CH1〉/〈CH2〉スイッチを〈AUTO〉にする。

設定すると自動調整モードとなり、入力レベルに応じて自動的に音声記録レベルが設定されます。

- 音声チャンネル1/2別々にスイッチで設定できます。

- 〈AUTO〉に設定されている場合、次の操作が無効になります。

  - 〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉つまみによる記録レベルの変更

  - メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］→［LIMITER CH1］/［LIMITER CH2］の設定

#### 音声チャンネル3/4の設定

メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］→［AUTO LEVEL CH3］/［AUTO LEVEL CH4］で［ON］に設定する。

自動調整モードとなり、入力レベルに応じて自動的に音声記録レベルが設定されます。

- 音声チャンネル3/4別々にメニューで設定できます。

- 〈AUTO〉に設定されている場合、次の操作が無効になります。

  - メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］→［LEVEL CONTROL CH3］/［LEVEL CONTROL CH4］の記録レベルの設定

  - メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］→［LIMITER CH3］/［LIMITER CH4］の設定

- 音声信号の記録レベルを自動で調整するため、周囲の音の状況により、高速ズーム時にズーム駆動音が記録される場合があります。この場合は、手動で記録レベルを調整してください。

## 手動で調整する

#### 音声チャンネル1/2の設定

〈CH1〉/〈CH2〉スイッチを〈MANU〉にする。

〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉つまみで調整する。

オーディオメーターの表示が0 dBを超えると0 dBの赤の縦棒表示が太くなり、入力音量が過大であることを示します。

最大でも0 dBまで表示しないように調整してください。

#### 音声チャンネル3/4の設定

メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］→［AUTO LEVEL CH3］/［AUTO LEVEL CH4］で［OFF］に設定する。

メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］→［LEVEL CONTROL CH3］/［LEVEL CONTROL CH4］を設定して調整する。

数値が大きいほどレベルが大きくなります。

工場出荷時の設定値は［70］です。

#### 記録基準レベルについて

メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］→［HEADROOM］で［12dB］/［18dB］/［20dB］を選択できます。

チャンネル1～チャンネル4の共通設定です。

［20dB］：当社放送用AJシリーズカメラレコーダーに合わせる場合に選択します。

［12dB］：当社業務用AG-HPX170シリーズカメラレコーダーに合わせる場合に選択します。

## 〈F.AUDIO LEVEL〉つまみでの調整

液晶モニターまたはビューファインダーの画面上のレベルメーターを見ながら、過大入力にならないように調整してください。

- メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］→［FRONT VR SELECT］であらかじめ調整したいオーディオチャンネルを選択する。

- 〈F.AUDIO LEVEL〉つまみで調整する。

ページトップへ戻る