- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク機能
- リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）との接続の設定

# リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）との接続の設定

リモートオペレーションパネルAK-HRP200G（別売品）をIP接続して、機能の一部をリモートコントロールできます。

AK-HRP200GをLANケーブルで接続し、本機をリモートコントロールモードにするには、次の手順で設定してください。

AK-HRP200G側のネットワーク設定をする。

ネットワーク設定には、AK-HRP200Gに付属のROPセットアップソフトウェアをご使用ください。

本機側のネットワーク設定をする。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［LAN PROPERTY］→［DHCP］で［DISABLE］に設定し、「有線LAN設定」の手順1～2を参照して設定してください。

本機のメインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK FUNC］→［USER ACCOUNT］で各項目を設定する。

［USER NAME］：ユーザーアカウント名を設定します。（工場出荷値：［guest］）

［PASSWORD］：パスワードを設定します。（工場出荷値：［p2guest］）

ユーザーアカウント名は31文字以下、パスワードは6文字以上、15文字以下です。

本機のメインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK FUNC］→［IP REMOTE］で［ENABLE］に設定する。

本機が再起動します。起動後、IP接続が可能になります。なお、［IP REMOTE］を［DISABLE］に設定しても本機は再起動します。起動後、IP接続モードは解除されます。

NOTE

- AK-HRP200Gと接続するには、本機の次の情報が必要です。

  - ユーザーアカウント名

  - パスワード

  - IPアドレス

  - ポート番号：49152

- AK-HRP200Gのファームウェアは、Ver.4.01.00以上のバージョンを使用してください。

- ROPセットアップソフトウェアの操作について詳しくはAK-HRP200Gの取扱説明書を参照してください。

- ROPセットアップソフトウェアは、Ver.3.0.0.0以上のバージョンを使用してください。

ページトップへ戻る