- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［AUDIO SETUP］

# ［AUDIO SETUP］

音声の入出力に関する設定をします。

項目 | 設定内容
--- | ---
［INPUT SETTING］ | ［INT MIC］ | 内蔵マイクの入/切、および指向性を選択します。 ［STEREO］：ステレオマイクで前方2方向からの音を記録します。 ［MONO］：ガンマイクのように指向性を前方に強めて前方からの音をよりクリアに記録するモードです。左音声右音声共に同一の音が入ります。 ［OFF］：内蔵ステレオマイクの音声を無効にします。 工場出荷値：［STEREO］
| ［INPUT1 MIC LEVEL］ | 〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続する外部マイクのレベルを設定します。マイク接続時のみ有効です。 ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］ 工場出荷値：［−50dB］
| ［INPUT2 MIC LEVEL］ | 〈AUDIO INPUT 2〉端子に接続する外部マイクのレベルを設定します。マイク接続時のみ有効です。 ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］ 工場出荷値：［−50dB］
| ［INPUT1 LINE LEVEL］ | 〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続する外部ライン入力のレベルを設定します。外部接続機器のみ有効です。 ［4dB］、［0dB］ 工場出荷値：［0dB］
| ［INPUT2 LINE LEVEL］ | 〈AUDIO INPUT 2〉端子に接続する外部ライン入力のレベルを設定します。外部接続機器のみ有効です。 ［4dB］、［0dB］ 工場出荷値：［0dB］
［RECORDING CH SETTING］ | ［FRONT VR SELECT］ | 〈F.AUDIO LEVEL〉つまみへの割り当てを設定します。〈AUTO〉設定時以外で動作します。 ［0dB］～［−］まで調整できます。 ［CH1］、［CH2］、［CH3］、［CH4］、［CH1/CH2］、［CH3/CH4］、［ALL］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［AUTO LEVEL CH3］ | 音声チャンネル3のレベル設定方法を選択します。 ［ON］：自動調整モードになります。リミッターは動作しません。 ［OFF］：音声レベルは［LEVEL CONTROL CH3］の値に従います。 工場出荷値：［ON］
| ［AUTO LEVEL CH4］ | 音声チャンネル4のレベル設定方法を選択します。 ［ON］：自動調整モードになります。リミッターは動作しません。 ［OFF］：音声レベルは［LEVEL CONTROL CH4］の値に従います。 工場出荷値：［ON］
| ［LEVEL CONTROL CH3］ | 音声チャンネル3のレベル自動調整が［OFF］のとき、この項目で手動調整できます。 ［0］…［100］ 工場出荷値：［70］
| ［LEVEL CONTROL CH4］ | 音声チャンネル4のレベル自動調整が［OFF］のとき、この項目で手動調整できます。 ［0］…［100］ 工場出荷値：［70］
| ［MIC LOWCUT CH1］ | 音声チャンネル1のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MIC LOWCUT CH2］ | 音声チャンネル2のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MIC LOWCUT CH3］ | 音声チャンネル3のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MIC LOWCUT CH4］ | 音声チャンネル4のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［LIMITER CH1］ | 音声チャンネル1のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［LIMITER CH2］ | 音声チャンネル2のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［LIMITER CH3］ | 音声チャンネル3のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［LIMITER CH4］ | 音声チャンネル4のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［HEADROOM］ | ヘッドルーム（基準レベル）を設定します。 ［12dB］、［18dB］、［20dB］
［OUTPUT SETTING］ | ［AUDIO OUT］ | 〈AUDIO OUT〉端子、ヘッドホン端子、〈HDMI OUT〉端子、および内蔵スピーカーから出力する音声信号を設定します。 ［CH1/2］、［CH1］、［CH2］、［CH3/4］、［CH3］、［CH4］ 工場出荷値：［CH1/2］
| ［TEST TONE］ | リファレンスレベルに応じた定格レベルの1 kHzトーン信号を出力します。 ［HEADROOM］の設定に応じて基準レベルは変わります。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］

ページトップへ戻る